广州交投集团营运道路2023-2026年度机电养护综合管养项目-广州至河源高速公路（广州段）、广州增城至从化高速公路(含街口支线)、广州增城沙庄至花都北兴公路二期工程(荔城至花都北兴段)路段ETC手持机采购意向征集公告
1. 项目概况
1.1项目名称：广州交投集团营运道路2023-2026年度机电养护综合管养项目-广州至河源高速公路（广州段）、广州增城至从化高速公路(含街口支线)、广州增城沙庄至花都北兴公路二期工程(荔城至花都北兴段)路段
1.2项目地点：广州市
2. 具体工程量清单
	序号
	材料名称
	规格型号
	单位
	数量
	备注

	409-2-1-6-2-2
	ETC手持机（IPAD版，不含收费软件）
	
	套
	4
	广河高速

	409-2-1-6-2-2
	ETC手持机（IPAD版，不含收费软件）
		
	套
	2
	增从高速

	409-2-1-6-2-2
	ETC手持机（IPAD版，不含收费软件）
	
	套
	2
	北三环高速


清单说明：
（1） 包括运输、保险费、税费、指导安装调试费、试运行及缺陷的维护等一切费用；
（2） 最高限价：54880.00元。
3. 设备参数
1.CPU：四核 64 位 2.0GHz 或更高的处理器； 
2.RAM+ROM：2GB+16GB 或以上； 
3.操作系统：Android 8 或以上； 
4.后摄像头：1300W 高清摄像头或以上； 
5.扫码：具备二维码扫码能力； 
6.PSAM 卡槽：至少具备 2 个 PSAM 卡槽； 
7.电池容量：5000>mAh，工作时间>=12 小时； 
8.防护等级：IP65； 
9.公网无线通讯：至少具备全网通 4G 通讯能力； 
10.Wi-Fi：支持 2.4G/5G；OBU 读写能力：支持 5.7GHz~5.85GHz 通讯、支持 
11.GB/T 20851.1-2019 标准、支持 GB/T 20851.2-2019 标准，读写距离不少于 5 米； 
13.非接触卡读写能力 工作频率：13.56MHz； 
14.支持 ISO14443A/B、ISO15693 协议； 
15.车牌识别内置 OCR 车牌识别模块。
4. 供应商资格条件
信用信誉良好，所供设备符合本工程量清单设备技术要求。
5. [bookmark: _GoBack]响应回执的递交
凡有意参加本次采购且具备履行本项目能力的供应商，请将附于本公告后的响应回执在2024年6月7日16：00之前发送至采购人邮箱：1376039885@qq.com，逾期无效。采购人在收到响应回执后根据供应商信用信誉等情况进行讨论提议，不再另行发布采购公告。
6. [bookmark: _Toc332793891][bookmark: _Toc332793818][bookmark: _Toc332965960]联系方式
采购人：广东诚泰交通科技发展有限公司
采购人地址：广州市番禺区洛浦街道北环路87号道路研究院有限公司二号楼
联  系  人：李工
电      话：020-39185740
广东诚泰交通科技发展有限公司
                                              2024年6月5日
