广州新白云国际机场第二高速公路南段工程项目机电工程SG13标段摄像机采购意向征集公告
1. 项目概况
1.1项目名称：广州新白云国际机场第二高速公路南段工程项目机电工程SG13标段
1.2项目地点：广州市
2. 具体工程量清单
	序号
	子目名称
	规格型号
	单位
	数量
	备注

	1
	收费亭内摄像机
	
	套
	3
	含视频接入费用

	2
	收费广场摄像机
	
	套
	2
	含视频接入费用


清单说明：
（1） 包括运输、保险费、税费、试运行及缺陷的维护等一切费用；
（2） 最高限价：20650.00元。
3. 供应商资格条件
信用信誉良好，所供设备符合本工程量清单设备技术要求。
4. 响应回执的递交
凡有意参加本次采购且具备履行本项目能力的供应商，请将附于本公告后的响应回执及营业执照盖章件在2024年6月16日11：00之前发送至采购人邮箱：linrc202312@126.com，逾期无效，回执命名“XX项目xx采购xx供应商响应回执”。采购人在收到响应回执后根据供应商信用信誉等情况进行讨论提议，不再另行发布采购公告。
5. [bookmark: _Toc332793891][bookmark: _Toc332965960][bookmark: _Toc332793818]联系方式
采购人：广东诚泰交通科技发展有限公司
采购人地址：广州市番禺区洛浦街道北环路87号道路研究院有限公司二号楼
联  系  人：林工
电      话：020-39185740
广东诚泰交通科技发展有限公司
                                              2024年6月13日


技术参数

804-3-2 收费亭内摄像机
一、功能要求
满足粤营协工[2015]111号《广东省高速公路视频及监控联网设计指导意见》及相关要求。
采用网络半球摄像机，彩色/黑白转换型（自动红外滤片彩转黑）。
二、主要技术指标
1.摄像机
·吊顶安装；
·昼夜型网络半球摄像机；
·H.264视频编码，ISO/IEC 11172-3（MPEG1 audio）layer3\ITU-T G.711音频编码；
·1/3”CCD摄像机；
·分辨率不低于1920*1080pm,25fps；
·灵敏度：≤0.11x，最大快门≤1/100000s；
·手动镜头：3.5～9mm，清晰度：≥540TVL；
·1路10/00Mbps网络输出；
·支持TCP/IP、HTTP DHCP DNS RTP/RSTP网络协议；
·含网络半球摄像机、球罩和必要的附件。
 收费亭摄像机带报警输入端和拾音器。 
2.室内防护罩
防护罩应密封、防尘。
3.其他
· 具备字符叠加功能，字符叠加要求符合《广东省交通运行监测视频源名称与时间标识规范建议方案（2017 年版）》的要求，对监测视频源进行统一标识，并与省厅已部署的省交通运行监测网络时钟同步服务器进行时钟同步；字符数、支持的字符集满足《广东省高速公路联网监控、通信系统技术要求》（GDJTG/T J01-2012）及项目使用需求。
· 具备计划截图、手动截图、报警截图功能，并能通过FTP协议上传指定服务器。
· 至少1个10/100M自适应以太网接口、RJ45端口
· 以太网供电或直流、交流供电可选
· 室内型防护罩：IP65 
· 吸顶式或支架式安装，含安装、固定用附件
· 工作温度：-10～+55℃
· 工作湿度：10%～+95%。

804-3-4-1 收费广场摄像机
收费广场装有广场摄像机监视收费广场及连接线交通与性状况。收费广场在广角端应可监视整个广场范围，在长焦端可监视车辆交费情况。
· 成像器件：1/2.8英寸CMOS Sensor
· 有效像素：高清200万像素
· 最低照度：彩色：2.0lx，黑白/彩色自动转换
· 电子快门：1/1－1/10000s
· 自动增益控制：自动/手动(-3－28dB)
· 曝光控制：全自动/快门优先/光圈优先/手动
· 白平衡：自动/ATM/室内/室外/单触白平衡/手动/Sodium vapour灯
· 镜头类型：自动变焦镜头
· 变焦：20倍光学变焦，12倍数码变焦，336倍总变焦
· 水平视角：55.9－2.1º
· 焦距：f=3.5－98mm
· F值：F1.35－F3.7
· 最小监视距离：10mm(广角)－1500m(望远)
· 摇拍角：360º
· 摇拍速度：最大300º/s
· 俯仰角：210º
· 俯仰速度：最大300º/s
· 预置位：256个
· 巡视：5
· 特性：支持日夜转换功能、支持宽动态、支持数字降噪、支持双码流功能
· 图像尺寸(H×V)：1920*1080，1280×720，1024×576，800×600，800×480，768×576，720×576，704×576，720×480，640×480，640×368，384×288，320×240，320×192
· 压缩格式：H.264,MPEG-4,JPEG
· 最大帧率：30fps(H.264/MPEG-4/JPEG)
· 音频压缩：G.711/G.726
· 智能视频：支持智能移动探测
· 网络协议：IPv4,IPv6,TCP,UDP,ARP,ICMP,IGMP,HTTP,HTTPS,FTP(client/ server),SMTP,DHCP,DNS,NTP,RTP/RTCP,RTSP,SNMP(MIB-2)
· ONVIF标准：支持(Ver.1.02)
· 客户端数量：5
· 认证：IEEE802.1X
· 接口：以太网10BASE-T/100BASE-TX(RJ-45)
· 卡槽：SD卡×1
· 报警输入：2
· 报警输出：1
· 电源：HPoE(IEEE802.3at compliant),AC24V
· 功率：25W
· 工作温度：–5－+50℃
· 启动温度：0－+50℃
· 存放温度：–20－+60℃。
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