广州交投集团营运道路2023-2026年度机电养护综合管养项目-广州增城沙庄至花都北兴公路二期工程(荔城至花都北兴段)路段光强检测器采购意向征集公告
1. 项目概况
1.1项目名称：广州交投集团营运道路2023-2026年度机电养护综合管养项目-广州增城沙庄至花都北兴公路二期工程(荔城至花都北兴段)路段
1.2项目地点：广州市
2. 具体工程量清单
	序号
	材料名称
	规格型号
	单位
	数量
	备注

	409-2-6-3-3
	光强检测器
	
	套
	4
	


清单说明：
（1） 包括运输、保险费、税费、指导安装调试费、试运行及缺陷的维护等一切费用；
（2） 最高限价：10133.30元。
3. 技术参数
用于检测隧道内外的光强度，隧道入口外一只，检测隧道外亮度;洞内一只，检测隧道内照度。由系统根据洞外光亮度检测器测定值和设定的阀值比较来控制洞内不同的照明等级。
（1）隧道外亮度检测仪:
测量原理:采用硅光二电极管测量;
测量范围:0~6500cd'm2;
测量角度:-20°~+70°;
开关量输出:3组继电器触点;
信号输出:4~20mA;负载阻抗:500Ω;
输出信号保护:≥24V;
工作温度:-20°C~+50°C;
工作温度:0%~100%;防护等级:IP66;
工作电源:AC22V/50Hz 35W。
（2）隧道内亮度检测仪:
测量原理:采用硅光二电极管测量;测量范围:0~20000lx;
负载阻抗:500Ω;
[bookmark: _GoBack]输出信号保护:≥24V;
工作温度:-20°C~+50°C;
工作湿度:0%~100%;
信号输出:4~ 20mA;防护等级:IP65;
工作电源:AC22V/50Hz 10W+20W(加热)
开关量输出:3组1AV250V继电器触点
4. 供应商资格条件
信用信誉良好，所供设备符合本工程量清单设备技术要求。
5. 响应回执的递交
凡有意参加本次采购且具备履行本项目能力的供应商，请将附于本公告后的响应回执在2024年6月16日16：00之前发送至采购人邮箱：1376039885@qq.com，逾期无效。采购人在收到响应回执后根据供应商信用信誉等情况进行讨论提议，不再另行发布采购公告。
6. [bookmark: _Toc332965960][bookmark: _Toc332793818][bookmark: _Toc332793891]联系方式
采购人：广东诚泰交通科技发展有限公司
采购人地址：广州市番禺区洛浦街道北环路87号道路研究院有限公司二号楼
联  系  人：李工
电      话：020-39185740
广东诚泰交通科技发展有限公司
                                              2024年6月14日
