广州交投集团营运道路2023-2026年度机电养护综合管养项目-机场高速路段机场站改造硬件采购意向征集公告
1. 项目概况
1.1项目名称：广州交投集团营运道路2023-2026年度机电养护综合管养项目-机场高速路段
1.2项目地点：广州市
2. 具体工程量清单
	序号
	材料/设备名称
	品牌/型号
	单位
	数量
	备注

	409-2-1-5-1-2-9
	服务器企业级固态硬盘7.68T
	
	个
	4
	

	409-2-1-5-1-2-11
	服务器内存条DDR416G
	
	个
	28
	

	409-2-1-5-4-1-2
	8口千兆交换机
	
	台
	11
	

	409-2-1-5-4-2-1
	48口接入交换机
	
	台
	4
	

	409-2-1-5-4-7-5
	单模单芯万兆10KM光模块
	
	个
	16
	

	409-2-1-5-5-6
	千兆企业级无线路由器
	
	台
	1
	

	409-2-6-7-1-18
	工业级网络串口服务器
	
	套
	4
	


清单说明：
（1）  运输费、卸货费、指导安装调试、保险费、税费、配合相关单位检测、保证测试、试运行及缺陷的维护等一切费用；
（2） 最高限价：113250.00元。
3. 技术参数
（1） 服务器企业级固态硬盘7.68T
实际使用2.5寸数据中心级 SATA SSD 7.68TB硬盘，耐用性不少于20PBW，适配 HPE ProLiant DL580 Gen10型号（含2.5寸盘位、支架）
（2） 服务器内存条DDR416G
16G DDR4-2666MHz RDIMM，适配 HPE ProLiant DL580 Gen10型号
（3） 48口接入交换机
交换机需为华为标准三层交换机，以便与雨棚现有华为交换机组建快速环网（SEP，华为私有协议）。支持网线业务口做堆叠；固定端口：≥48个10/100/1000M Base-T以太网端口，≥4个万兆SFP+光口；管理端口：1个Console口；交换容量≥432Gbps，包转发率≥128Mpps；支持LLDP、静态MAC配置、MAC地址学习数目限制(MAC地址深度最大支持8K)；支持端口镜像和流镜像功能；支持端口聚合；支持端口隔离；支持静态路由；支持IGMP V1/V2/V3 Snooping；支持PIM Snooping；支持组播VLAN；支持基于协议的VLAN；支持基于MAC的VLAN；支持VLAN映射；支持IPv6静态路由、双协议栈；支持IPv6 Ping、IPv6 Telnet、IPv6 SSHv2、IPv6域名解析；支持NTP时钟支持系统工作日志；支持用户分级管理和口令保护；支持SSH，为用户登录提供安全加密通道；支持可控IP地址的FTP登录和口令机制；支持防止ARP、未知组播报文、广播报文、未知单播报文、TTL=1报文、协议报文等攻击功能；支持MAC地址限制；支持IP＋MAC+PORT绑定功能；支持广播报文抑制；工作温度：至少满足0ºC～45ºC；工作湿度：至少满足10%～95%；配置双交流电源
（4） 单模单芯万兆10KM光模块
单模单芯万兆10KM，SFP+光口
（5） 千兆企业级无线路由器
• 转发性能：3Mpps
• 固定 WAN 接口：2*GE Combo
• 固定 LAN 接口：8*GE 电（可切换为 WAN 口） 
• 外形尺寸（H x W x D）：44.0 mm x 300.0 mm x 216.4 mm                                                                                                                                                                 • 无阻塞交换架构
• 提供领先于业界平均水平的性能，为关键业务提供低时延体验
高可靠
• 提供企业业务的链路备份，提高业务接入的可靠性
• 毫秒级的故障检测和判断机制，缩短业务中断时间
• 千兆无线连接，专线体验；SA/NSA 双架构，灵活接入
• 双卡单待，互为备份，业务不掉线
•支持 SD-WAN 管理， SNMP 网管，Web 网管等多种管理方式，简化网络部署，降低 OPEX
•融合路由、交换、VPN、安全、WLAN 等多种功能于一体，满足企业业务多元化的需求，节省空间，降低企业 TCO
•内置防火墙、IPS（AR651/AR651W/AR651EW/AR651W-8P 支持）、URL 过滤、多种 VPN 技术，为用户提供全面的安全防护能力
• 内置 SD-WAN 解决方案，构建低成本、商业级的互联网连接
• ZTP 一键式部署（邮件 URL，U 盘，DHCP 等），零技能要求，设备分钟级开通
• 支持 SaaS 首包识别（FPI），复杂应用识别；基于带宽和链路质量选路，保证关键应用体验，带宽利用率高达 90%
• 多链路选路/双 CPE、双 Hub 灵活组网，保证站点业务不掉线；端到端 IPSec 加密，设备安全可信，保障业务安全传输                                                                                                                               支持中国电信、中国移动等运营商主流5G频段；支持配置专用APN;至少配置4个千兆网口；支持外置式天线安装；设备具备一定的防雷功能；支持Web网管、SNMP网管等功能；内置防火墙、IPS、URL过滤等安全功能；具备有线网络与5G网络监测及切换功能，毫秒级的故障检测和判断机制。
（6） 工业级网络串口服务器
串口标准：支持RS-232/485；端口数量：8；接口：建议采用DB9公头，如非DB9公头，则需配备相应连接线；EMS：不低于以下标准：ICE61000-4-2 level 3，ICE61000-4-4 level 3，ICE61000-4-5 level 3；网络接口：RJ45 100M；模式：支持 TCP Server, TCP Client，UDP。
4. 供应商资格条件
信用信誉良好，所供设备符合本工程量清单设备技术要求。
5. 响应回执的递交
凡有意参加本次采购且具备履行本项目能力的供应商，请将附于本公告后的响应回执及本公司营业执照在2024年6月21日17：00之前发送至采购人邮箱：18221532652@163.com，逾期无效。采购人在收到响应回执后根据供应商信用信誉等情况进行讨论提议，不再另行发布采购公告。
6. [bookmark: _Toc332965960][bookmark: _Toc332793818][bookmark: _Toc332793891]联系方式
采购人：广东诚泰交通科技发展有限公司
采购人地址：广州市番禺区洛浦街道北环路87号道路研究院有限公司二号楼
联  系  人：张工
电      话：020-39185740
广东诚泰交通科技发展有限公司
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