广州交投集团营运道路 2023-2026 年度机电养护综合管养项目-广东省连平（赣粤界）至从化公路工程ETC手持机采购意向征集公告
1. 项目概况
1.1项目名称：广州交投集团营运道路 2023-2026 年度机电养护综合管养项目-广东省连平（赣粤界）至从化公路工程
1.2项目地点：广州市
2. 具体工程量清单
	序号
	材料名称
	品牌型号
	单位
	数量
	备注

	409-2-1-6-2-2
	ETC手持机（IPAD版，不含收费软件）
	
	套
	2
	


清单说明：
（1） 包括运输、指导安装调试费、保险费、税费、试运行及缺陷的维护等一切费用；
（2） 最高限价：16066.66元。
3. 技术参数
屏幕 8.4寸IPS屏
清晰度 359PPI
触摸屏类型 电容屏，支持多点触控
分辨率 WUXGA 2560*1600像素
CPU 8核处理器
显卡 Turbo 2.0
内存 4G
存储 64G
可扩展存储 最大支持512G TF扩展
USB 1个(支持充电，OTG设备）
打印机 支持蓝牙打印
无线网卡 802.11 a/b/g/n/ac
蓝牙 4.2
GPS GPS、GLONASS、北斗（BDS）
数据接口 USB Type-C接口
4G 支持全网通3G/4G
电池容量 5100mAH
前置摄像头 800W
后置摄像头 1300W
操作系统 HarmonyOS 2.0
PSAM卡座 4个
算法 支持3DES ，SM4国密算法
IC卡类型 支持逻辑加密卡、双界面CPU卡、DESFIRE卡片等；
OBU 单片式，双片式
DSRC标准 满足《电子收费专用短程通信》（GB/T20851系列标准）、《收费公路联网电子不停车收费技术要求》
DSRC信号调制方式 ASK
DSRC编码方式 FM0
DSRC频率 5.830/5.840GHz 5.790/5.800GHz
DSRC发射功率 ≤ 8dBm
DSRC天线极化 右圆极化
DSRC通讯距离 0～30M(可根据需要自行设置）
功率等级 0~31级可调
感应卡接口频率 13.56MHz
感应卡读写距离 0～5cm
平均无故障时间 MTBF≥70000 hr
工作寿命 10年
车辆记录存储容量 大于100000000条
外观尺寸 
重量 
配件
附件 充电器，数据线，手腕带
可选配件 备用电池，蓝牙POS机，蓝牙打印机
适配特情联动功能
4. 供应商资格条件
信用信誉良好，所供设备符合本工程量清单设备技术要求。
5. 响应回执的递交
[bookmark: _GoBack]凡有意参加本次采购且具备履行本项目能力的供应商，请将附于本公告后的响应回执及营业执照盖章件在2024年6月23日17：00之前发送至采购人邮箱：1204355776@qq.com，逾期无效。采购人在收到响应回执后根据供应商信用信誉等情况进行讨论提议，不再另行发布采购公告。
6. [bookmark: _Toc332793818][bookmark: _Toc332965960][bookmark: _Toc332793891]联系方式
采购人：广东诚泰交通科技发展有限公司
采购人地址：广州市番禺区洛浦街道北环路87号道路研究院有限公司二号楼
联  系  人：刘工
电      话：020-39185344
广东诚泰交通科技发展有限公司
                                              2024年6月21日
