广州交投集团营运道路2023-2026年度机电养护综合管养项目-机场高速路段北斗授时设备采购意向征集公告
1. 项目概况
1.1项目名称：广州交投集团营运道路2023-2026年度机电养护综合管养项目-机场高速路段
1.2项目地点：广州市
2. 具体工程量清单
	序号
	材料/设备名称
	品牌/型号
	单位
	数量
	备注

	409-2-1-5-3-1
	北斗授时设备
	
	套
	1
	（1）技术要求：
— 接收载波频率：1561.098MHz（B1 信号）
— 接收灵敏度： 捕获<-138 dBm，跟踪<-153 dBm
— 同时跟踪： 装置冷起动时，不少于 4 颗卫星
— 装置热起动时，不少于 1 颗卫星
— 捕获时间： 装置热起动时<2 min，装置冷起动时<5 min
— 定时准确度： ≦100ns (1pps 相对于 UTC 时间)
（2）设备技术参数
— 支持 BD2-B1、GPS-L1、NTP 时源输入，冗余备用，自动切换。
— 输出 1PPS 脉冲信号：（TTL 电平） 准时沿：上升沿，上升时间≤60ns ；上升沿的时间准确度≤1μs；脉冲宽度：20ms~200ms；
— 支持标准的 NTP、SNTP 服务端及客户端；
— PPS 授时精度：≤1us；
— 守时精度：≤100ms（卫星失锁 24 小时内）；
— NTP 授时精度：1-5ms；
— 工作温度：-40℃~﹢85℃"
— 冗余双电源 AC:85V~264V/DC:85V~300V/DC:6V~24V 支持交直流通用电源
（3）时钟组网
— 支持控制中心时钟服务器与末端时钟通过 NTP/SNTP 组网.
— 支持网络 NTP 与北斗冗余备用方式组网，自动切换。
（4）时钟管理功能
— 提供时钟监测主机及后台管理软件
— 支持时钟在线监测管理功能
— 实时自动巡检，故障定位并报警
— 可支持时钟在线监测主机管理，故障及时上报
— 内部频标驯服功能
— 时间信号采集和测量功能
— SOE 触发和采集功能
— 时间信号分析及预警功能
— 实时显示监测数据和监测状态
（5）电磁兼容
— 静电放电抗扰度：接触放电±8kV、空气放电±15kV 4 级
— 电快速瞬变脉冲群抗扰度：电源线±4kV、数据线±2kV 4 级— 射频电磁场辐射抗扰
度：10V/m 3 级
— 射频场感应的传导骚扰抗扰度：3V（10kHz～150kHz）、10V（150kHz～80MHz） 3 级
— 浪涌(冲击）抗扰度：电源线:线/地±4kV、线/线±2kV；数据线:线/地±2kV 4 级
— 阻尼振荡磁场抗扰度：100A/m 5 级
— 脉冲磁场抗扰度：1000A/m（峰值） 5 级
— 阻尼振荡波抗扰度：共模 2.5kV、差模 1kV 3 级
— 工频磁场抗扰度：100A/m 连续、1000A/m 1s 到 3s 5 级
— 直流电压突降和中断抗扰度：100ms，100%
— 介质强度电源和告警：2kV；以太网电接口对地 0.5kV
— 冲击电压电源和告警：5kV；以太网接口对地 1kV


清单说明：
（1） 运输费、卸货费、指导安装调试、保险费、税费、配合相关单位检测、保证测试、试运行及缺陷的维护等一切费用；
（2）最高限价：7000.00元。
3.供应商资格条件
信用信誉良好，所供设备符合本工程量清单设备技术要求。
4.响应回执的递交
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采购人：广东诚泰交通科技发展有限公司
采购人地址：广州市番禺区洛浦街道北环路87号道路研究院有限公司二号楼
联  系  人：张工
电      话：020-39185740
广东诚泰交通科技发展有限公司
                                           2024年7月2日
