广州交投集团营运道路2023-2026年度机电养护综合管养项目-机场高速路段备品备件采购意向征集公告
1. 项目概况
1.1项目名称：广州交投集团营运道路2023-2026年度机电养护综合管养项目-机场高速路段
1.2项目地点：广州市
2. 具体工程量清单
	序号
	材料/设备名称
	品牌/型号
	单位
	数量
	备注

	409-2-1-5-4-7-6
	单模单芯万兆20KM光模块
	
	个
	6
	单模单芯万兆20KM，波长1310nm，适配华为数通智选S7706

	409-2-1-5-4-7-7
	单模单芯万兆40KM光模块
	
	个
	4
	单模单芯万兆40KM，波长1550nm，适配华为数通智选S7706

	409-2-1-1-2-2
	车道工控机
	
	套
	3
	

	409-2-1-1-19-14
	纸券热敏打印机
	
	套
	5
	爱普生EPSON TM-T82III USB口

	409-2-6-7-1-18
	工业级网络串口服务器
	
	套
	2
	


清单说明：
（1） 运输费、卸货费、指导安装调试、保险费、税费、配合相关单位检测、保证测试、试运行及缺陷的维护等一切费用；
（2）最高限价：34743.30元。
3. 技术参数
（1） 车道工控机：
适配主板：适配 H310，
芯片组主板：ECS-1852                      
处理器：支持 Intel® 8th/9th Generation Core™/Pentium®/Celeron® LGA1151 Socket Processor 全系列处理器 ，TDP 最大功耗 95W
芯片组：H310
内存：提供 2 条 DDR4 2666MHz DIMM Non-ECC 内存插槽，最大可扩展至 64GB
存储：整机支持 1 个 2.5 寸硬盘减震位，1 个超薄光驱位，光驱位可兼容 1 个 2.5寸硬盘安装，ECS-1852 主板支持 4 个SATA3.0 接口
电源：小尺寸 PS2 ATX 电源 或 1U 小电源
IO 接口：机箱外露 4 个 USB3.1（Gen 1），4 个 USB2.0，还可通过 Wafer 线材从主板再引出 2 个USB2.0 接口，6 串口，COM1，COM2 支持 RS232\RS422\RS485 可调，通过 LPC 接口可以再扩展 4 个COM 接口，1 个 I2C 接口、1 个 TPM 接口，1 组音频接口,支持 MIC-IN/LINE-IN/LINE-OUT,外置1 个 LPT 主板内置，1 个 8 路数字 IO 接口
总线扩展：2个PCI 、1个PCI E x16、1个PCI E x4
注：搭配IPC-620H机箱时，可扩展显卡长度不超过235MM。
环境需求：整机工作温度：0℃～50℃；5%～90%（非凝结状态）
整机贮存温度：（-20）℃～（60）℃；5%～90%（非凝结状态）
操作系统：支持：WIN10、Cent OS Linux、等高内核版本 LINUX 系统。
机箱尺寸：280mm*165mm*238mm (W*H*D)                               硬盘配置：512G固态硬盘，1T机械硬盘
（2） 工业级网络串口服务器：
1）提供1个10/100Mbps速率的自适应RJ45端口；
2）多种安装方式，包括标准DIN35导轨、壁挂、螺丝固定；
3）硬件采用钣金工艺，可在宽温环境下工作，保障设备稳定运行；
4）支持硬件看门狗，并提供工业级IP30防护等级，减少粉尘影响；
5）RS232/RS485转以太网双向透传，可实现两路串口同时工作，互不干扰；
6）支持虚拟串口，可搭配蒲公英路由器实现异地组网，远程调试串口设备。
7）串口模式：可选四种模式，分别为TCP Server、UDP Server、TCP Client和UDP Client
8）本地端口：①TCP Server模式：需填写所开放的本地服务端口；②UDP Server模式：需填写本地服务端口及目的端口
9）目的IP及端口：TCP/UDP Client模式：需填写本地服务端口、目的IP及目的端口
「注意」：“目标IP”仅支持输入IP地址，暂不支持输入域名
10）波特率：衡量符号传输速率的参数，表示每秒钟传送的符号的个数。例如300波特率表示每秒钟发送300个符号。R100A提供110bps-921600bps，共17个选项设置
11）数据位：衡量通信中实际数据位的参数。可选值为5、6、7、8，如何设置取决于想传送的信息
12）停止位：用于表示单个包的最后一位，可选1或2
13）校验位：串口通信中一种检错方式，可选奇校验、偶校验、Mark校验、Space校验或无校验
14）RX打包包长度：RX包长度值，可设置范围为 1-1024，单位字节
15）RX打包超时：RX包超时时长，可设置范围为0~15
4.供应商资格条件
信用信誉良好，所供设备符合本工程量清单设备技术要求。
5.响应回执的递交
[bookmark: _GoBack]凡有意参加本次采购且具备履行本项目能力的供应商，请将附于本公告后的响应回执及本公司营业执照在2024年7月4日17：00之前发送至采购人邮箱：18221532652@163.com，逾期无效。采购人在收到响应回执后根据供应商信用信誉等情况进行讨论提议，不再另行发布采购公告。
[bookmark: _Toc332793818][bookmark: _Toc332965960][bookmark: _Toc332793891]6.联系方式
采购人：广东诚泰交通科技发展有限公司
采购人地址：广州市番禺区洛浦街道北环路87号道路研究院有限公司二号楼
联  系  人：张工
电      话：020-39185740
广东诚泰交通科技发展有限公司
                                           2024年7月2日
