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一、水下基础构造物检查具体项目主要包括：
1.结构尺寸测量应覆盖墩身、基础，可用钢直尺、钢卷尺、水下激光测距仪等工具测量，并应与设计尺寸进行复核比对。
2.基础表观缺陷检查应查清墩身及基础有无下沉、滑移、倾斜等异常变形，构造物有无开裂、破损、剥落、露筋、空洞、冲蚀、腐蚀、松动、灰缝脱落等病害，并对变形大小，病害位置、长度、宽度等要素进行测量。并对各缺陷类型进行摄影记录，照片宜显示出缺陷所处位置及局部特征，必要时可采用清水箱、水下照明、成像声呐等设备获取清晰影像。
二、水下基础地基检查具体项目主要包括：
1、地基是否失效。主要通过观测或检测墩身及基础有无下沉、滑移、倾斜等异常变形以及开裂情况进行判断。
2、河床断面测量。应利用仪器对河床底面进行扫描测量，得出基础上、下游两条河床断面线（约在上、下游20m 范围内），并与以往各次检查得到的河床断面线进行对比，评价河床整体冲刷、变化情况。
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3、基础淘空。通过蛙人水下基础探摸检查，并利用基底埋深检测结果相互校对。
4、基底埋深。测量河床实际标高与基础构造物底面标高，并利用这些数据计算得出基底埋深。每个基础的四面都应进行探摸及河床标高测量。
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5、河床标高与基底标高应采用相同的基准标高。基底标高可查阅施工图或竣工图获得，当缺失图纸时，必须利用基础地质钻探检测法获得。
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