2024年大广高速定期检测项目特种设备租赁及交通围蔽服务
询价意向征集公告
1．项目基本概况
[bookmark: OLE_LINK35][bookmark: OLE_LINK34]1.1服务期：自合同签订之日起至项目完工为止。
1.2询比范围：2024年大广高速定期检测项目特种设备租赁及交通围蔽服务。
1.3交货地点：项目所在地。
1.4最高限价：155748元
2.技术需求
2.1项目情况：协助我方顺利完成（包括但不限于）大广高速检测项目，主要工作内容如下：
（1）结合管辖路段交警、路政等安全主管部门的相关要求，安排防撞缓冲车、人员及安全防护移动作业车进行安全防护；摆放及回收交通标志牌及反光锥，满足桥梁检测时现场的安全防护要求，保障现场检测安全及效率；
（2）提供性能稳定的桁架式和曲臂式桥检车、防撞缓冲车（70K），并配备司机负责检测期间该桥梁检测车的操作。
2.2技术标准及要求：符合国家及省、市有关合格标准，符合规范有关要求。严格执行有关安全生产的法律法规和规章制度，确保项目服务期内人员无安全事故发生（零死亡）。
3. 供应商资格条件
3.1本次询价采购要求供应商具有独立法人资格，持有工商行政管理部门颁发的有效的营业执照；近3年内（2021年6月1日至递交响应文件截止之日止）至少承揽过1项桥检车租赁项目和1项交通围蔽服务项目；在人员、设备、信誉等方面具有相应的服务能力。
3.2本次询价采购不接受联合体报价。
3.3与采购人存在利害关系可能影响询价公正性的法人，不得参加报价；若存在单位负责人[footnoteRef:0]为同一人、或者存在控股[footnoteRef:1]、管理关系[footnoteRef:2]的不同单位、不得同时参加本次询价采购项目的报价，否则均按无效投标处理。 [0: 单位负责人是指单位的法定代表人或者法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人。]  [1: 控股是指股份占股份有限公司股本总额的50%以上。]  [2: 管理关系是指不具有出资持股关系的其它单位之间存在的管理与被管理关系。] 

4．响应回执的递交
[bookmark: _GoBack]凡有意参加本次询价采购的供应商，将附于本公告后的响应回执在2024 年 7 月 24 日之内发送至询价采购人邮箱：1318567826@qq.com，逾期无效。询价采购人在收到响应回执后根据供应商信用信誉等情况进行讨论提议，按优先选取本公司库内供应商原则开展后续采购活动，不再另行发布采购公告。
[bookmark: _Toc332965960][bookmark: _Toc332793818][bookmark: _Toc332793891]5. 联系方式
采  购  人：广州诚安路桥检测有限公司
采购人地址：广州市白云区新广从一路338号
联  系  人：许工
电      话：020-87436572
传      真：020-87436572
广州诚安路桥检测有限公司
2024 年 7 月 22 日



响 应 回 执
（仅供参考）
广州诚安路桥检测有限公司：
我单位于    年  月  日在广州市交正工程咨询有限公司网站获取到贵单位发布《 2024年大广高速定期检测项目特种设备租赁及交通围蔽服务 》采购活动的意向征集公告，我单位有意向参加本次采购活动。
特此确认。  
 
                  单位名称：                          （盖章）
联系人：                           
联系电话：                         
                电子邮箱：                         

年    月    日


[bookmark: _Toc144974404][bookmark: _Toc152047200][bookmark: _Toc179715693]附录1  资格审查条件（资格最低要求）
	资格要求

	供应商具有工商行政管理部门颁发的有效的营业执照。


注：需在响应文件格式表3-1后附上述证明材料。




附录2  资格审查条件（业绩最低要求）
	业绩要求

	近3年内（2021年6月1日至递交响应文件截止之日止）至少承揽过1项桥检车租赁项目和1项交通围敝服务项目。


注：1.需在响应文件格式表3-2后须附中标通知书（如有）、合同协议书的复印件。
2.承接时间以合同中载明的项目合同签订时间为准，如合同无载明时间和工作内容，需附业主开具的相应内容证明材料。
3.如近年来，供应商法人机构发生合法变更或重组或法人名称变更时，应提供相关部门的合法批件或其他相关证明材料来证明其所附业绩的继承性。




附录3  资格审查条件（信誉最低要求）
	信誉要求

	供应商在“中国执行信息公开网”网站（http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）中未被列入失信被执行人名单，在国家企业信用信息公示系统（www.gsxt.gov.cn）中未被列入严重违法失信企业名单。


注：需在响应文件格式表3-3后附查询截图。


附录4  资格审查条件（人员最低要求）
	序号
	担任职务
	最低数量要求
	资格要求
	备注

	1
	特种车辆操作人员
	2
	持相关部门颁发的考试合格作业操作证及驾驶证，人员购买不低于五类、保额不少于100万元的意外伤亡险，并在有效期内。
	

	2
	安全防护作业人员
	2
	1、具有交通围蔽作业经验，身体状况良好，年龄小于55岁，已有安全防护作业岗前培训，有较强的安全意识，具备安全防护作业能力，有一定的表达能力和应变能力。
2、现场作业期间严格按照《头部防护安全帽》（GB/T30041）《安全带》（GB6095）等规定使用防护用品，穿着橘红色反光衣，夜间施工时穿着附加警示灯的反光衣。
3、已购买不低于五类、保额不少于100万元的意外伤亡险，并在有效期内。
	本数量安全防护人员和交通引导员数量为1组安全防护人员最低要求，如现场作业需同时投入2组安全防护服务，供应商投入数量应不少于以上要求的2倍数，如增加安全防护小组，投入数量以此类推。

	3
	安全员
	1
	1、持有安全员证，具有交通围蔽作业经验，身体状况良好，年龄小于55岁，已有安全防护作业岗前培训，有较强的安全意识，具备安全防护作业能力，有一定的表达能力、管理能力和应变能力。
2、现场作业期间佩戴红袖章，严格按照《头部防护安全帽》（GB/T30041）《安全带》（GB6095）等规定使用防护用品，穿着橘红色反光衣，夜间施工时穿着附加警示灯的反光衣。
3、已购买不低于五类、保额不少于100万元的意外伤亡险，并在有效期内。
	

	4
	专职安全监护人员（交通引导员）
	1
	1、具有交通围蔽作业经验，身体状况良好，年龄小于55岁，有专职安全监护人员岗前培训和考核，有较强的安全意识，具备安全防护作业能力，有一定的表达能力、管理能力和应变能力。
2、现场作业期间佩戴红袖章，严格按照《头部防护安全帽》（GB/T30041）《安全带》（GB6095）等规定使用防护用品，穿着橘红色反光衣，夜间施工时穿着附加警示灯的反光衣。
3、已购买不低于五类、保额不少于100万元的意外伤亡险，并在有效期内。
	


注：以上人员为本项目的最低要求，在报价阶段不需要提供证明材料，包括但不限于人员身份证、相应的操作证或培训合格证、驾驶证（特种车辆操作人员需提供）、人员购买的保险单复印件。合同履行期间成交单位应根据采购人要求和实际进展情况增加人员以满足工程需要，以上人员投入情况按响应文件格式的响应函做出承诺即可。

附录5  资格审查条件（仪器设备最低要求）
	序号
	车辆类型
	车龄
	型号
	备注

	1
	桁架式桥梁检测车
	5年内
	20m≤桁架长度
	含1名司机和1名操作员。（车辆须购买交强险和不少于100万元的第三者责任险，人员购买不低于五类、保额不少于100万元的意外伤亡险，并在有效期内）

	2
	曲臂式桥梁检测车
	5年内
	跨越人行道、隔音墙
	

	3
	防撞缓冲车
	5年内
	70K
	含司机，已配备警示频闪灯、可变箭头信号灯和高声提醒装置，（防撞缓冲车须购买交强险和100万元以上的第三者责任险，司机须购买不低于五类、保额不少于100万元的意外伤亡险，并在有效期内）

	4
	交通围蔽（含防撞车）
	5年内
	70K
	1台工作用车（含司机，已配备警示频闪灯、可变箭头信号灯和高声提醒装置）、2名工作人员、1名专职安全监护人员（交通引导员）、安全设施一套（详见《安全设施投入要求》）。
（车辆须购买交强险和100万元以上的第三者责任险，司机、作业人员、专职安全监护人员（交通引导员）须购买不低于五类、保额不少于100万元的意外伤亡险，并在有效期内）


注：以上设备为本项目的最低要求，在报价阶段不需要提供证明材料，合同履行期间成交单位应根据采购人要求和实际进展情况增加设备以满足工程需要，以上设备投入情况按响应文件格式的响应函做出承诺即可。
