惠肇高速公路JC01中心试验室装修工程
询价意向征集公告
1．项目基本概况
[bookmark: OLE_LINK34][bookmark: OLE_LINK35]1.1服务期：合同签订之日起至2024年8月31日。
1.2询价范围：惠肇高速公路JC01中心试验室装修工程
1.3服务地点：广州市花都区。
1.4最高限价：807228.47元
2.技术需求
2.1采购内容：中心试验室房屋位于广州市花都区炭步镇华岭新村一巷29号，中心试验室分一栋四层半楼房，一栋三层框架结构厂房，一栋一层铁皮房；厂房一楼和铁皮房为试验室用地，厂房二楼为办公室、会议室，四层半楼房一楼设厨房，二楼到四楼设员工宿舍，需对中心试验室一、二楼以及厨房、宿舍等进行装修，主要内容包括砌筑工程、门窗工程、楼地面装饰工程、油漆工程、电气安装工程、给排水工程等，工程量详见附件。
3. 供应商资格条件
3.1本次询价要求报价人具有独立法人资格，持有效工商行政管理部门核发的有效期内营业执照；并具有建筑工程施工总承包三级以上（含三级）或建筑装修装饰工程专业承包二级以上（含二级）；具备建设行政主管部门颁发的有效的《安全生产许可证》，近三年（2021年6月1日起至投标截止之日止）承揽过装饰装修工程项目不少于1个。
3.2本次询价采购不接受联合体报价。
3.3与采购人存在利害关系可能影响询价公正性的法人，不得参加报价；若存在单位负责人[footnoteRef:0]为同一人、或者存在控股[footnoteRef:1]、管理关系[footnoteRef:2]的不同单位、不得同时参加本次询价采购项目的报价，否则均按无效响应处理。 [0: 单位负责人是指单位的法定代表人或者法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人。]  [1: 控股是指股份占股份有限公司股本总额的50%以上的绝对控股、相对控股或协议控股。]  [2: 管理关系是指不具有出资持股关系的其它单位之间存在的管理与被管理关系。] 

4．响应回执的递交
凡有意参加本次询价采购的供应商，将附于本公告后的响应回执在2024 年 7 月 26 日之内发送至询价采购人邮箱：1318567826@qq.com，逾期无效。采购人在收到响应回执后根据供应商信用信誉等情况进行讨论提议，按优先选取本公司库内供应商原则开展后续采购活动，不再另行发布采购公告。
[bookmark: _Toc332793891][bookmark: _Toc332793818][bookmark: _Toc332965960]5. 联系方式
采  购  人：广州诚安路桥检测有限公司
采购人地址：广州市白云区新广从一路338号
联  系  人：许工
电      话：020-87436572
传      真：020-87436572
广州诚安路桥检测有限公司
2024 年 7 月 24 日


响 应 回 执
（仅供参考）
广州诚安路桥检测有限公司：
我单位于    年  月  日在广州市交正工程咨询有限公司网站获取到贵单位发布《 惠肇高速公路JC01中心试验室装修工程 》采购活动的意向征集公告，我单位有意向参加本次采购活动。
特此确认。  
 
                  单位名称：                          （盖章）
联系人：                           
联系电话：                         
                电子邮箱：                         

年    月    日


工程量清单
装饰工程量
	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量

	
	
	
	
	
	

	一楼工程量

	1
	011601001001
	砖砌体拆除
	1、实心砖墙体拆除
	m3
	12.336

	2
	011602002001
	拆混钢筋凝土楼面
	1、尺寸：长5150㎜*宽2400㎜*厚150㎜
2、拆除钢筋混凝土楼面，用机械爆破混凝土，机器切割钢筋。
	m3
	2

	3
	011605001001
	平面块料拆除
	1.平面块料拆除 块料面层 水泥砂浆结合层 �铲除找平层
	m2
	276.5

	4
	011611005001
	移天棚立柱
	1、切割立柱焊接位，移位后重新焊接、安装。
	支
	5

	5
	011615001001
	外铁皮墙开窗洞
	1、用机械切割铁板开洞
2、尺寸：宽1600㎜*高1500㎜
	个
	6

	6
	011615001002
	外铁皮开逃生门
	1、用机械切割铁板开门洞
2、尺寸：950*2100mm
	个
	1

	7
	010807002001
	更换铝窗玻璃
	1.更换铝合金窗玻璃
	m2
	1.2

	8
	010401003001
	砖块砌墙
	1、沙砖、沙子、水泥、人工
2、尺寸：墙体厚度10cm
	m3
	12.741

	9
	011201001001
	墙面一般抹灰
	1、各种墙面15+5㎜ 水泥石灰砂浆底，石灰砂浆面。
2、水泥砂浆粉抹只做室内，不批室外夹层位墙面。
	m2
	254.82

	10
	011201001002
	接样室水泥砂浆披门洞
	1、水泥、砂浆、粉抹平
2、4㎡
	m2
	4

	11
	011102003001
	块料楼地面
	1、尺寸：800*800仿古砖
2、沙子、水泥、人工
	m2
	230.9

	12
	011101001001
	标养室铺水泥面
	1、标养室高标号水泥铺设地面
2、6cm厚
	m2
	46

	13
	011210002001
	彩钢板间墙
	1、彩钢板间墙
	m2
	504.27

	14
	010802002001
	彩钢板单门
	1、门线、角线、不锈钢合页
2、尺寸：宽80㎝*高200㎝
	樘
	10

	15
	010802002002
	彩钢板双门
	1、门线、角线、不锈钢合页
2、尺寸：宽160㎝*高200㎝
	樘
	3

	16
	011302001001
	石膏板天花
	1、石膏板轻钢龙骨天花600㎜*600㎜
	m2
	391.36

	17
	011210002002
	养护室彩钢板天花与隔墙
	1、彩钢板聚氨酯夹芯板制作
2、天花顶面方钢龙骨架焊接铺设
3、安装天棚彩钢板聚氨酯夹芯板
4、天棚墙面角线收口
	m2
	126.05

	18
	010802003001
	养护室不锈钢恒温门
	1.不锈钢密封门制作安装
2、中间夹双面钢化玻璃窗探视
3、尺寸：1100*2100
	樘
	1

	19
	011615001003
	养护室天花检修口
	1、彩钢板夹芯板
2、尺寸：长0.5米*宽0.5米
	个
	1

	20
	010807001001
	铁皮外围铝窗
	1、铝合金材质
2、推拉窗，尺寸：1200*1500mm
	m2
	14.4

	21
	010807003002
	通道两头通风铝窗
	1、铝合金材质
2、推拉窗，尺寸：1200*1500mm
	m2
	3

	22
	010802001001
	通道逃生金属塑钢门
	1、金属塑钢门
2、尺寸：900*2100mm
	樘
	1

	23
	011210006001
	门洞封硅钙板
	1.轻钢龙骨8厘硅酸钙板
	m2
	2

	24
	010501006001
	设备基础
	1.混凝土种类:水泥混凝土
2.混凝土强度等级:C25
	m3
	20

	25
	040601012002
	水泥混合室建物料池
	1、地砖
2、水泥、沙、人工
3、尺寸：长4115㎜*宽800㎜*高800㎜
	m3
	2.7

	26
	040601012003
	室内建沉沙池
	1、地砖
2、水泥、沙、人工
3、尺寸：长1900㎜*宽800㎜*深度500㎜
	m3
	0.76

	27
	011615001004
	开空调孔、排水孔
	1、一楼墙面
2、尺寸：60㎜*60㎜
	个
	25

	28
	011601001002
	拆通道内柱子、墙砖
	1、砖块料拆除
	m3
	7.6032

	29
	010606013001
	试验室边台（钢木结构，12.7mm厚实芯理化板台面）
	1.材料种类、规格:钢木结构，12.7mm厚实芯理化板台面
	m
	33.3

	30
	040601012004
	试验室工作台水池
	1、强力胶板结构
2、尺寸：500*450*250
	套
	5

	31
	010802001002
	接样室电动玻璃门
	1、钢化玻璃门，宽4550㎜*高2600㎜
2、电机、角铁支架、钢槽
	m2
	11.83

	32
	010802001003
	接样室不锈钢门框
	1、304不锈钢镜钢
2、尺寸：宽4550㎜*高2600㎜
3、木质底座，内外双面不锈钢框
	m2
	12.74

	33
	010801001001
	接样室强化木门
	1.强化门1600*2100成品套装门安装
	樘
	1

	34
	010807001002
	通道塑钢窗
	1、塑钢窗
	m2
	14.4

	35
	010802001004
	楼梯间外墙不锈钢双开门
	1、楼梯间外墙不锈钢双开门安装
	m2
	3.24

	36
	011506001001
	外墙不锈钢雨棚
	1、不锈钢方管25米
2、棚面用耐力板
3、长6710mm*宽500mm
	m
	6.71

	37
	010101002001
	建试验基础挖土方
	1、爆破地面
2、混凝土挖土方
	m3
	20

	38
	010801006001
	指纹锁门禁
	1、指纹锁门禁
	套
	1

	39
	010401014001
	养护室开水沟槽
	1、地砖、水泥、沙、人工，尺寸：宽15㎝*高12㎝
	m
	22.7

	40
	010904002001
	养护室墙、地面防水
	1.单组份聚氨酯涂膜防水 2mm厚 立面
	m2
	88.44

	41
	010807002002
	更换玻璃
	1.更换铝合金窗玻璃
	m2
	1.12

	42
	010807002003
	外墙铁皮窗口铁丝网
	1、铁丝网
2、尺寸1200*1500
	个
	6

	43
	010801006002
	不锈钢执手锁
	1、不锈钢材质
	把
	21

	44
	010801006003
	不锈钢门吸
	1、不锈钢材质
	个
	21

	45
	031001006001
	110㎜排污管安装
	1、pvc管道
2、规格:直径110㎜
	m
	33.05

	46
	040601012005
	化粪池盖
	1、钢塑树脂胶材质
2、尺寸：长1900㎜*宽800㎜*深度500㎜
	套
	1

	47
	011615001005
	开110㎜的圆孔
	1、机械开孔
2、尺寸：110㎜*110㎜
	个
	2

	48
	010401011001
	建消防水池
	1、长2000㎜*宽1500㎜*高1500㎜沙砖
2、水泥、沙、人工                  3、污水沟中建池，材料运输不便                            4、沟中污泥深度不测
	m3
	3

	49
	011601001003
	外检室门洞破除
	1、拆除砖砌体
	m3
	0.576

	50
	010802001005
	外检室门
	1、不锈钢材质
2、尺寸：1200*2000mm
	樘
	1

	51
	011605001002
	院内找平地基
	1.平面块料拆除 块料面层 水泥砂浆结合层 �铲除找平层 人工费+200
	m2
	255.1

	52
	040203007001
	院内铺水泥混凝土地面
	1.混凝土强度等级:C25
2.厚度:18cm
	m2
	277.78

	53
	011406003002
	满刮腻子粉
	1、沙底墙满刮腻子粉3遍
2、满刮腻子粉一楼老墙和新建墙总平方数为415平方米。                  3、只刮白，不刷油、不含油漆。
	m2
	400

	54
	010401011002
	砖砌废料池
	1.墙体类型:蒸压灰砂砖砌废料池长2000㎜*宽1500㎜*1000㎜
2.墙体厚度:190mm
3.砂浆强度等级:干混砌筑砂浆(配合比) DM M30
	m3
	5

	55
	010810004001
	养护室不锈钢架
	1、不锈钢材质（1600*1700*500）
	个
	21

	二楼工程量

	56
	011210002003
	彩钢板间墙
	1、彩钢板间墙
	m2
	92.62

	57
	010802002003
	彩钢板单门
	1、门线、角线、不锈钢合页
2、尺寸：宽80㎝*高200㎝
	樘
	4

	58
	010801001002
	强化木门单门
	1.强化门800*2100成品套装门安装
	樘
	1

	59
	010401003002
	会议室砖砌墙
	1、沙砖、沙子、水泥、人工
2、尺寸：墙体厚度15cm
	m3
	4.2855

	60
	011201001003
	墙面一般抹灰
	1、各种墙面15+5㎜ 水泥石灰砂浆底，石灰砂浆面，外墙实际底厚度16mm
	m2
	57.14

	61
	011302001002
	会议室造型天花
	1、扣板天花，白色600㎜*600㎜
	m2
	61.63

	62
	010501006002
	砖砌卫生间基础台
	1、水泥混凝土（含人工、材料）
	m3
	4.5

	63
	031004006001
	基础台安装蹲厕
	1、安装蹲厕
	个
	3

	64
	011102003002
	基础台贴地砖
	1、尺寸：800㎜*800㎜地砖
2、沙子、水泥、人工
	m2
	11.57

	65
	011210006002
	卫生间安装间墙板
	1、卫生间安装间墙板
	m2
	21.2

	66
	031001006002
	卫生间排污管
	1、pvc管道
2、规格:直径110㎜
	m
	7.4

	67
	010904002002
	卫生间防水
	1.单组份聚氨酯涂膜防水 2mm厚 立面
	m2
	56.3

	68
	010801006006
	不锈钢双保险门锁
	1、不锈钢材质
	把
	4

	69
	031004014001
	单冷水龙头
	1、4分接口不锈钢水龙头
	个
	3

	70
	011615001006
	楼面机械开110㎜的圆孔
	1、楼面开孔
2、尺寸：110㎜*110㎜
	个
	1

	71
	011302001003
	石膏板轻钢龙骨天花
	1、石膏板轻钢龙骨天花600㎜*600㎜
	m2
	120.78

	72
	011615001007
	开空调孔
	1、一楼墙面
2、尺寸：60㎜*60㎜
	个
	6

	73
	011405001001
	铁门油漆
	1、油漆
2、二遍
	m2
	7.56

	74
	010801006004
	不锈钢执手锁
	1、不锈钢材质
	把
	5

	75
	010801006005
	不锈钢门吸
	1、不锈钢材质
	个
	5

	76
	010807001003
	塑钢窗
	1、塑钢窗
	m2
	6

	77
	011406003003
	墙面满刮腻子粉
	1、腻子粉
2、刷2遍
3、只刮白，不刷油、不含油漆。
	m2
	330

	78
	031004008001
	卫生间不锈钢纸巾筒
	1、不锈钢材质
	个
	3

	79
	031004008002
	逃生软梯
	1、1把20米
	把
	1

	80
	031004008003
	逃生软梯
	1、1把15米
	把
	1

	81
	030901010001
	室内消火栓
	1、室内消火栓
2、长650*宽240*高800
	套
	2

	82
	穗011501021001
	卫生间大理石洗手台
	1、黑金沙大理石
2、尺寸：长1500㎜*宽600㎜
	m
	1.5

	四楼办公区工程量

	83
	03B024
	陶瓷洗手盆
	1、底座、洗手盆
	套
	2

	84
	011505010001
	镜子
	1、安装镜子
2、尺寸：500mm*700mm
	面
	1

	85
	031004014002
	304不锈钢水龙头
	1、不锈钢材质
2、直径20mm
	个
	1

	86
	010801006007
	不锈钢门吸
	1、不锈钢材质
	个
	5

	87
	010810001001
	阳台防盗网
	1、隐形防盗网
	m2
	26.54

	88
	031004008004
	卫生间不锈钢纸巾筒
	1、不锈钢材质
	个
	1

	生活区工程量

	89
	011601001004
	砖砌墙体拆除
	1、实心砖墙体拆除
	m3
	11.4

	90
	010401003003
	砖块砌墙
	1、沙砖、沙子、水泥、人工
2、尺寸：墙体厚度15cm
	m3
	7.866

	91
	011201001004
	墙面一般抹灰
	1、各种墙面15+5㎜ 水泥石灰砂浆底，石灰砂浆面，外墙实际底厚度16㎜
	m2
	98.48

	92
	011406003004
	满刮腻子粉
	1、腻子粉
2、刷2遍
3、只刮白，不刷油、不含油漆
	m2
	98

	93
	010501006003
	外检室填地基
	1.混凝土种类:水泥混凝土
2.混凝土强度等级:C25
	m3
	0.7

	94
	011102003003
	铺大理石地砖
	1、黄色大理石
2、尺寸：长3700㎜*宽1200㎜
	m2
	4.68

	95
	010801001003
	强化门
	1.强化门1600*2100成品套装门安装
	樘
	2

	96
	011204003001
	拆墙脚补地砖
	1.砖品种、规格、强度等级:页岩砖MU20砖
2.砂浆强度等级、配合比:砌筑砂浆M10
	m2
	0.9

	97
	011406003005
	立面、顶面墙角补水泥砂浆
	1、腻子粉
2、刷2遍
	m2
	3.32

	98
	011302001004
	招待室石膏轻钢龙骨天花
	1、石膏板轻钢龙骨天花600㎜*600㎜
	m2
	16.92

	99
	穗011501021002
	厨房灶台
	1、地砖
2、水泥、沙、人工
3、尺寸：长3300㎜*宽600㎜*高800㎜,1个
	m
	3.3

	100
	031004003001
	不锈钢洗菜双盆
	1.材质:304不锈钢洗菜盆（双星）
2.规格、类型:2000*600*800
3.附件名称、数量:150mm高挡水板
4.不锈钢板厚度:1.5mm
	套
	1

	101
	031004014003
	冷热水龙头
	1、不锈钢材质
	个
	1

	102
	010501006004
	卫生间基础地台
	1.混凝土种类:水泥混凝土
2.混凝土强度等级:C25
	m3
	1

	103
	031004006002
	陶瓷蹲厕
	1、安装蹲厕
	个
	1

	104
	031004013001
	厕所水箱
	1.水箱尺寸：370mm*105mm*410mm
	套
	1

	105
	031004004002
	卫生间洗手盆
	1、底座、陶瓷洗手盆
	套
	1

	106
	011505010002
	卫生间镜子
	1、安装镜子
	面
	1

	107
	穗011501021003
	一楼大厅洗碗池
	1、不锈钢材质
2、尺寸：
1200mm*500mm*800mm
	套
	1

	108
	031001006003
	洗碗池自来水管二三楼厕所水管
	1、管材pvc
2、管码
3、人工
4、6分水管，直径20㎜.
	m
	20

	109
	031004014004
	洗碗池单冷水龙头和二三楼厕所单冷水龙头
	1、不锈钢材质
	个
	8

	110
	031001006004
	洗碗池排水管
	1、管道pvc
2、规格:直径75㎜
	m
	6

	111
	031001006005
	卫生间排污管
	1、管道pvc
2、规格:直径110㎜
	m
	3

	112
	031001006006
	厨房排污管
	管道pvc
2、规格:直径110㎜
	m
	2

	113
	011505010003
	二、三、四楼卫生间镜子
	1、安装镜子
	面
	5

	114
	031004004001
	二、三、四楼厕所洗手盆
	1、底座、陶瓷洗手盆
	套
	5

	115
	011505002001
	二、三楼晾衣杆
	1.材质:直径25mm不锈钢钢管
2.安装方式:综合考虑
	m
	16

	116
	011601001005
	清理淤泥、垃圾
	1、清理淤泥、垃圾
2、拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内 �实际运距(km):20
	m3
	30

	窗帘工程量

	117
	010810001002
	布帘
	1、成品窗帘安装 布帘
	m2
	81

	118
	010810001003
	卷帘
	1、成品卷帘安装
	m2
	136.16

	措施项目工程量

	119
	粤011701012001
	活动脚手架
	1、墙柱面活动脚手架
	m2
	914

	120
	粤011701012002
	活动脚手架
	1、天棚活动脚手架
	m2
	914

	121
	粤011703002001
	单独装饰装修工程垂直运输
	1、建筑废料搬运
	项
	1
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电气工程量
	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量

	
	
	
	
	
	

	一楼工程量

	1
	030411002001
	镀锌主线槽
	1、100mm*500mm*20000mm
	m
	45

	2
	030411004001
	25㎡主线
	1、ZR-BVR-25mm2主线电线
	m
	200

	3
	030411004002
	ZR-BV-16mm2电气配线
	1、ZR-BV-16mm2铜芯线穿线
2、敷设部位或线制
3、塑料线槽敷设
	m
	160

	4
	030411004004
	ZR-BV-4mm2电气配线
	ZR-BV-4mm2铜芯线穿线
2、敷设部位或线制
3、塑料线槽敷设
	m
	600

	5
	030411004005
	ZR-BV-2.5mm2电气配线
	1、ZR-BV-2.5mm2铜芯线穿线
2、敷设部位或线制
3、塑料线槽敷设
	m
	900

	6
	030411004006
	ZR-BV-1.5mm2电气配线
	1、ZR-BV-1.5mm2铜芯线穿线
2、敷设部位或线制
3、塑料线槽敷设
	m
	1200

	7
	030411002002
	线槽39㎜*19㎜
	1、材质：塑料
2、规格：19㎜*39㎜
3、安装位置：墙上
	m
	480

	8
	030411002004
	线槽14㎜*25㎜
	1、材质：塑料
2、规格：14㎜*25㎜
3、安装位置：墙上
	m
	360

	9
	030411001001
	电气配管SC25
	1、PVC难燃电线套管Φ25
	m
	500

	10
	030411004007
	ZR-BV-10mm2电气配线
	1、ZR-BV-10mm2铜芯线穿线
2、敷设部位或线制
3、塑料线槽敷设
	m
	120

	11
	030411001002
	白色塑料水管
	1、管材
2、管码
3、人工
4、6分水管，直径20㎜.
	m
	120

	12
	031004014001
	304不锈钢水龙头
	1、不锈钢材质
	个
	14

	13
	031001006001
	DN75排水管
	1、DN75排水管
	m
	13.5

	14
	030412005001
	LED灯盘
	1、LED灯盘
2、尺寸：600㎜*600㎜
	盏
	86

	15
	030412005002
	养护室防水平面灯
	1、宽200mm*长1200mm防水平面灯安装
	盏
	8

	16
	030404033001
	排气扇
	1、10寸排气扇
2、人工安装
3、打墙、开孔
	台
	25

	17
	030404035004
	10A二三插座
	1、成套普通二三插座10A
	个
	180

	18
	030404035003
	1位开关带插座二三插
	1、成套普通二三插座10A
	个
	50

	19
	031003001001
	不锈钢角阀
	1、类型:角阀
2、材质:不锈钢
3、规格、压力等级:综合考虑
	个
	14

	20
	011507003001
	安装应急出口指示牌
	1、指引标识
	块
	5

	21
	030412001001
	应急照明灯
	1、应急照明、安全指示一体灯
	盏
	5

	22
	030404035005
	16A空调插座
	1、三插16A安装
	个
	16

	23
	030411006001
	开关插座底盒
	1、普通接线盒安装
	个
	268

	24
	030404034001
	照明开关
	1、二位照明开关
	个
	45

	25
	030404017002
	室内配漏电开关380V60A
	1、空气漏电开关380V60A
2、电箱
	台
	35

	26
	030404017003
	室内配漏电开关220V60A
	1、漏电开关220V60A
2、电箱
	台
	12

	27
	030404017004
	一楼总漏电开关380V200A含电箱
	1、漏电开关380V200A
2、成套配电箱安装 悬挂式(半周长m以内) 1
	套
	1

	28
	030404017005
	配电箱（半周长0.5m）
	1、名称:配电箱
2、安装方式:嵌入式
	台
	12

	29
	030412001002
	楼梯LED平面灯40W
	1、普通成套型荧光灯具安装
	盏
	2

	30
	030411001003
	金属软管
	1、安装部位:冷热水龙头软管
2、规格、压力等级:金属软管
	条
	14

	31
	030507014001
	安装显示屏
	1、显示屏利旧，只含安装人工费和辅材
	套
	1

	32
	030411001004
	空调排水管
	1、管材
2、管码
3、人工
4、6分水管，直径20㎜.
	m
	100

	二楼工程量

	33
	031003001002
	不锈钢角阀
	1、类型:角阀
2、材质:不锈钢
3、规格、压力等级:综合考虑
	个
	5

	34
	030411001005
	金属软管
	1、安装部位:冷热水龙头软管
2、规格、压力等级:金属软管
	条
	5

	35
	031003012001
	下水器
	1.名称:下水器
2.材质:不锈钢
	套
	2

	36
	030412005003
	LED灯盘
	1、LED灯盘
2、尺寸：600㎜*600㎜
	盏
	37

	37
	030412005004
	天花射灯
	1、名称:LED灯盘
2、型号:按实际要求
3、规格:300×300
	盏
	16

	38
	030412001003
	天花两边筒灯
	1、筒灯
	盏
	10

	39
	030412005005
	LED平面荧光灯
	1、普通成套型荧光灯具安装
	盏
	2

	40
	030411006002
	开关插座底盒
	1、普通接线盒安装
	个
	124

	41
	030411001006
	电气配管SC25
	1、PVC难燃电线套管Φ25
	m
	200

	42
	030411002005
	线槽39㎜*19㎜
	1、材质：塑料
2、规格：19㎜*39㎜
3、安装位置：墙上
	m
	150

	43
	030411002006
	线槽14㎜*25㎜
	1、材质：塑料
2、规格：14㎜*25㎜
3、安装位置：墙上
	m
	200

	44
	030411004012
	ZR-BV-10mm2电气配线
	ZR-BV-10mm2铜芯线穿线
2、敷设部位或线制
3、塑料线槽敷设
	m
	80

	45
	030411004008
	ZR-BV-6mm2电气配线
	1、ZR-BV-6mm2铜芯线穿线
2、敷设部位或线制
3、塑料线槽敷设
	m
	300

	46
	030411004009
	ZR-BV-4mm2电气配线
	ZR-BV-4mm2铜芯线穿线
2、敷设部位或线制
3、塑料线槽敷设
	m
	300

	47
	030411004010
	ZR-BV-2.5mm2电气配线
	1、ZR-BV-2.5mm2铜芯线穿线
2、敷设部位或线制
3、塑料线槽敷设
	m
	500

	48
	030411004011
	ZR-BV-1.5mm2电气配线
	1、ZR-BV-1.5mm2铜芯线穿线
2、敷设部位或线制
3、塑料线槽敷设
	m
	500

	49
	030404035006
	10A二三插座
	1、成套普通二三插座10A
	个
	100

	50
	030404035007
	16A空调插座
	1、三插16A安装
	个
	6

	51
	030404034004
	照明开关
	1.二位照明开关
	个
	18

	52
	030404033002
	排气扇
	1、10寸排气扇
2、人工安装
3、打墙、开孔
	台
	6

	53
	030404017007
	室内配漏电开关220V60A
	1、漏电开关220V60A
2、电箱
	套
	6

	54
	030404017008
	二楼总闸箱
	1、成套配电箱安装 悬挂式(半周长m以内)0.5 总闸，电箱：600㎜*500㎜
	套
	1

	55
	030411002007
	59㎜*22㎜主线槽
	1、22㎜-59㎜PVC线槽
2、配置部位：墙上
	m
	20

	56
	030411001007
	装水管
	1、管材
2、管码
3、人工
4、6分水管，直径20㎜.
	m
	36

	57
	011507003002
	安装应急出口指示牌
	1、指引标识
	块
	4

	58
	030412001004
	应急照明灯
	1、应急照明、安全指示一体灯
	盏
	4

	措施项目工程量

	59
	031302007001
	高层施工增加
	/
	项
	1

	60
	031301017001
	脚手架搭拆费
	/
	项
	1



