惠肇高速公路JC01中心试验室仪器采购服务
询价意向征集公告
1．项目基本概况
[bookmark: OLE_LINK34][bookmark: OLE_LINK35]1.1交货期：7天。
1.2询价范围：惠肇高速公路JC01中心试验室仪器采购服务。
1.3交货地点：广州市花都区。
1.4最高限价：70260元
2.技术需求
2.1采购内容：为了保证惠肇高速公路JC01中心试验室检测工作的顺利进行，需购买试验检测仪器一批，供应商负责仪器的运输、安装、调试和培训等服务并协助我方送检，送检费用由我方提供，仪器清单、数量及性能参数如下表：
	序号
	仪器设备名称
	性能参数
	单位
	数量

	1
	烘箱（中型）
	内胆尺寸500/600/750mm、最高温度300℃，室温105℃、精度±1度
	台
	1

	2
	CBR试验仪（路面材料强度仪）
	1、仪器最大额定载荷：100KN；
2、丝杠盘最大移动距离：125mm；
3、仪器机动速度：
a快速：50mm/min；
b慢速：1mm/min；
4、仪器手动速度：1/6mm/圈；
	套
	1

	3
	塑料抗折试模（砼抗折）
	宽150mm*高150mm*长550mm
	个
	20

	4
	水泥净浆搅拌机
	1、搅拌叶片转数及时间：
低速挡自转140±2r/min，公转62±2r/min 时间120s；
高速挡自转285士3r/min，公转125±3r/min 时间120s；
2.电源电压：220V
3、搅拌叶宽度：111mm；
4、搅拌锅内径：160mm±1mm；
5、搅拌锅深度：139mm±2mm；
6、搅拌锅壁厚：1mm；
7、搅拌叶片与搅拌锅之间的工作间隙：2±1mm；
	台
	1

	5
	雷氏夹
	指针直径(2.0±0.2)mm；长度（150±1）mm；环模内径（30±1）mm；高度（30±1）mm；壁厚（0.50±0.05）mm；开口缝宽度不大于1mm
	个
	20

	6
	水泥胶砂搅拌机
	1、符合GB/T17671、JC/T681、BS3892、ISO679标准要求，适用于水泥胶砂试件制备时的搅拌，并可用于美国ASTM标准、日本标准进行水泥试验和净浆、胶砂的搅拌。
2、搅拌叶宽度：135mm
3、搅拌锅容量：5L、壁厚1.5mm
4、搅拌叶低速度档自转140±2（r/min） 公转62±2（r/min）；高速度档自转285±3（r/min） 公转125±3（r/min）；
5、搅拌叶与搅拌锅之间的工作间隙为3±1mm
6、搅拌锅可自动升降。
	台
	1

	7
	水泥胶砂振实台
	1、产品符合GB/T17671、JC/T682、ISO679标准的要求，适用于水泥胶砂试件制备时的振实成型。
2、振实台振幅：15mm
3、振动频率：1Hz
4、振动次数：60
5、台盘中心至臂杆轴中心距离：800 mm
	台
	1

	8
	灌砂筒（内径φ150毫米）
	内径φ150毫米，总高360毫米，分两部分，上部为储砂筒，筒深270毫米，筒底中心有一直径15毫米的圆孔；标定罐直径100毫米，高150毫米。
	套
	1

	9
	灌砂筒（内径φ200毫米）
	内径φ200毫米，总高520毫米，分两部分，上部为储砂筒，筒顶350毫米，筒底中心有一直径25毫米的圆孔；标定罐直径200毫米，高200毫米。
	套
	1

	10
	电镐
	1、最大钻孔直径20mm；
2、空载速率：0-1800转/分；
3、锤击率：0-5100次/分；
4、锤击力：2.0焦耳；
5、最佳钻孔直径：6-10mm；
	台
	1

	11
	动力触探仪（重型）
	1、内径φ200mm，总高520mm，筒顶350毫米；筒底中心有一个φ25毫米的圆孔，标定灌φ200mm，高200mm。
	套
	1

	12
	标准贯入设备
	1、锤体重量：63.5±0.5 kg；
2、标准落距：76 ±2cm；
3、触探头直径：φ74 mm；
4、触探头锥尖角：60°；
5、触探杆规格：φ42mm厚壁无缝管；
6、标贯尺寸：D51*35*500mm；
	套
	1

	13
	取样器（取样管）
	不锈钢材质，1米
	套
	1

	14
	扩展度仪
	1、混凝土坍落度筒应符合现行行业标准《混凝土坍落度仪》JG 3021相关规定。
2、底板应为优质不锈钢的光滑正方形平板，边长为1000mm，挠度不超过3mm。在平板表面标出坍落度筒的中心位置和直径分别为500mm、600mm、700mm、800mm及900mm的同心圆。
	套
	1


3.供应商资格条件
3.1本次询价要求报价人具有独立法人资格，持有工商行政管理部门颁发的有效的营业执照；近3年内（2021年6月1日至递交响应文件截止之日止）至少承揽过1项仪器设备供应或销售业绩，在信誉等方面具有相应的服务能力。
3.2本次询价不接受联合体报价。
3.3与采购人存在利害关系可能影响询比公正性的法人，不得参加报价；若存在单位负责人为同一人、或者存在控股、管理关系的不同单位、不得同时参加本次询价项目的报价，否则均按废标处理。
3.4 信用信誉良好，具备履行本项目服务的能力。
4．响应回执的递交
凡有意参加本次询价采购的供应商，将附于本公告后的响应回执在2024年 8 月 13 日之内发送至询价采购人邮箱：1318567826@qq.com，逾期无效。询价采购人在收到响应回执后根据供应商信用信誉等情况进行讨论提议，按优先选取本公司库内供应商原则开展后续采购活动，不再另行发布采购公告。
[bookmark: _Toc332965960][bookmark: _Toc332793818][bookmark: _Toc332793891]5. 联系方式
采  购  人：广州诚安路桥检测有限公司
采购人地址：广州市白云区新广从一路338号
联  系  人：许工
电      话：020-87436572
传      真：020-87436572
广州诚安路桥检测有限公司
[bookmark: _GoBack]2024年 8 月 9 日



响 应 回 执
（仅供参考）
广州诚安路桥检测有限公司：
我单位于    年  月  日在广州市交正工程咨询有限公司网站获取到贵单位发布《 惠肇高速公路JC01中心试验室仪器采购服务 》采购活动的意向征集公告，我单位有意向参加本次采购活动。
特此确认。  
 
                  单位名称：                          （盖章）
联系人：                           
联系电话：                         
                电子邮箱：                         

年    月    日

