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	序号
	类别
	项目
	规格要求
	数量
	单位

	1
	设备采购
	物流无人机
	起降方式：垂直起降；
全过程自动飞行功能；
具备冗余安全设计；
最大有效载荷：不小于10公斤；
最大续航：不小于60公里。
	1
	架

	2
	
	飞行控制设施
	可实现无人机操作控制的设施设备或软件平台；需具备无人机监控、数据采集等功能；
若为控制器，需支持4G/5G通信功能，工作时长不小于3小时，信号传输半径不小于30公里。
	1
	套

	3
	
	无人机动力电池
	与采购无人机配套的动力电池，容量不低于原机电池，具备智能充电管理功能；保修期不少于1年，质保期内不少于365次循环充电。
	2
	套

	4
	
	无人机电池充电器
	与采购电池配套的充电器，220V电压，具备充电状态检测、过流过压保护功能。
	2
	套

	5
	
	无人机装载箱
	空间足够容纳采购的无人机，用于储存、搬运。
	1
	套

	6
	
	配套设施设备
	无人机配套可选设备，如备用螺旋桨、维护工具、降落伞等。
	1
	套

	7
	
	保险购置
	不少于100万元的无人机第三者责任险
	1
	份

	8
	航线开发运营
	航线规划
	航线长度不小于60公里
	3
	条

	9
	
	航线现场勘察
	负责飞行航线的现场勘察工作
	-
	-

	10
	
	应急备降点部署
	负责飞行航线沿途应急备降点部署
	-
	-

	11
	
	空域申请及公安报备
	负责飞行航线的空域申请及公安报备
	-
	-

	12
	
	飞行计划申报
	负责活动期内飞行计划申报工作
	　
	　

	13
	
	日间飞行活动运行服务
	提供远程调度管理；提供操控员培训；提供现场组织和运控支持。
	6
	月

	14
	基础设施配套
	起降场地建设
	负责起降场地、支持采购无人机飞行活动所必要的配套设施设备建设
	4
	处

	15
	
	安全设施
	围栏/网架等安全设施
	1
	套





