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	序号
	项目
	规格要求
	数量

	1 
	物流无人机
	可支持自动装卸货功能；全过程自动飞行功能；具备冗余安全设计；最大航程不小于10公里；最大有效载重不小于4公斤。
	3架

	2 
	飞行控制平台
	包含与无人机适配的飞行控制平台，可同时操控不小于10架飞机运行，具备多用户管理、航线规划、无人机监控、飞行数据采集等功能。
	3套

	3 
	无人机动力电池
	与采购无人机配套的动力电池，容量不低于原机电池，具备智能充电管理功能；保修期不少于1年，质保期内不少于400次循环充电能量损失不高于30%。
	6套

	4 
	无人机电池充电器
	与采购电池配套的充电器，220V电压，具备充电状态检测、过流过压保护功能。
	9套

	5 
	无人机手持控制器
	通信距离不小于100米，支持4G通信功能，可对无人机飞行进行视距内全功能飞行控制。
	2套

	6 
	无人机物流枢纽站
	具备满足上述采购无人机所需的停机位2个、存机位（含电池柜）2个，并具备夜间起降支持。
	1座

	7 
	客户端无人机站
	防护级别不低于IP54，抗风等级不低于8级，支持无人机存放功能。
	5座

	8
	航线开发运营服务
	无人机航线规划（含勘察）、空域申请和报备、备降点部署、飞行校验、无人机飞行计划申报等。
	5条航线

	9
	保险
	不少于100万元的无人机第三者责任险
	3架

	10
	保温运输箱
	具备温度保持、温度信号实时反馈功能。
	6套



