元下田基地评审前试验室环境提升改造工程
询价意向征集公告
1．项目基本概况
[bookmark: OLE_LINK35][bookmark: OLE_LINK34]1.1服务期：合同签订之日起10天。
1.2询价范围：元下田基地评审前试验室环境提升改造工程
1.3服务地点：广州市白云区。
1.4最高限价：118739.37元
2.技术需求
2.1采购内容：元下田办公园区位于广州市白云区新广从一路338号，为了更好应对工作需求，现需对元下田办公园区一、二、三楼等进行装修改造，主要内容包括抹灰面油漆、立面抹灰层拆除、刷地坪漆、电路改造等，工程量详见附件。
3. [bookmark: _GoBack]供应商资格条件
3.1本次询价要求报价人具有独立法人资格，持有效工商行政管理部门核发的有效期内营业执照；并具有建筑工程施工总承包三级以上（含三级）或建筑装修装饰工程专业承包二级以上（含二级）；具备建设行政主管部门颁发的有效的《安全生产许可证》，近三年（2021年6月1日起至投标截止之日止）承揽过装饰装修工程项目不少于1个。
3.2本次询价采购不接受联合体报价。
3.3与采购人存在利害关系可能影响询价公正性的法人，不得参加报价；若存在单位负责人[footnoteRef:0]为同一人、或者存在控股[footnoteRef:1]、管理关系[footnoteRef:2]的不同单位、不得同时参加本次询价采购项目的报价，否则均按无效响应处理。 [0: 单位负责人是指单位的法定代表人或者法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人。]  [1: 控股是指股份占股份有限公司股本总额的50%以上的绝对控股、相对控股或协议控股。]  [2: 管理关系是指不具有出资持股关系的其它单位之间存在的管理与被管理关系。] 

4．响应回执的递交
凡有意参加本次询价采购的供应商，将附于本公告后的响应回执在2024 年 9 月 19 日之内发送至询价采购人邮箱：1318567826@qq.com，逾期无效。采购人在收到响应回执后根据供应商信用信誉等情况进行讨论提议，按优先选取本公司库内供应商原则开展后续采购活动，不再另行发布采购公告。
[bookmark: _Toc332965960][bookmark: _Toc332793891][bookmark: _Toc332793818]5. 联系方式
采  购  人：广州诚安路桥检测有限公司
采购人地址：广州市白云区新广从一路338号
联  系  人：许工
电      话：020-87436572
传      真：020-87436572
广州诚安路桥检测有限公司
2024 年 9 月 14 日


响 应 回 执
（仅供参考）
广州诚安路桥检测有限公司：
我单位于    年  月  日在广州市交正工程咨询有限公司网站获取到贵单位发布《 元下田基地评审前试验室环境提升改造工程 》采购活动的意向征集公告，我单位有意向参加本次采购活动。
特此确认。  
 
                  单位名称：                          （盖章）
联系人：                           
联系电话：                         
                电子邮箱：                         

年    月    日


工程量清单
	项目名称：元下田基地评审前试验室环境提升改造工程

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量

	
	
	
	
	
	

	113室工程量

	1
	011610002001
	防护门错位调整
	1.门窗洞口尺寸
	工日
	0.5

	2
	010802001001
	增加铝合金框防盗网
	1.门代号及洞口尺寸
2.门框、扇材质：铝合金框防盗网
	m2
	1

	3
	011406001001
	地面水泥沙修复、刷地坪漆
	1.基层类型：水泥砂浆楼地面
2.刷地坪漆3遍
3.地面水泥沙修复
	m2
	68

	4
	011602001002
	凿混凝土地面
	1.构件名称：混凝土地面
	m3
	2

	5
	010501006001
	设备基础
	1.混凝土种类：商砼
2.混凝土强度等级：C30
	m3
	2

	6
	011615001001
	基础开孔DN160
	1.部位：设备基础
2.打洞部位材质:现浇混凝土基础
3.洞尺寸：详见现场
	个
	8

	7
	01B001
	墙面瓷片清洗
	1.墙面瓷片清洗
	工日
	1

	8
	011406001028
	抹灰面油漆
	1.基层类型：一般抹灰面
2.腻子种类：耐水型腻子灰
3.刮腻子遍数：1
4.油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆，2底2面
	m2
	35

	9
	030412001005
	更换600*600LED平面灯
	1.名称：LED平面灯
2.规格：600*600
	套
	4

	样品室工程量

	10
	011610002002
	彩钢板门框、门扇加固、调整
	1.门窗洞口尺寸
	工日
	1

	11
	080403006001
	铁皮瓦防水胶封堵
	1.部位:铁皮瓦
2.工艺要求:防水胶封堵
	m2
	5

	12
	011108004001
	铁皮瓦水泥沙覆盖修复
	1.工程部位:铁皮瓦
2.工艺要求:水泥沙覆盖修复2cm厚
	m2
	5

	13
	080403006002
	彩钢板底部四周防水胶覆盖
	1.部位:彩钢板底部
2.工艺要求:四周防水胶覆盖
	m
	58

	14
	011302001002
	天花复原
	1.天花复原
	工日
	1

	103室工程量

	15
	010802002001
	更换彩钢板门、扩大门洞
	1.门代号及洞口尺寸
	m2
	5

	104室工程量

	16
	011604002001
	立面抹灰层拆除
	1.拆除部位:立面抹灰层
	m2
	70

	17
	011406001003
	抹灰面油漆（内墙）
	1.基层类型:一般抹灰面
2.腻子种类:成品腻子膏
3.刮腻子遍数:满刮2遍
4.油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆、一底一面
5.部位:内墙
	m2
	70

	106室工程量

	18
	010801006001
	维修门锁
	1.维修门锁
	工日
	0.3

	19
	011610001001
	拆除木门
	1.拆除木门
	樘
	1

	20
	011615001002
	开门洞（砖墙体）
	1.部位:砖墙体
2.尺寸：1000*2100
	m2
	2

	21
	011615001003
	开孔（打洞）
	1.部位:砖墙体
2.尺寸：700*700
	m2
	0.5

	22
	010401003001
	砖砌体（封门洞）
	1.砖品种、规格、强度等级:砖砌体（封门洞）
	m3
	1

	23
	011201001001
	墙面一般抹灰
	1.墙体类型:内墙
2.2cm水泥砂浆
	m2
	4

	24
	010801002001
	安装复木豪华门2100*900mm
	1.门代号及洞口寸：2100*900mm
	樘
	1

	25
	011406001029
	抹灰面油漆（内墙）
	1.基层类型:一般抹灰面
2.腻子种类:成品腻子膏
3.刮腻子遍数:满刮2遍
4.油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆、一底一面
5.部位:内墙
	m2
	70

	26
	011210005001
	彩钢夹心泡沫板隔断
	1.隔断材料品种、规格、颜色:彩钢夹心泡沫板隔断
	m2
	18.3

	27
	030411002002
	塑料线槽19*39
	1.名称:塑料线槽
2.规格:19*39
	m
	28

	28
	030411004002
	电气配线ZR-BVV-4mm2
	1.名称:线槽配线
2.配线形式:动力线路
3.型号:ZR-BVV
4.规格:4
5.材质:铜芯
	m
	45

	29
	030411004003
	电气配线ZR-BVV-2.5mm2
	1.名称:线槽配线
2.配线形式:动力线路
3.型号:ZR-BVV
4.规格:2.5
5.材质:铜芯
	m
	96

	30
	030404035002
	成套普通二三插座
	1.名称:成套普通二三插座
	个
	6

	31
	030404035003
	插座底盒(接线盒)
	1.名称:插座底盒（接线盒）
	个
	6

	318室工程量

	32
	011604002002
	立面抹灰层拆除
	1.拆除部位:立面抹灰层
	m2
	18

	33
	011406001004
	抹灰面油漆（内墙）
	1.基层类型:一般抹灰面
2.腻子种类:成品腻子膏
3.刮腻子遍数:满刮2遍
4.油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆、一底一面
5.部位:内墙
	m2
	18

	34
	030404034001
	更换照明开关
	1.更换照明开关
	个
	1

	317室工程量

	35
	010810001001
	窗帘框架维修
	1.窗帘框架维修
	工日
	0.2

	36
	011604002003
	立面抹灰层拆除
	1.拆除部位:立面抹灰层
	m2
	26

	37
	011406001005
	抹灰面油漆（内墙）
	1.基层类型:一般抹灰面
2.腻子种类:成品腻子膏
3.刮腻子遍数:满刮2遍
4.油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆、一底一面
5.部位:内墙
	m2
	26

	38
	010902004001
	设备排水管倒灌调整
	1.设备排水管倒灌调整
	工日
	0.5

	316室工程量

	39
	011604002004
	立面抹灰层拆除
	1.拆除部位:立面抹灰层
	m2
	28

	40
	011406001006
	抹灰面油漆（内墙）
	1.基层类型：一般抹灰面
2.腻子种类：成品腻子膏
3.刮腻子遍数：满刮2遍
4.油漆品种、刷漆遍数：乳胶漆、一底一面
5.部位：内墙
	m2
	28

	41
	011102003001
	局部瓷片修复
	1.局部瓷片修复
	工日
	0.3

	42
	010902004002
	设备排水管倒灌调整
	1.设备排水管倒灌调整
	工日
	0.5

	43
	010801006002
	门锁调整、维修
	1.维修门锁
	工日
	0.2

	44
	011604002005
	立面抹灰层拆除
	1.拆除部位:立面抹灰层
	m2
	22

	45
	011406001007
	抹灰面油漆（内墙）
	1.基层类型:一般抹灰面
2.腻子种类:成品腻子膏
3.刮腻子遍数:满刮2遍
4.油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆、一底一面
5.部位:内墙
	m2
	22

	109室工程量

	46
	030412001001
	更换防爆灯
	1.更换防爆灯
	套
	1

	47
	030412005001
	更换50W平面照光灯
	1.更换50W平面照光灯
	套
	1

	48
	030503006001
	拆除传感器及安装
	1.拆除传感器及安装
	工日
	0.5

	112室工程量

	49
	011102003002
	局部瓷片修复
	1.局部瓷片修复
	工日
	0.5

	50
	011604002006
	立面抹灰层拆除
	1.拆除部位:立面抹灰层
	m2
	21

	51
	011406001008
	抹灰面油漆（内墙）
	1.基层类型:一般抹灰面
2.腻子种类:成品腻子膏
3.刮腻子遍数:满刮2遍
4.油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆、一底一面
5.部位:内墙
	m2
	53

	218室工程量

	52
	011604002007
	立面抹灰层拆除
	1.拆除部位:立面抹灰层
	m2
	12

	53
	011406001009
	抹灰面油漆（内墙）
	1.基层类型:一般抹灰面
2.腻子种类:成品腻子膏
3.刮腻子遍数:满刮2遍
4.油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆、一底一面
5.部位:内墙
	m2
	12

	108室工程量

	54
	011406001010
	抹灰面油漆（内墙）
	1.基层类型:一般抹灰面
2.腻子种类:成品腻子膏
3.刮腻子遍数:满刮2遍
4.油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆、一底一面
5.部位:内墙
	m2
	38

	102室工程量

	55
	011604002008
	立面抹灰层拆除
	1.拆除部位:立面抹灰层
	m2
	31

	56
	011406001011
	抹灰面油漆（内墙）
	1.基层类型:一般抹灰面
2.腻子种类:成品腻子膏
3.刮腻子遍数:满刮2遍
4.油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆、一底一面
5.部位:内墙
	m2
	31

	203室工程量

	57
	011406001012
	抹灰面油漆（内墙）
	1.基层类型:一般抹灰面
2.腻子种类:成品腻子膏
3.刮腻子遍数:满刮2遍
4.油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆、一底一面
5.部位:内墙
	m2
	8

	202室工程量

	58
	011406001013
	抹灰面油漆（内墙）
	1.基层类型:一般抹灰面
2.腻子种类:成品腻子膏
3.刮腻子遍数:满刮2遍
4.油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆、一底一面
5.部位:内墙
	m2
	32

	219室工程量

	59
	011604002009
	立面抹灰层拆除
	1.拆除部位:立面抹灰层
	m2
	28

	60
	011406001014
	抹灰面油漆（内墙）
	1.基层类型:一般抹灰面
2.腻子种类:成品腻子膏
3.刮腻子遍数:满刮2遍
4.油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆、一底一面
5.部位:内墙
	m2
	28

	209室工程量

	61
	011406001030
	抹灰面油漆（内墙）
	1.基层类型:一般抹灰面
2.腻子种类:成品腻子膏
3.刮腻子遍数:满刮2遍
4.油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆、一底一面
5.部位:内墙
	m2
	24

	220室工程量

	62
	011604002010
	立面抹灰层拆除
	1.拆除部位:立面抹灰层
	m2
	19

	63
	011406001015
	抹灰面油漆（内墙）
	1.基层类型:一般抹灰面
2.腻子种类:成品腻子膏
3.刮腻子遍数:满刮2遍
4.油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆、一底一面
5.部位:内墙
	m2
	30

	64
	011102003003
	局部瓷片修复
	1.局部瓷片修复
	工日
	0.5

	65
	011102003004
	瓷片清洗
	1.瓷片清洗
	工日
	1

	66
	030412001007
	更换600*600LED平面灯
	1.名称:LED平面灯
2.规格:600*600
	套
	3

	210室工程量

	67
	011604002011
	立面抹灰层拆除
	1.拆除部位:立面抹灰层
	m2
	18

	68
	011406001016
	抹灰面油漆（内墙）
	1.基层类型:一般抹灰面
2.腻子种类:成品腻子膏
3.刮腻子遍数:满刮2遍
4.油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆、一底一面
5.部位:内墙
	m2
	18

	302室工程量

	69
	011604002012
	立面抹灰层拆除
	1.拆除部位:立面抹灰层
	m2
	17

	70
	011406001017
	抹灰面油漆（内墙）
	1.基层类型:一般抹灰面
2.腻子种类:成品腻子膏
3.刮腻子遍数:满刮2遍
4.油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆、一底一面
5.部位:内墙
	m2
	17

	304室工程量

	71
	011604002013
	立面抹灰层拆除
	1.拆除部位:立面抹灰层
	m2
	27

	72
	011406001018
	抹灰面油漆（内墙）
	1.基层类型:一般抹灰面
2.腻子种类:成品腻子膏
3.刮腻子遍数:满刮2遍
4.油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆、一底一面
5.部位:内墙
	m2
	27

	73
	030404034002
	更换照明开关
	1.更换照明开关
	个
	1

	305室工程量

	74
	011604002014
	立面抹灰层拆除
	1.拆除部位:立面抹灰层
	m2
	23

	75
	011406001019
	抹灰面油漆（内墙）
	1.基层类型:一般抹灰面
2.腻子种类:成品腻子膏
3.刮腻子遍数:满刮2遍
4.油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆、一底一面
5.部位:内墙
	m2
	23

	76
	030404035001
	更换成套普通二三插座
	1.更换成套普通二三插座
	个
	1

	312室工程量

	77
	011505001001
	洗手台边框修复
	/
	工日
	0.3

	78
	011604002015
	立面抹灰层拆除
	1.拆除部位:立面抹灰层
	m2
	28

	79
	011406001020
	抹灰面油漆（内墙）
	1.基层类型:一般抹灰面
2.腻子种类:成品腻子膏
3.刮腻子遍数:满刮2遍
4.油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆、一底一面
5.部位:内墙
	m2
	28

	313室工程量

	80
	011102003005
	局部瓷片修复
	1.局部瓷片修复
	工日
	0.5

	311室工程量

	81
	011604002016
	立面抹灰层拆除
	1.拆除部位:立面抹灰层
	m2
	12

	82
	011406001021
	抹灰面油漆（内墙）
	1.基层类型:一般抹灰面
2.腻子种类:成品腻子膏
3.刮腻子遍数:满刮2遍
4.油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆、一底一面
5.部位:内墙
	m2
	30

	83
	030404034003
	更换照明开关
	1.更换照明开关
	个
	1

	310室工程量

	84
	011604002017
	立面抹灰层拆除
	1.拆除部位:立面抹灰层
	m2
	22

	85
	011406001022
	抹灰面油漆（内墙）
	1.基层类型:一般抹灰面
2.腻子种类:成品腻子膏
3.刮腻子遍数:满刮2遍
4.油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆、一底一面
5.部位:内墙
	m2
	22

	213室工程量

	86
	011604002018
	立面抹灰层拆除
	1.拆除部位:立面抹灰层
	m2
	26

	87
	011406001023
	抹灰面油漆（内墙）
	1.基层类型:一般抹灰面
2.腻子种类:成品腻子膏
3.刮腻子遍数:满刮2遍
4.油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆、一底一面
5.部位:内墙
	m2
	26

	88
	010801006003
	门锁维修
	1.维修门锁
	工日
	0.2

	216室工程量

	89
	030412001002
	更换LED长条吊线灯
	1.LED长条吊线灯
	套
	6

	90
	011210003001
	更换玻璃
	1.更换玻璃
	m2
	1.2

	91
	011406001024
	抹灰面油漆（内墙）
	1.基层类型:一般抹灰面
2.腻子种类:成品腻子膏
3.刮腻子遍数:满刮2遍
4.油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆、一底一面
5.部位:内墙
	m2
	12

	215室工程量

	92
	011406001025
	抹灰面油漆（内墙）
	1.基层类型:一般抹灰面
2.腻子种类:成品腻子膏
3.刮腻子遍数:满刮2遍
4.油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆、一底一面
5.部位:内墙
	m2
	25

	93
	030412001008
	更换600*600LED平面灯
	1.名称:LED平面灯
2.规格:600*600
	套
	2

	211室工程量

	94
	040205009001
	地面除污处理
	1.地面除污处理
	工日
	0.5

	117室工程量

	95
	011302001001
	天花修复
	1.天花修复
	工日
	1

	96
	011602001001
	混凝土基座拆除
	1.构件名称:混凝土基座
	m3
	1

	97
	010102001001
	废料外运
	1.废料外运
2.实际运距(km):25
	m3
	1

	98
	011102003006
	块料楼地面
	1.块料楼地面
2.地砖尺寸：600*600
	m2
	2

	101室工程量

	99
	030411002001
	塑料线槽14*24
	1.名称:线槽
2.材质:塑料
3.规格:100mm以下
	m
	22

	100
	030411004001
	电气配线ZR-BVV-2.5mm2
	1.名称:线槽配线
2.配线形式:照明线路
3.型号:ZR-BVV
4.规格:2.5
	m
	66

	101
	030412001004
	成套灯具LED40W
	1.成套灯具LED40W
	套
	6

	公共区域（楼梯、走廊）工程量

	102
	011604002019
	立面抹灰层拆除
	1.拆除部位:立面抹灰层
	m2
	450

	103
	011406001026
	抹灰面油漆（内墙）
	1.基层类型:一般抹灰面
2.腻子种类:成品腻子膏
3.刮腻子遍数:满刮2遍
4.油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆、一底一面
5.部位:内墙
	m2
	450

	104
	011406001027
	刷乳胶漆两遍
	1.油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆 2遍
	m2
	450

	105
	030412001009
	更换600*600LED平面灯
	1.名称:LED平面灯
2.规格:600*600
	套
	18

	试验室区域（一、二、三层）工程量

	106
	010801005001
	更换门框线条
	1.更换门框线条
	个
	20

	107
	011101001001
	一层地面水泥沙修复、刷地坪漆
	1.一层地面水泥沙修复、刷地坪漆
2.刷漆遍数:地坪漆 3遍
	m2
	50

	108
	011101001002
	二层地面水泥沙修复、刷地坪漆
	1.二层地面水泥沙修复、刷地坪漆
2.刷漆遍数:地坪漆 3遍
	m2
	30



