道路雷达数据AI自动化分析系统采购服务
询价意向征集公告
1．项目基本概况
[bookmark: OLE_LINK35][bookmark: OLE_LINK34]1.1服务期：系统以及应用平台搭设服务期90天，维护期3年。
1.2询价范围：道路雷达数据AI自动化分析系统采购服务。
1.3服务地点：广州市。
1.4最高限价：99万元
2.技术需求
2.1项目情况：为了整合塌陷探测资源，提高雷达数据分析与病害体判别质量及效率，降低道路塌陷风险，解决钻孔验证与道路塌陷应急频发等工作任务，现需搭建一套道路雷达数据AI自动化分析系统，对系统及应用平台进行定制型开发，提供系统和应用平台的源代码，同时协助采购人完成知识产权、专利等多类型科研项目申报，具体工作内容如下：
（1）提供系统和应用平台搭设部署，其功能参数等至少包含如下内容：
	功能名称
	功能模块
	功能内容

	道路雷达数据AI自动化分析解译系统
	数据读取
	1、支持impulseradar Raptor系列Raptor-17、Raptor-45等不同类型三维地质雷达数据格式读取
2、支持impulseradar CO系列二维地质雷达等数据格式读取
3、支持多类型、多型号的雷达数据读取

	
	数据预处理
	1、支持自动判定数据格式，并启动对应数据处理流程
2、数据自动处理流程可编辑
3、具备自动静校正切除（去直达波）功能、自动增益功能、自动背景去除功能、带通滤波功能、图像归一化处理功能

	
	数据展示
	1、 页面布局支持自定义设置
2、 同时展示多通道剖面图，显示通道及图像深度可配置
3、 同时展示多深度水平切片图，层间隔可设置
4、 支持视频图像同步展示，远近景可切换、支持图像增益调节、对比度调节、支持多测线整体水平切片图合成展示

	
	数据查阅与标注
	1、 支持自动数据播放方式，播放速度可调整
2、 支持手动普通数据播放及翻页数据播放方式
3、 支持按测线号及对应的道号、距离定点查询
4、 支持速览模式（只查阅已标注异常体数据）
5、 具备在各通道剖面图进行标注的功能，标注时，对应位置的水平切片图和近景图像同步标注
6、 支持远近景图像切换、支持对标注框进行删除、调整大小等操作以及标签自定义
7、 支持对标注框标签进行调整

	
	信息卡生成
	1、 支持对全部或部分已标注数据自动生成汇总统计表及信息记录卡
2、 统计表及信息记录卡模板支持定制
3、 信息记录卡内容包括位置、大小、埋深、坐标、类型等信息以及相应的雷达图谱、实景图像、地图标注等
4、 支持在生成的地图位置标注中自动增加测线方向信息
5、 支持对信息卡自动编号及手动编号

	
	整体功能
	1、 支持独立运行模式及在综合管理平台中调用模式
2、 支持AI自动识别系统对接，对AI识别结果自动标注

	AI雷达数据识别系统
	基础模型
	1、 支持空洞、脱空、疏松体等地下隐患的自动识别
2、 支持地下管线、管井等构筑物的自动识别
3、 根据不同数据类型，分别开发对应的基础模型
4、 基础模型综合识别准确率不低于80%
5、 识别处理速度不低于1分钟/测线公里（1张3090显卡）

	
	模型训练与迭代
	1、 具备样本标注工具，可对平台中的数据进行标注，用于模型训练
2、 支持自动训练与手动训练方式
3、 训练次数及模型参数可调整，训练完成后，显示模型主要指标
4、 用户参照模型性能指标，选择模型版本进行迭代升级

	
	整体功能
	1、 支持平台部署方式及单机部署方式
2、 平台部署方式下，可自启动对已经完成预处理的数据进行AI识别
3、 支持接入三维地质雷达数据处理解译系统
4、 支持置信度阈值调节，系统根据设置的阈值加载对应的识别结果
5、 系统可根据选择的类型加载对应的识别结果

	道路雷达车载路面视频影像系统
	采集控制
	1、支持1-4路数字高清摄像机接入
2、支持impulseradar Raptor系列三维地质雷达
3、支持根据雷达数据触发抓拍
4、图像分辨率可调；图像抓拍间隔可调；远、近景图像设置
5、根据摄像机安装位置设置图像参数
6、图像采集自动匹配雷达数据，测线切换时无需干预

	
	联动查询
	1、 支持根据道号、距离查询对应图像
2、 支持根据经纬度坐标、UTM坐标查询对应图像
3、支持接入三维地质雷达数据处理解译系统，并与雷达数据联动

	
	同步标注
	1、支持图像有效范围调整
2、支持根据道号、距离进行标注
3.支持根据经纬度坐标、UTM坐标进行标注
4、支持在三维地质雷达数据处理解译系统中根据雷达数据标注进行自动同步标注
5、图像标注与雷达数据标注位置匹配误差≤1米

	
	配套设备材料
	1、雷达采集车配套2台摄像机、1台POE交换机（如采购人有新增雷达采集车，需配套相应数量的摄像机及POE交换机）
2、摄像机帧率不低于25fps
3、图像分辨率最高支持1920×1080
4、摄像机采用POE供电方式
5、摄像机配套强力磁吸盘、万向节

	道路地下病害体验证移动作业小程序或移动作业APP
	任务接收
	1、接收平台下发的复测验证任务数据
2、可根据项目、道路选择并查看病害体信息
3、病害体信息可通过列表、地图显示等方式展示

	
	移动端功能调用
	支持调用移动端导航地图软件、调用移动端输入法、调用移动端摄像头

	
	数据上报
	1、 支持复测验证结果数据编辑、上报
2、 支持病害体确认、排除状态选择
3、 支持复测验证状态选择
4、 支持从移动端相册获取图片并上传
5、 支持手动添加病害体信息，并通过移动端设备自动获取所在位置的坐标信息

	
	整体功能
	采用微信小程序模式或移动作业专用APP，支持与综合管理平台数据实时同步

	道路雷达探测数据综合管理平台
	数据面板
	1、 显示当前用户所关联的项目的关键数据信息，包括项目规划的检测道路里程、已完成采集及处理解译的里程、证实病害体数量及疑似病害体数量等
2、 按项目显示对应的关键数据信息
3、 按时间显示各阶段完成的工作量信息
4、 显示当前用户所关联项目的全部探测成果数据、关键技术指标
5、 显示内容及整体布局支持定制

	
	项目管理
	1、 通过列表方式显示当前用户所关联的项目信息
2、 可在地图中显示项目规划的检测道路
3、 具备项目新增、编辑、删除功能
4、 可在地图中对检测道路进行规划，并自动获取标绘道路的长度等信息
5、 支持按项目编号、名称进行查询

	
	作业管理
	1、 展示已上传数据的详细测线信息，包括测线开始时间、结束时间、测线编号、测线长度等
2、 可自动将测线轨迹投影在电子地图上
3、 根据时间列表显示数据解译作业信息，包括解译出的病害体类型、数量、大小、位置等
4、 可查看解译病害体的详细信息，包括剖面图谱、水平切片图谱、实景图像等
5、 根据时间列表显示复测验证作业信息，包括复测数量、验证数量、证实的病害体类型、数量等
6、 可查看每个点位复测验证作业的详细信息

	
	数据管理
	1、 根据项目、道路上传采集的雷达原始数据，支持数据包与道路1对多，多对1自由匹配
2、 支持对已上传数据包进行关联道路信息编辑、对已上传数据包测线详情进行编辑管理、对已上传数据包进行删除操作
3、 支持自动查询新上传数据，搜索频率每1分钟1次
4、 对查询到的新上传数据自动判断数据类型并启动预处理流程
5、 对预处理完成的数据自动启动AI自动识别
6、 支持调用三维地质雷达数据处理解译系统软件，并关联预处理完成的数据及AI自动识别的结果
7、 数据状态显示，包括数据处理中、待审核、处理完成等类型
8、 根据项目名称列表显示所对应的文件数量、AI识别成果数、人工审核成果数、复测验证成果数
9、 可查看各类型成果的详细信息
10、 列表显示当前用户所关联项目的全部病害体数据，可根据项目名称、道路名称、病害体编号、病害体类型、病害体状态进行查询操作
11、 可对列表中病害体数据进行查看、编辑、下载、删除、编号重排等操作
12、 支持手工录入病害体信息

	
	报表管理
	1、 支持自动生成检测道路汇总表及测线轨迹文件并导出
2、 支持自动生成病害体汇总表及信息记录卡并导出
3、 报表模板机信息记录卡模板支持定制

	
	图上作业
	1、根据项目名称、道路名称、病害体类型、病害体状态等信息自动加载相关病害体数据
2、根据坐标自动检测出位置相近的病害体并在地图上标注，同时显示各病害体的雷达图谱、实景图像、所处测线及道号等
3、如判定为同一处病害，可根据需要对重复数据进行删除

	
	资源管理
	对用户的人员、设备、车辆等进行管理，具备新增、编辑、删除等操作；支持资源状态显示

	
	系统管理
	1、组织架构管理：具备新增、编辑、删除等操作
2、用户管理：具备新增、编辑、删除等操作
3、角色管理：具备新增、编辑、删除等操作，可对用户进行角色管理，根据不同角色类型赋予对应的操作权限。

	基于三维GIS地图搭建三维展示平台
	三维GIS地图
	1、 显示比例1m - 2000km可调节
2、 支持多种底图模式、多角度旋转、初始视图预设
3、 支持窗口显示与全屏显示
4、 支持鼠标及按钮调节方式

	
	数据图层
	1、 与综合管理平台自动同步，登录后加载当前用户所关联项目的道路、测线、病害体信息
2、 道路、测线、病害体信息分图层显示，可根据需要选择显示图层
3、 根据数据采集时间自动计算测线距今时限，并根据项目要求通过不同颜色显示
4、 病害体根据类型、状态、风险等级不同分别用不同图标显示
5、 支持道路基础信息、测线信息、病害体详细信息的展示
6、 支持项目选择，显示选中项目的相关信息
7、 展示项目的关键数据统计
8、 根据行政区划逐级显示检测道路信息
9、 根据类型、风险等级、状态及所处道路查询相关病害体信息





	功能名称
	指标项
	性能参数

	项目存储与安全
	存储总容量
	不低于180TB

	
	控制器
	2台

	
	控制柜
	4U 19英寸标准机架

	
	处理器/双控
	2颗8核国产处理器

	
	系统缓存/双控
	32GB~256GB，支持BBU缓存掉电保护

	
	系统IO插槽
	6个插槽

	
	前端端口类型
	标配8个1GE，支持16Gb/32Gb FC、10 iSCSI

	
	支持的存储协议
	iSCSI，FC，CIFS，NFS，FTP，HTTPS

	
	硬盘数量
	24

	
	硬盘类型
	NL-SAS HDD

	
	磁盘大小
	8T

	
	后端端口类型
	SAS3.0  4*4*12Gbps

	
	RAID 级别
	RAID 0，1， 5，6，10，支持全局热备

	
	软件功能
	卷精简配置、迁移、克隆、快照；NAS文件服务、NAS双活；分层、多路径切换、在线升级等

	
	支持操作系统
	Microsoft Windows Sever、Red Hat Enterprise Linux、SUSE Linux Enterprise Server、CentOS、Vmware ESXi、中标麒麟、银河麒麟、统信UOS等操作系统

	
	配件
	机箱全套含上架套件，配备机箱导轨、PDU电源线。

	
	直流电源模块
	冗余电源（1+1）

	
	额定功耗
	≤800W

	
	工作功耗
	≤628W

	
	工作温度
	5℃～50℃

	
	储存温度
	-40℃～55℃

	
	工作湿度
	20%～80%RH（无结冰、无凝露）

	
	储存湿度
	5%～90%RH（无结冰、无凝露）

	
	尺寸（宽*高*深）
	484mm（宽）x174mm（高）x760mm（深）

	
	重量（不含硬盘）
	≤54Kg


（2）提供5*8小时的系统运行维护服务；
（3）对日常工作中系统或应用平台技术故障等问题，提供系统或应用平台修复完善服务，保证系统稳定运行；
（4）提供系统及应用平台等使用、运维相关技术支持、技术培训服务；对存储设备进行定期检查，保证工作的流畅性；
（5）存储设备等出现故障时，应及时联系生产厂商处理修复；
（6）根据采购人提出的优化或改进意见，对系统或应用平台功能等模块提供优化升级；
2.2质量要求：符合国家及省、市有关合格标准，符合采购人有关要求；
3.供应商资格条件
3.1本次询价采购要求供应商具有独立法人资格，持有工商行政管理部门颁发的有效的营业执照；近3年内（2021年6月1日至递交响应文件截止之日止）至少独立承揽过1项地质雷达数据系统搭建或系统升级改造或地质雷达配套类软件销售项目，在人员、设备、信誉等方面具有相应的服务能力。
3.2本次询价不接受联合体报价。
[bookmark: _GoBack]3.3与采购人存在利害关系可能影响询价公正性的法人，不得参加报价；若存在单位负责人[footnoteRef:0]为同一人、或者存在控股[footnoteRef:1]、管理关系[footnoteRef:2]的不同单位、不得同时参加本次询价项目的报价，否则均按无效响应处理。 [0: 单位负责人是指单位的法定代表人或者法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人。]  [1: 控股是指股份占股份有限公司股本总额的50%以上的绝对控股、相对控股或协议控股。]  [2: 管理关系是指不具有出资持股关系的其它单位之间存在的管理与被管理关系。] 

4．响应回执的递交
凡有意参加本次询价采购的供应商，将附于本公告后的响应回执在2024年9月 29 日之内发送至询价采购人邮箱：1318567826@qq.com，逾期无效。询价采购人在收到响应回执后根据供应商信用信誉等情况进行讨论提议，按优先选取本公司库内供应商原则开展后续采购活动，不再另行发布采购公告。
[bookmark: _Toc332793818][bookmark: _Toc332965960][bookmark: _Toc332793891]5. 联系方式
采  购  人：广州诚安路桥检测有限公司
采购人地址：广州市白云区新广从一路338号
联  系  人：许工
电      话：020-87436572
传      真：020-87436572
广州诚安路桥检测有限公司
2024年9月 25 日



响 应 回 执
（仅供参考）
广州诚安路桥检测有限公司：
我单位于    年  月  日在广州市交正工程咨询有限公司网站获取到贵单位发布《 道路雷达数据AI自动化分析系统采购服务 》采购活动的意向征集公告，我单位有意向参加本次采购活动。
特此确认。  
 
                  单位名称：                         （盖章）
联系人：                         
联系电话：                         
                电子邮箱：                         

年    月    日

