花莞高速公路增江、仙村水道及西福河五座桥梁
营运期航标维护项目技术规格书
一、桥梁位置及工作地点
（一）增江：增江大桥
（二）仙村水道：仙村涌1号特大桥、仙村涌2号特大桥、仙村匝道桥
（三）西福河：西福河大桥
二、服务内容
按相关法律法规及规范规定的要求，对上述5座桥梁的航标进行维护管理，确保航标效能正常。

三、服务依据

（一）《内河助航标志》（GB 5863-2022）

（二）《内河航标技术规范》（JTS/T 181-1-2020）

（三）《广东省航道事务中心航标养护管理办法》
（四）本项目合同书
四、投入人员、船机及信息化方面的要求

投入本项目的人员及船机须符合以下要求，利用航标遥测遥控功能进行信息化管理，以确保航标失常恢复时效满足《广东省航道事务中心航标养护管理办法》的相关规定。
（一）人员（同一人持有2个或2个以上资格证书按一人计）

1、具有中级或中级以上职称（专业为港航或水工专业）的人员不少于2人；
2、持有视觉航标工证书技术人员不少于2人；持特种设备（起重机）操作证不少于1人。
3、内河船舶工作组不少于5人，且持证要求：内河船长1人，驾驶员1人，轮机员1人。

（二）自有船机
1、起吊能力1.5T或以上航标工作船不少于1艘；
2、航标巡查快艇不少于1艘。

（三）信息化

1、具有航标遥测遥控信息化系统；
2、专人每天不少于两次通过信息化系统观测专用助航标志灯实时情况。

3、具备将桥梁净高信息及时、准确上报“粤省事”的能力。
五、维护工作要求

（一）按《内河航标技术规范》及《广东省航道事务中心航标养护管理办法》的相关规定对航标进行检查、保养与维修等工作。每天不少于2次通过航标遥测遥控系统查看航标工作状态，现场检查周期不大于5天，灾害性天气及节假日应缩短检查周期，每月不少于一次夜航查灯。航标养护正常率不低于95%。
（二）航标备用器材备用率、航标失常恢复时效等满足《广东省航道事务中心航标养护管理办法》的相关规定。航标失常时24小时内出航修复。
（三）做好桥梁净高系统的维护和复核，确保净高数据及时、准确上传“粤省事”。
（四）按《广东省航道事务中心航标养护管理办法》的相关规定填报和管理航标档案资料。每年1月25日前向航道部门书面报送当年航标维护计划，航标维护计划包括查标周期、查标方式及航标失常应急方案等；每月5日前向航道部门书面报送上月航标维护记录和统计报表。
