静载测试仪及千斤顶设备采购服务
询价意向征集公告
1．项目基本概况
[bookmark: OLE_LINK34][bookmark: OLE_LINK35]1.1交货期：7天。
1.2询价范围：静载测试仪及千斤顶设备采购服务。
1.3交货地点：广州市。
1.4最高限价：235900元
2.项目需求
2.1采购内容：为了满足广州市建设工程领域的工作要求以及日常地基基础项目的正常开展，需采购3套全自动静载测试仪、3台100t分离式油压千斤顶、1台200t分离式油压千斤顶以及直流油泵前端机，仪器设备均为全新的、未使用过的仪器，直流油泵前端机需与静载试验主机JC-JYE相匹配，供应商同时负责仪器的运输、安装、调试和培训等服务，仪器设备要求如下：
全自动静载测试仪仪器性能参数应满足：（1）超高压自动换向，换向压力＞55MPa；带手动加卸载按钮；（2）前端机内置GPS定位系统，定位精度为试验桩周15米内；（3）内置工业4G模块（非USB上网卡）、WiFi，应具备与广州市建设工程质量监管综合平台系统兼容并数据对接功能；（4）可同时连接2台千斤顶；同时可配接无线荷重传感器；（5）主机内置有最新国家行业规范及各地方规范，具有完善的查询显示功能以及自动存储备份数据，电子盘容量不得小于16G，并配置完善后处理软件；（6）压力传感器应为无线数字压力表，信号类型为加密无线信号；（7）压力传感器量程不低于60MPa，通道数不少于1道，准确度优于或等于0.5级，分辨率不低于0.01MPa；位移传感器单次量程不低于50mm，类型需为数字防水无线传感器，信号类型为加密无线信号，位移测试通道数不少于4个，分辨率不低于0.01mm。
100t分离式油压千斤顶、200t分离式油压千斤顶性能参数需满足：（1）工作行程不低于150mm；（2）实心分离式；（3）热处理缸体，活塞锻打工艺，密封性良好。
直流油泵前端机性能参数需满足：（1）供电电源为直流电池，电压60V，续航时间不低于12h；（2）前端为直流无刷油泵，变频平稳启动，加卸载无冲击，全自动换向，内置集成压力传感器，其换向压力不低于55MPa；（3）前端直流油泵应内置GPS定位，油泵缸体流量不低于1.0L；（4）前端直流油泵与主机连接方式为自组网或WIFI连接，有效连接距离不低于50m；（5）前端直流油泵油压输出应呈线性，最大输出油压不低于60MPa；（6）前端直流泵应能与静载试验主机JC-JYE匹配，并负责调试匹配后各传感器的传输功。
3. 供应商资格条件
3.1本次询价要求报价人具有独立法人资格，持有工商行政管理部门颁发的有效的营业执照；近3年内（2021年6月1日至递交响应文件截止之日止）至少承揽过1项仪器设备供应或销售业绩，在信誉等方面具有相应的服务能力。
3.2本次询价不接受联合体报价。
3.3与采购人存在利害关系可能影响询价公正性的法人，不得参加报价；若存在单位负责人[footnoteRef:0]为同一人、或者存在控股[footnoteRef:1]、管理关系[footnoteRef:2]的不同单位、不得同时参加本次询价项目的报价，否则均按废标处理。 [0: 单位负责人是指单位的法定代表人或者法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人。]  [1: 控股是指股份占股份有限公司股本总额的50%以上的绝对控股、相对控股或协议控股。]  [2: 管理关系是指不具有出资持股关系的其它单位之间存在的管理与被管理关系。] 

4．响应回执的递交
凡有意参加本项目并符合资格要求的供应商，请于 2024 年 12 月 9 日前将意向响应回执、营业执照、中国执行信息公开网及国家企业信用信息公示系统查询截图、公司简介（须包含类似项目业绩经验）等资料发送至采购人电子邮箱（1318567826@qq.com），不响应或逾期响应的供应商将被拒绝参加本项目下一阶段的采购活动（以采购人上述电子邮箱收到的意向相应回执时间为准），采购人将根据供应商提供的资料择优邀请不少于3家供应商进行下一阶段采购，未收到邀请的供应商不得参与下一阶段采购活动，不再另行通知。
本项目下一阶段采购活动将采用阳光采购服务平台（https://www.gzsun.com.cn/）电子标方式进行，有意愿参与的供应商根据自身情况及时办理相关手续。
[bookmark: _Toc332793818][bookmark: _Toc332793891][bookmark: _Toc332965960]5. 联系方式
采  购  人：广州诚安路桥检测有限公司
采购人地址：广州市白云区新广从一路338号
联  系  人：许工
电      话：020-87436572
传      真：020-87436572
广州诚安路桥检测有限公司
2024 年 12 月 5 日



意 向 响 应 回 执
（仅供参考）
广州诚安路桥检测有限公司：
我单位于    年   月   日在广州市交正工程咨询有限公司网站获取到贵单位发布《 静载测试仪及千斤顶设备采购服务 》采购活动的意向征集公告，我单位有意向参加本次采购活动。
特此确认。  
 
                  单位名称：                          （盖章）
联系人：                           
联系电话：                         
                电子邮箱：                         

年    月    日
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附录1  资格审查条件（资格最低要求）
	资格要求

	供应商具有工商行政管理部门颁发的有效的营业执照。


注：需在响应文件格式表3-1后附上述证明材料。
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附录2  资格审查条件（业绩最低要求）
	业绩要求

	近3年内（2021年6月1日至递交响应文件截止之日止）至少承揽过1项仪器设备供应或销售业绩。


注：1.需在响应文件格式表3-2后须附中标通知书（如有）、合同协议书的复印件。
    2.承接时间以合同中载明的项目合同签订时间为准，如合同无载明时间和工作内容，需附业主开具的相应内容证明材料。
    3.如近年来，供应商法人机构发生合法变更或重组或法人名称变更时，应提供相关部门的合法批件或其他相关证明材料来证明其所附业绩的继承性。




附录3  资格审查条件（信誉最低要求）
	信誉要求

	供应商在“中国执行信息公开网”网站（http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）中未被列入失信被执行人名单，在国家企业信用信息公示系统（www.gsxt.gov.cn）中未被列入严重违法失信企业名单。


注：需在响应文件格式表3-3后附查询截图。
