2025年度资质评审仪器设备采购服务
询比意向征集公告
1．项目基本概况
[bookmark: OLE_LINK35][bookmark: OLE_LINK34][bookmark: _GoBack]1.1交货期：合同签订后15天内。
1.2询比范围：2025年度资质评审仪器设备采购服务。
1.3交货地点：广州市。
1.4最高限价：768123.00元
2.采购内容
2.1采购内容：为顺利通过资质评审，以及完成日常业务需求，现需采购一批全新的、未使用过的仪器设备，由供应商负责设备的运输、安装、调试和培训等服务，并协助采购人进行计量（计量单位为我司框架协议内的计量单位，不能计量的仪器双方协商确定计量单位），计量费用由采购人支付，检定或校准不合格的，需再次计量的仪器费用由供应商支付，仪器清单、数量及性能参数详见附录。
3.供应商资格条件
3.1本次询比要求供应商具有独立法人资格，持有工商行政管理部门颁发的有效的营业执照，或事业单位法人证书；近3年内（2022年1月1日至递交响应文件截止之日止）至少独立承揽过1项工程试验检测仪器设备供应或销售服务项目业绩，在人员、信誉等方面具有相应的服务能力。
3.2本次询比不接受联合体报价。
3.3与采购人存在利害关系可能影响询比公正性的法人，不得参加报价；若存在单位负责人[footnoteRef:0]为同一人、或者存在控股[footnoteRef:1]、管理关系[footnoteRef:2]的不同单位、不得同时参加本次询比项目的报价，否则均按无效响应处理。 [0: 单位负责人是指单位的法定代表人或者法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人。]  [1: 控股是指股份占股份有限公司股本总额的50%以上的绝对控股、相对控股或协议控股。]  [2: 管理关系是指不具有出资持股关系的其它单位之间存在的管理与被管理关系。] 

4．响应回执的递交
凡有意参加本项目并符合资格要求的供应商，请于 2025 年 2 月 20 日前将意向响应回执、营业执照、中国执行信息公开网及国家企业信用信息公示系统查询截图、公司简介（须包含类似项目业绩经验）等资料发送至采购人电子邮箱（1318567826@qq.com），不响应或逾期响应的供应商将被拒绝参加本项目下一阶段的采购活动（以采购人上述电子邮箱收到的意向相应回执时间为准），采购人将根据供应商提供的资料择优邀请不少于3家供应商进行下一阶段采购，未收到邀请的供应商不得参与下一阶段采购活动，不再另行通知。
本项目下一阶段采购活动将采用阳光采购服务平台（https://www.gzsun.com.cn/）电子标方式进行，有意愿参与的供应商根据自身情况及时办理相关手续。
[bookmark: _Toc332793818][bookmark: _Toc332793891][bookmark: _Toc332965960]5. 联系方式
采  购  人：广州诚安路桥检测有限公司
采购人地址：广州市白云区新广从一路338号
联  系  人：许工
电      话：020-87436572
传      真：020-87436572
广州诚安路桥检测有限公司
2025年 2 月 18 日



响 应 回 执
（仅供参考）
广州诚安路桥检测有限公司：
我单位于    年  月  日在广州市交正工程咨询有限公司网站获取到贵单位发布《 2025年度资质评审仪器设备采购服务 》采购活动的意向征集公告，我单位有意向参加本次采购活动。
特此确认。  
 
                  单位名称：                          （盖章）
联系人：                           
联系电话：                         
                电子邮箱：                         

年    月    日


附录
[bookmark: _Toc152047200][bookmark: _Toc144974404][bookmark: _Toc179715693]附录1  资格审查条件（资格最低要求）
	资格要求

	供应商具有工商行政管理部门颁发的有效的营业执照。


   注：需在响应文件格式表3-1后附上述证明材料。



附录2  资格审查条件（业绩最低要求）
	业绩要求

	近3年内（2022年1月1日）至少独立承揽过1项工程试验检测仪器设备供应或销售服务项目业绩。


注：1.需在响应文件格式表3-2后须附中标通知书（如有）、合同协议书的复印件。
    2.承接时间以合同中载明的项目合同签订时间为准，如合同无载明时间和工作内容，需附业主开具的相应内容证明材料。
    3.如近年来，供应商法人机构发生合法变更或重组或法人名称变更时，应提供相关部门的合法批件或其他相关证明材料来证明其所附业绩的继承性。



附录3  资格审查条件（信誉最低要求）
	信誉要求

	供应商在“中国执行信息公开网”网站（http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）中未被列入失信被执行人名单，在国家企业信用信息公示系统（www.gsxt.gov.cn）中未被列入严重违法失信企业名单。


注：需在响应文件格式表3-3后附查询截图。


附录4 仪器清单
	序号
	仪器名称
	数量
（台/套）
	所用检测项目
	所用参数名称
	备注(配件数量要求、特殊要求，精度、量程等）

	1
	油压高速钻机（钻石机）
	1
	岩石
	单轴抗压强度
	钻进深度：当终孔直径为 75mm 时，额定钻孔深度为 100m；当终孔直径为 46mm 时，额定钻孔深度为 180m，实际钻进深度不得超过各钻进深度的 110%。
开孔与终孔直径：额定开孔直径为 110mm，开孔直径允许最大值为 150mm，终孔直径为 75-46mm。
钻孔角度范围：钻孔角度范围为 75°-90°，可满足不同倾斜角度的钻孔需求。
立轴转速：转速通常有多个档位，如 130、300、480、730、830、1045r/min 等

	2
	锯石机
	1
	岩石
	单轴抗压强度
	满足《水运工程地基基础试验检测技术规程》JTS 237-2017要求

	3
	砂轮机
	1
	岩石
	单轴抗压强度
	额定功率710W\空载转速12000rpm\主轴直径M10\盘片直径100mm

	4
	砖用卡尺
	1
	砖
	尺寸偏差
	（0-250mm）

	5
	油浴锅
	1
	土
	有机质含量
	带铁丝笼，满足JTG3430-2020要求

	6
	混凝土芯样补平器
	1
	桥梁结构与构件
	混凝土强度（钻芯法、回弹-钻芯综合法）
	采用手动升降装置、可对50mm、75mm、100mm芯样精确补平，可轻松解决混凝土芯样在切割时候端面不平整问题、含50、75、100mm夹具各1个

	7
	研磨机
	1
	桥梁结构与构件
	氯离子含量
	样品研磨后能过0.16mm的筛，摇摆式，设计容量为 300 克；进料粒度:≤20(mm)；出料粒度:30-300(mm)；

	8
	萃取器
	1
	防水材料及防水密封材料（防水卷材）
	防水卷材：可溶物含量
	蛇形脂肪抽出器（500mL）

	9
	气相色谱仪
	1
	防水材料及防水密封材料（防水涂料）
	防水涂料：固体含量
	GB/T 19250-2013聚氨酯防水涂料 P6页  6.5.2条款和 GB 18582-2020要求  

	10
	路面砖抗折试验机
	1
	路面砖/路缘石
	抗折试验
	满足GBT 32987-2016规范混凝土路面砖性能试验方法 10 技术要求，试验精度不大于±1%，支撑棒和加压棒为 直径25mm~40mm的钢棒，其中一个支撑棒可滚动并可自由调整水平

	11
	抗折夹具
	1
	路面砖/路缘石
	抗折试验
	符合JC／T 899-2016 混凝土路缘石附录B技术要求，含加载压块、抗折试验支撑装置、找平垫板

	12
	钢板(440mmX240mm,厚度310mm)
	1
	检查井盖、水篦、混凝土模块、防撞墩、隔离墩
	抗压强度
	440mmX240mm,厚度310mm

	13
	玻璃平板(440mmx240mm，厚度≥6mm）
	1
	检查井盖、水篦、混凝土模块、防撞墩、隔离墩
	抗压强度
	440mmx240mm，厚度≥6mm

	14
	水平仪
	1
	检查井盖、水篦、混凝土模块、防撞墩、隔离墩
	抗压强度
	规格250mm~500mm

	15
	直角靠尺
	1
	检查井盖、水篦、混凝土模块、防撞墩、隔离墩
	抗压强度
	应有一端长度不小于120mm，分度值应为lmm

	16
	灌砂筒
	1
	土
	原位密度（灌砂法）
	符合GB/T50123-2019要求

	17
	电位滴定仪
	1
	外加剂
	氯离子含量
	符合《混凝土外加剂匀质性试验方法》GB/T8077-2023要求

	18
	一体式楼板测厚仪
	1
	主体结构
	楼板厚度
	产品配置：检测仪主机、发射探头、对讲机、充电器、USB连接线、标准试块、延长杆、仪器手提箱。方向指示范围：X方向  0.2~1.5m，Y方向  0.2~1.2m。测量精度：20-350±1mm，351-600±2mm，601-900±3mm。实时定位，实时显示发射探头位置，通过方向指示实现快速定位；实时显示测量数值，自动锁定真实厚度；可存1000个构件或者22万测点；

	19
	智能锚杆拉拔仪
	1
	主体结构
	锚栓拉拔力
	含锚具和拉杆配件

	20
	数字温度计
	2
	桥梁结构与构件
	线形
	含NR-34A探头、带充电套装、分辨率1℃、准确度±0.3%+2℃

	21
	膨胀剂测长仪
	1
	外加剂
	膨胀率
	符合《混凝土膨胀剂》GB/T 23439-2017的技术要求，带千分表

	22
	温度计
	1
	路基路面
	施工温度
	（0℃～1000℃）/1℃

	23
	全自动混凝土抗渗试验机
	2
	混凝土
	混凝土抗渗
	符合现行《混凝土抗渗仪》（JG/T 249-2009）的要求

	24
	混凝土搅拌机
	1
	混凝土
	水泥混凝土拌合物
	符合JG/T 244-2009的技术要求

	25
	振动台
	1
	混凝土
	水泥混凝土拌合物
	符合JG/T 245-2009的技术要求且带磁吸功能，（100*100cm）

	26
	压浆材料压力泌水仪
	1
	压浆浆液
	压力泌水率
	0～1.6MPa

	27
	摇筛机
	1
	集料
	筛分
	筛子直径Φ200/300mm、筛座震幅8mm、筛摇动次数221次/分、震击次数147次/分、电机功率0.37KW\电机转数1400次/分、电压380V\回转半径12.5mm

	28
	混凝土抗折试验机
	1
	混凝土
	抗折
	符合《试验机通用要求》要求，测量精度±0.1%，配混凝土抗折夹具、砂浆抗压夹具。

	29
	静载锚固试验（装样预紧用小千斤顶）
	1
	预应力锚夹具、钢绞线
	静载锚固性能
	最新款式，小巧轻便，方便操作

	30
	程控式脱气恒温水处理器
	1
	土工布
	垂直渗透系数
	满足规范GB/T 15789-2016规范要求，并且满足如下要求：1.温度范围：15～100℃，温度精度：±2℃；2.容积：50L；3.最大制冷量：13000W；4.循环方式：内循环；5.恒温方式：制冷，加热，热气旁通；6.冷却方式：风冷；7.配有外循环泵：75W，流量可调；8.出水扬程：12米；9.加热时间：不大于30min；10.制冷时间：小于或等于30min；

	31
	百分表
	4
	路基路面
	弯沉
	(0～10mm)/0.01mm

	32
	3m直尺
	1
	路基路面
	平整度
	铝合金材质、带水平泡、折叠式、带0.5mm塞尺



