东二环龙头山隧道老旧设施改造工程劳务合作项目采购意向征集公告
1. 项目概况
1.1项目名称：东二环龙头山隧道老旧设施改造工程劳务合作
1.2项目地点：广州市
1.3项目类型：劳务合作
1.4计划工期：90天
2. 具体工程量清单
详见本公告附表1-工程量清单；
注：
（1） 各子项具体需求见工程量清单备注；
（2） 质保期：根据项目需求确定；
（3） 最高限价：313200.00元
3. 工程范围
火灾检测报警系统、供配电系统、隧道消防箱、隧道土建装饰等项目工程的劳务施工。
4. 供应商资格条件
承担本次施工工程的企事业单位应信用信誉良好，具有“施工劳务不分等级”的建筑业企业资质，且持有有效的法人营业执照和安全生产许可证。
本项目不接受联合体响应。
5. 响应回执的递交
凡有意参加本次采购且具备履行本项目能力的供应商，请将附于本公告后的响应回执在2022年11月9日17：00之前发送至采购人邮箱：851857739@qq.com，以邮件到达邮箱的时间点为准，逾期无效。采购人在收到响应回执后根据供应商信用信誉等情况进行讨论提议，按优先选取本公司库内供应商原则开展后续采购活动，不再另行发布采购公告。
6. [bookmark: _Toc332793818][bookmark: _Toc332793891][bookmark: _Toc332965960]联系方式
采  购  人：广东诚泰交通科技发展有限公司
采购人地址：广州市番禺区洛浦街道北环路87号
联  系  人：余鹏
电      话：020-39185740
广东诚泰交通科技发展有限公司
                                              2022年11月7日


响 应 回 执



广东诚泰交通科技发展有限公司：
[bookmark: _GoBack]我单位于  年  月  日在广州交正招标代理网站获取到贵单位发布《东二环龙头山隧道老旧设施改造工程劳务合作项目采购意向征集公告》，我单位有意向参加本次采购活动。
特此确认。  

                     单位名称：          （盖章）
联系人：
联系电话：
                   电子邮箱：
年    月    日

附表1：工程量清单
	序号 
	项目名称
	项目特征描述
	单位
	数量
	备注

	1
	光栅阵列信号处理器
	大于等于4通道
	套
	1
	甲供材，乙施工，厂家调试

	2
	光栅阵列温感探测器（探测长度1000米）
	探测器长度1000米；含镀锌钢绞线
	个
	4
	

	3
	协议转换模块
	　
	套
	1
	

	4
	火灾检测软件升级
	　
	套
	1
	

	5
	光端机
	　
	对
	1
	主材由甲方提供，乙方负责施工

	6
	光缆终端盒
	　
	个
	1
	主材由甲方提供，乙方负责施工

	7
	光缆接续盒
	　
	个
	4
	

	8
	8芯单模光缆
	GYTA-8
	米
	420
	主材由甲方提供，乙方负责施工

	9
	支吊架
	　
	个
	136
	主材由甲方提供，乙方负责施工

	10
	旧探测器拆除
	　
	米
	2060
	乙方负责施工

	11
	即有EPS拆除
	　
	套
	2
	乙方负责施工

	12
	消防设备箱（2.3m*1.2m*0.4m)
	2.3m*1.2m*0.4m
	面
	40
	甲方提供材料乙方施工

	13
	消防栓拆装
	　
	只
	40
	乙方负责施工

	14
	铝扣装饰板修复
	　
	平方米
	35
	乙方包工包料

	15
	LED诱导标
	　
	只
	500
	甲方提供材料乙方施工

	16
	电缆沟修复
	　
	立方米
	35
	乙方包工包料

	17
	电缆沟盖板修复
	　
	立方米
	16
	乙方包工包料



