机场第二高速新增摄像枪及情报板工程项目
防雷器采购意向征集公告
1. 项目概况
1.1项目名称：机场第二高速新增摄像枪及情报板工程
1.2项目地点：机场第二高速
2. 具体工程量清单
	序号
	材料/设备名称
	单位
	数量
	备注

	1
	三相电源防雷器
	套
	2
	

	2
	以太网信号避雷器
	套
	21
	

	3
	单相电源避雷器
	套
	19
	


清单说明：
（1） 包括运输、安装费、调试费、保险费、税费、配合相关单位检测、保证测试、试运行及缺陷的维护等一切费用；
（2） 质保期：两年；
（3） 最高限价：5028.00元。
3. 技术要求
 三相电源防雷器：保护模式：L-N，N-PE；每路额定工作电压：230V AC /50/60Hz；每路最大持续耐压：385V AC ；标称放电电流（8/20μs）In：20KA；最大放电电流（8/20μs）Imax：40KA；电压保护水平In时Up≤1.7KV；响应时间：<25ns；IP等级：IP20。
以太网信号避雷器：最大持续工作电压：6V DC；标称放电电流（8/20μS）：3KA；最大放电电流（8/20μS）：8KA；电压保护级别：≤24V；响应时间：≤10ns；数据传送速率：100Mbit/s；插入损耗：≤0.5dB；防护等级：IP20。
单相电源避雷器：额定工作电压：220V AC；持续工作电压：280V AC；标称放电电流（8/20μs）In：20KA；最大放电电流（8/20μs）Imax：40KA；电压保护水平In时Up≤1.4KV；响应时间：＜25ns；IP等级：IP20。

4. 供应商资格条件
信用信誉良好，所供设备符合本工程量清单设备技术要求。
5. 响应回执的递交
[bookmark: _GoBack]凡有意参加本次采购且具备履行本项目能力的供应商，请将附于本公告后的响应回执在2022年11月21日16：00之前发送至采购人邮箱：957638088@qq.com，逾期无效。采购人在收到响应回执后根据供应商信用信誉等情况进行讨论提议，按优先选取本公司库内供应商原则开展后续采购活动，不再另行发布采购公告。
6. [bookmark: _Toc332965960][bookmark: _Toc332793891][bookmark: _Toc332793818]联系方式
采  购  人：广东诚泰交通科技发展有限公司
采购人地址：广州市番禺区洛浦街道北环路87号道路研究院二号楼
联  系  人：卢工
电      话：020-39185740
广东诚泰交通科技发展有限公司
                                              2022年11月18日

