桥梁高墩攀爬检测机器人采购服务
询价意向征集公告
1．项目基本概况
[bookmark: OLE_LINK34][bookmark: OLE_LINK35]1.1服务期：9个月。
1.2询比范围：桥梁高墩攀爬检测机器人采购服务。
[bookmark: _GoBack]1.3服务地点：中山市。
1.4最高限价：42万元。
2.技术需求
购买1台桥梁高墩攀爬检测机器人并提供研发、专利等相关服务，主要性能及要求如下：
（1）供应商进行桥梁攀爬检测机器人研发、加工与制作；桥梁攀爬检测机器人可携带检测设备完成桥墩和桥台的攀爬，实现的检测内容包含但不限于桥墩混凝土强度（含碳化深度）、保护层厚度、表面裂缝（检测符合现行规范要求）；供应商研发的机器人由我方应用在中山东环高速公路的高架桥梁上，供应商应充分考虑机器人设备的实际应用场景和环境；供应商向甲方交付能满足上述检测功能的机器人设备一套；
（2）供应商研发、加工与制作内容包括但不限于：完成桥梁攀爬检测机器人装备本体设计；完成机器人相关装备及材料的采购；裂缝检测仪器（高清摄像头）采购；完成检测机器人本体装备试制与加工；完成碳化深度检测仪器（含混凝土开孔器、碳化深度测量尺、土灰清洁器、酚酞液滴入器）的定制。我方提供回弹仪和保护层厚度检测仪（符合中山东环检测规范要求）；
（3）采用吸附式攀爬机器人，先通过仿真验证，然后进行实验验证，最后在中山东环高速桥梁上应用示范；
（4）仪器清单详见附表。
3. 供应商资格条件
3.1本次询比要求报价人具有独立法人资格，持有工商行政管理部门颁发的有效的营业执照；近3年内（2019年10月1日至递交响应文件截止之日止）至少承揽过1项仪器设备供应或销售业绩，在信誉等方面具有相应的服务能力。
3.2本次询价不接受联合体报价。
 3.3与采购人存在利害关系可能影响询比公正性的法人，不得参加报价；若存在单位负责人为同一人、或者存在控股、管理关系的不同单位、不得同时参加本次询价项目的报价，否则均按废标处理。
4．响应回执的递交
凡有意参加本次询价采购的供应商，将附于本公告后的响应回执在2022年11月22日之内发送至询价采购人邮箱：1318567826@qq.com，逾期无效。询价采购人在收到响应回执后根据供应商信用信誉等情况进行讨论提议，按优先选取本公司库内供应商原则开展后续采购活动，不再另行发布采购公告。
[bookmark: _Toc332965960][bookmark: _Toc332793818][bookmark: _Toc332793891]5. 联系方式
采  购  人：广州诚安路桥检测有限公司
采购人地址：广州市白云区新广从一路338号
联  系  人：许工
电      话：020-87436572
传      真：020-87436572
广州诚安路桥检测有限公司
                                              2022年11月19日


仪器零件系统等清单
	序号
	费用内容
	备注

	1
	机器人运动控制系统
	大扭矩高品质伺服电机等24套；大扭矩高减速比减速器24套；伺服电机控制器24套。

	2
	供电系统与安全系统
	/

	3
	吸附系统
	吸盘8套；真空发生器、真空检测仪及控制阀8套；专用真空检测和控制器硬件和软件8套

	4
	裂缝检测仪器（高清摄像头及配套硬件及软件）
	含高清摄像头及电缆，硬件和软件

	5
	机器人本体嵌入系统集成
	/

	6
	机器人本体试制与加工费用（含碳化深度检测等设备试制及加工费用）
	机器人本体加工及材料费用

	7
	实验费
	/

	8
	采购用于检测的发电机费用
	/

	9
	第三方测试费用
	软件测试和机器人本体功能测试

	10
	专利费用
	/

	11
	能源动力费
	实验过程、测试过程以及开发过程所需的能源和动力费用

	12
	税费
	按13%计算






响 应 回 执
（仅供参考）
广州诚安路桥检测有限公司：
我单位于    年  月  日在广州市交正工程咨询有限公司网站获取到贵单位发布《 桥梁高墩攀爬检测机器人采购服务 》采购活动的意向征集公告，我单位有意向参加本次采购活动。
特此确认。  
 
                  单位名称：                          （盖章）
联系人：                           
联系电话：                         
                电子邮箱：                         

年    月    日

