道路研究院监控系统改造项目劳务合作项目采购意向征集公告
1. 项目概况
1.1项目名称：道路研究院监控系统改造项目劳务合作
1.2项目地点：广州市
1.3项目类型：劳务合作
1.4计划工期：15天
2. 具体工程量清单
详见本公告附表1-工程量清单；
注：
（1） 各子项具体需求见工程量清单备注；
（2） 质保期：根据项目需求确定；
（3） 最高限价：30000.00元
3. 工程范围
道路研究院内监控设备新增、置换，线缆的敷设以及设备调试等。
4. 供应商资格条件
承担本次施工工程的企事业单位应信用信誉良好，具有“施工劳务不分等级”的建筑业企业资质，且持有有效的法人营业执照和安全生产许可证。
本项目不接受联合体响应。
5. 响应回执的递交
凡有意参加本次采购且具备履行本项目能力的供应商，请将附于本公告后的响应回执在2022年1月6日17：00之前发送至采购人邮箱：851857739@qq.com，以邮件到达邮箱的时间点为准，逾期无效。采购人在收到响应回执后根据供应商信用信誉等情况进行讨论提议，按优先选取本公司库内供应商原则开展后续采购活动，不再另行发布采购公告。
6. [bookmark: _Toc332793818][bookmark: _Toc332793891][bookmark: _Toc332965960]联系方式
采  购  人：广东诚泰交通科技发展有限公司
采购人地址：广州市番禺区洛浦街道北环路87号
联  系  人：余鹏
电      话：020-39185740
广东诚泰交通科技发展有限公司
                                              2023年1月4日


响 应 回 执



广东诚泰交通科技发展有限公司：
我单位于2023年  月  日在广州交正招标代理网站获取到贵单位发布《道路研究院监控系统改造项目劳务合作项目采购意向征集公告》，我单位有意向参加本次采购活动。
特此确认。  

单位名称：（盖章）
联系人：
联系电话：
                   电子邮箱：
年    月    日







（后附营业执照、资质证书、安全生产许可证）
附表1：工程量清单
	道路研究院监控系统改造升级方案分包工程量清单

	

	序号 
	项目名称
	项目特征描述
	单位
	数量
	备注

	1
	400万全彩高清夜视半球室内监控摄像头
	400万像素，全彩夜视，smart265编码，补光30米，2.8mm
	[bookmark: _GoBack]台
	5
	甲供材乙施工

	2
	7A双目拼接摄像机
	400万像素，红外夜视，400万 1/1.8" CMOS AI多摄人脸+人体双目黑光筒机。AI多摄由双镜头相机与高性能GPU模块组成，聚合多种专为复杂场景设计的深度学习算法，实现全结构化数据精准采集，具备多场景数据融合分析能力，实现全方位态势感知。支持3种智能资源模式切换：抓拍模式，比对模式，Smart事件
	台
	9
	甲供材乙施工

	3
	400万黑光级摄像机
	400万 黑光级 1/1.8" CMOS ，内嵌深度学习算法，支持3种智能资源模式切换：混合目标检测，人脸抓拍，Smart事件。最低照度: 彩色：0.0005 Lux @（F1.2，AGC ON）;黑白：0.0001 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR
	台
	9
	甲供材乙施工

	4
	电梯视频无线网桥
	2.4GHz电梯网桥，成对免配置，最大发射功率 20dBm。8dBi 高增益定向天线。支持 9V-12V DC 直接供电和被动 PoE 网线供电两种方式，采用多级信号强度指示灯设计
	台
	1
	甲供材乙施工

	5
	监控专用电源
	DC 12V 2A
	台
	30
	甲供材乙施工

	6
	室外防水接线盒
	尺寸参考250*190*95mm，塑料防水箱，ABS工程塑料
	台
	30
	甲供材乙施工

	7
	千兆汇聚交换机
	不少于8个千兆电口，2个千兆光口。电口：RJ45,全/半双工，光口：SFP封装
	台
	3
	甲供材乙施工

	8
	光模块
	千兆单模单芯，3km
	套
	4
	甲供材乙施工

	9
	机箱
	冷轧钢板，厚度不小1.2mm,尺寸参考高400*500*200mm，配空气开关、3位排插，
	台
	2
	乙方包工包料

	10
	光缆
	GYTA-8b 1.3
	米
	500
	甲供材乙施工

	11
	网线
	UTP-5
	米
	300
	甲供材乙施工

	12
	电源线
	BVV 3*1.5
	米
	300
	甲供材乙施工

	13
	综合安防视频管理一体机
	　
	台
	1
	甲供材乙施工

	14
	32路硬盘录像机
	8盘位
	台
	1
	甲供材乙施工

	15
	视频监控计算机
	i5 16G内存
	台
	1
	甲供材乙施工

	16
	辅材
	PVC线管、配套简易支架、跳纤等
	项
	1
	乙方包工包料

	17
	监控系统维护费用
	对现有及新增监控设备（摄像机、交换机、硬盘录像机、服务器）日常保养、巡检、故障处理。按50个监控点估算，参考凤凰山维护摄像机400元/台单价。
	项/年
	1
	　

	18
	备品备件
	每年设备老化维修更换费用
	项/年
	1
	　



