广东省珠海市香海大桥（含支线工程）机电系统类设备维护项目劳务合作项目采购意向征集公告
1. 项目概况
1.1项目名称：广东省珠海市香海大桥（含支线工程）机电系统类设备维护项目劳务合作
1.2项目地点：广州市
1.3项目类型：劳务合作
1.4计划工期：1年
2. 具体工程量清单
详见本公告附表1-工程量清单；
注：
（1） 各子项具体需求见工程量清单备注；
（2） 质保期：根据项目需求确定；
（3） 最高限价：1410000.00元
3. 工程范围
[bookmark: _GoBack]本工程包括全线收费、监控、通信三大系统、照明系统、供配电设施和机电相关的日常养护服务。
4. 供应商资格条件
承担本次施工工程的企事业单位应信用信誉良好，具有“施工劳务不分等级”的建筑业企业资质，且持有有效的法人营业执照和安全生产许可证。
本项目不接受联合体响应。
5. 响应回执的递交
凡有意参加本次采购且具备履行本项目能力的供应商，请将附于本公告后的响应回执在2022年1月6日17：00之前发送至采购人邮箱：851857739@qq.com，以邮件到达邮箱的时间点为准，逾期无效。采购人在收到响应回执后根据供应商信用信誉等情况进行讨论提议，按优先选取本公司库内供应商原则开展后续采购活动，不再另行发布采购公告。
6. [bookmark: _Toc332793818][bookmark: _Toc332793891][bookmark: _Toc332965960]联系方式
采  购  人：广东诚泰交通科技发展有限公司
采购人地址：广州市番禺区洛浦街道北环路87号
联  系  人：余鹏
电      话：020-39185740
广东诚泰交通科技发展有限公司
                                              2023年1月4日


响 应 回 执



广东诚泰交通科技发展有限公司：
我单位于2023年  月  日在广州交正招标代理网站获取到贵单位发布《广东省珠海市香海大桥（含支线工程）机电系统类设备维护项目劳务合作项目采购意向征集公告》，我单位有意向参加本次采购活动。
特此确认。  

单位名称：（盖章）
联系人：
联系电话：
                   电子邮箱：
年    月    日







（后附营业执照、资质证书、安全生产许可证）
附表1：工程量清单
	香海项目劳务分包工程量清单

	序号
	项 目
	单位
	数量
	备注

	1
	工程管理
	　
	　
	　

	1-1
	安全生产费
	总额
	1
	　

	1-2
	交通管制费
	　
	　
	　

	1-2-1
	长期交通围蔽
	次
	4
	　

	1-2-2
	短期交通围蔽
	次
	12
	　

	1-2-3
	临时交通围蔽
	次
	120
	　

	1-2-4
	移动交通围蔽
	次
	80
	　

	2
	日常巡查保养
	　
	　
	　

	2-1
	车道设备巡检保养
	次
	8
	车道设备表面无灰尘、设备运行正常；设备及线路排列有序、标签清晰。机箱内外无灰法、无锈蚀。

	2-2
	机房设备巡检保养
	次
	8
	站房设备内外无灰尘；服务器、交换机、路由器、北斗授时等所有机房设备运行状态正常。站房设备排列有序、设备及线路的标签清晰。

	2-3
	门架设备巡检保养
	次
	8
	设备表面无灰尘、设备运行正常；设备及线路排列有序、标签清晰。机箱内外无灰法、无锈蚀。

	2-4
	监控设备巡检保养
	次
	8
	设备表面无灰尘、设备运行正常；设备及线路排列有序、标签清晰。机箱内外无灰法、无锈蚀。

	2-5
	通信设备巡检保养
	次
	8
	设备运行正常，通信正常；设备表面无灰尘，设备及线路排列有序、标签清晰。

	2-6
	电房设备巡检保养
	次
	8
	设备运行正常，仪器仪表指示正常，配供电电压稳定。发电机组外观无漏油、运行时无异常声音。UPS处于正常运行状态，旁路、在线、电池供电逆变正常 。

	2-7
	照明设备巡检保养
	次
	8
	机箱内外无灰尘，无锈蚀，无明显歪斜 。照明灯具供电正常，损坏更换及时，故障灯具不超过10%。

	3
	日常维修
	　

	3-1
	收费设备
	　
	　
	　

	3-1-1
	车道工控机
	次
	20
	设备维修，更换硬件

	3-1-2
	车道显示器
	次
	20
	设备维修，更换硬件

	3-1-3
	收费键盘
	次
	20
	设备维修，更换硬件

	3-1-4
	普通键盘
	次
	20
	设备维修，更换硬件

	3-1-5
	鼠标
	次
	20
	设备维修，更换硬件

	3-1-6
	CPC卡读写器
	次
	20
	设备维修，更换硬件

	3-1-7
	票据打印机
	次
	20
	设备维修，更换硬件

	3-1-8
	亭内IP对讲电话
	次
	20
	设备维修，更换硬件

	3-1-9
	ETC天线
	次
	20
	设备维修，更换硬件

	3-1-10
	天线控制器
	次
	20
	设备维修，更换硬件

	3-1-11
	车道控制器
	次
	20
	设备维修，更换硬件

	3-1-12
	手持终端
	次
	20
	设备维修，更换硬件

	3-1-13
	8+1口百兆车道交换机
	次
	20
	设备维修，更换硬件

	3-1-14
	24口二层以太网交换机（收费广场用）
	次
	20
	设备维修，更换硬件

	3-1-15
	广场无线路由器
	次
	20
	设备维修，更换硬件

	3-1-16
	光模块
	次
	20
	设备维修，更换硬件

	3-1-17
	空调
	次
	20
	设备维修，更换硬件

	3-1-18
	费额显示器
	次
	20
	设备维修，更换硬件

	3-1-19
	声光报警器
	次
	20
	设备维修，更换硬件

	3-1-20
	栏杆机
	次
	20
	设备维修，更换硬件

	3-1-21
	栏杆臂
	次
	20
	设备维修，更换硬件

	3-1-22
	栏控器
	次
	20
	设备维修，更换硬件

	3-1-23
	车辆检测器
	次
	20
	设备维修，更换硬件

	3-1-24
	ETC车道小型情报板
	次
	20
	设备维修，更换硬件

	3-1-25
	反向雨棚灯
	次
	20
	设备维修，更换硬件

	3-1-26
	车道摄像机
	次
	20
	设备维修，更换硬件

	3-1-27
	补光灯
	次
	20
	设备维修，更换硬件

	3-1-28
	计重收费设备
	次
	20
	设备维修，更换硬件

	3-1-29
	治超一体华摄像机
	次
	20
	设备维修，更换硬件

	3-1-30
	绿通摄像机
	次
	20
	设备维修，更换硬件

	3-1-31
	移动支付扫描终端
	次
	20
	设备维修，更换硬件

	3-1-32
	手动栏杆
	次
	20
	设备维修，更换硬件

	3-1-33
	雾灯
	次
	20
	设备维修，更换硬件

	3-1-34
	单人收费亭
	次
	10
	设备维修，更换硬件

	3-1-35
	双人收费亭
	次
	10
	设备维修，更换硬件

	3-1-36
	门锁
	次
	10
	设备维修，更换硬件

	3-1-37
	脚踏报警开关
	次
	20
	设备维修，更换硬件

	3-1-38
	无感线圈
	次
	20
	设备维修，更换硬件

	3-1-39
	LED补光灯
	次
	20
	设备维修，更换硬件

	3-2
	机房设备
	　

	3-2-1
	光纤网络单元（ONU）
	次
	5
	设备维修，编写程序、更换硬件

	3-2-2
	光纤配线架（36口）
	次
	5
	设备维修，更换硬件

	3-2-3
	光纤配线架（72口）
	次
	5
	设备维修，更换硬件

	3-2-4
	24口二层视频以太网交换机（收费广场用）
	次
	5
	设备维修，更换硬件

	3-2-5
	收费站语音以太网交换机
	次
	5
	设备维修，更换硬件

	3-2-6
	收费广场语音以太网交换机
	次
	5
	设备维修，更换硬件

	3-2-7
	24口三层以太网交换机（收费站用）
	次
	5
	设备维修，更换硬件

	3-2-8
	24口三层视频以太网交换机（收费站用）
	次
	5
	设备维修，更换硬件

	3-2-9
	工业级以太网汇聚交换机（数据）
	次
	5
	设备维修，更换硬件

	3-2-10
	工业级以太网汇聚交换机（视频）
	次
	5
	设备维修，更换硬件

	3-2-11
	24千兆电口+4千兆光口+2千兆SFP光模块三层工业交换机
	次
	5
	设备维修，更换硬件

	3-2-12
	工业级以太网汇聚交换机（视频）
	次
	5
	设备维修，更换硬件

	3-2-13
	以太网光端机
	次
	5
	设备维修，更换硬件

	3-2-14
	多路视频光端机
	次
	5
	设备维修，更换硬件

	3-2-15
	站级服务器
	次
	10
	设备维修，更换硬件

	3-2-16
	去重服务器
	次
	10
	设备维修，更换硬件

	3-2-17
	管理计算机
	次
	10
	设备维修，更换硬件

	3-2-18
	监控系统工作站
	次
	10
	设备维修，更换硬件

	3-2-19
	视频工作站
	次
	10
	设备维修，更换硬件

	3-2-20
	国密授权设备
	　
	　
	设备维修，更换硬件

	3-2-21
	磁盘阵列
	次
	5
	设备维修，更换硬件

	3-2-22
	网络型黑白激光打印机
	次
	5
	设备维修，更换硬件

	3-2-23
	激光打印机（A3幅面）
	次
	5
	设备维修，更换硬件

	3-2-24
	网络硬盘录像机（NVR）
	次
	5
	设备维修，更换硬件

	3-2-25
	硬盘
	次
	5
	设备维修，更换硬件

	3-2-26
	外置式可擦写光盘刻录机
	次
	5
	设备维修，更换硬件

	3-2-27
	北斗授时设备
	次
	5
	设备维修，更换硬件

	3-2-28
	防火墙
	次
	5
	设备维修，更换硬件

	3-2-29
	空调3P（冷热型）
	次
	5
	设备维修，更换硬件

	3-2-30
	监控中心交换机扩容
	次
	5
	设备维修，更换硬件

	3-2-31
	无线节点路由器（收费广场）
	次
	5
	设备维修，更换硬件

	3-2-32
	机房动环监测
	次
	5
	设备维修，更换硬件

	3-2-33
	24芯光缆终端盒
	次
	1
	设备维修，更换硬件

	3-2-34
	48芯光缆终端盒
	次
	1
	设备维修，更换硬件

	3-2-35
	光纤跳纤（FC-FC）
	次
	1
	设备维修，更换硬件

	3-2-36
	GYTA-64芯单模轻型铠装光缆
	次
	1
	设备维修，更换硬件

	3-2-37
	GYTA-96芯单模轻型铠装光缆
	次
	1
	设备维修，更换硬件

	3-2-38
	光缆熔纤
	芯
	1
	设备维修，更换硬件

	3-2-39
	低压配电箱
	　
	　
	　

	3-2-40
	UPS((含电池）6kVA/4H
	次
	1
	设备维修，更换硬件

	3-2-41
	UPS((含电池）10kVA/4H
	次
	1
	设备维修，更换硬件

	3-2-42
	UPS电源30kVA（三入三出，后备时长1h）
	次
	1
	设备维修，更换硬件

	3-2-43
	UPS((含电池）5kVA/4H
	次
	1
	设备维修，更换硬件

	3-2-44
	UPS((含电池）20kVA/4H
	次
	1
	设备维修，更换硬件

	3-2-45
	柴油发电机组120kW
	次
	1
	设备维修，更换硬件

	3-2-46
	柴油发电机组140kW
	次
	1
	设备维修，更换硬件

	3-2-47
	收费站机房配电箱（2AP）
	次
	1
	设备维修，更换硬件

	3-2-48
	收费广场配电箱(3AP）
	次
	1
	设备维修，更换硬件

	3-3
	外场设备
	　

	3-3-1
	RSU（含PCI/PCI-E密码卡)
	次
	1
	设备维修，更换硬件

	3-3-2
	天线控制器
	次
	1
	设备维修，更换硬件

	3-3-3
	车牌图形识别设备
	次
	1
	设备维修，更换硬件

	3-3-4
	安全网关
	次
	1
	设备维修，更换硬件

	3-3-5
	设备监控控制器
	次
	1
	设备维修，更换硬件

	3-3-6
	补光灯
	次
	1
	设备维修，更换硬件

	3-3-7
	ETC门架设备状态监控与预警系统
	次
	1
	设备维修，更换硬件

	3-3-8
	智能化机箱
	次
	1
	设备维修，更换硬件

	3-3-9
	一体化机柜（门架）
	次
	1
	设备维修，更换硬件

	3-3-10
	悬臂式可变情报板（含控制器）
	次
	5
	设备维修，更换硬件

	3-3-11
	门架式可变情报板（含控制器）
	次
	5
	设备维修，更换硬件

	3-3-12
	气象检测器
	次
	5
	设备维修，更换硬件

	3-3-13
	500万主线低照度枪型网络摄像机（含安装支架）
	次
	5
	设备维修，更换硬件

	3-3-14
	500万主线低照度球型网络摄像机
	次
	5
	设备维修，更换硬件

	3-3-15
	收费亭高清摄像机
	次
	5
	设备维修，更换硬件

	3-3-16
	收费站高清室内半球摄像机
	次
	5
	设备维修，更换硬件

	3-3-17
	绿通车道高清网络摄像机
	次
	5
	设备维修，更换硬件

	3-3-18
	收费广场高清摄像机
	次
	5
	设备维修，更换硬件

	3-3-19
	全景高清摄像机
	次
	5
	设备维修，更换硬件

	3-3-20
	YJV-1KV-3×2.5mm2
	米
	1
	更换线缆长度

	3-3-21
	YJV-1KV-3×4mm2
	米
	1
	更换线缆长度

	3-3-22
	YJV-1KV-3×10mm2
	米
	1
	更换线缆长度

	3-3-23
	YJV-1KV-5×10mm2
	米
	1
	更换线缆长度

	3-3-24
	YJV22-1KV-3×16mm2
	米
	1
	更换线缆长度

	3-3-25
	YJV22-1KV-4×35+1×16mm2
	米
	1
	更换线缆长度

	3-3-26
	YJV-1KV 3×4mm2
	米
	1
	更换线缆长度

	3-3-27
	YJV-1KV 5×6mm2
	米
	1
	更换线缆长度

	3-3-28
	YJV-1KV 3×1.5mm2
	米
	1
	更换线缆长度

	3-3-29
	YJV-1KV 5×1.5mm2
	米
	1
	更换线缆长度

	3-3-30
	YJV-1KV 3×16mm2
	米
	1
	更换线缆长度

	3-3-31
	YJV-1KV 5×16mm2
	米
	1
	更换线缆长度

	3-3-32
	YJV-1KV-4×35+1×16mm2
	米
	1
	更换线缆长度

	3-3-33
	BV-5×6mm2
	米
	1
	更换线缆长度

	3-3-34
	YJV-1KV-4×16+1×10mm2
	米
	1
	更换线缆长度

	3-3-35
	VV-1×2.5mm2
	米
	1
	更换线缆长度

	3-3-36
	VV-1×6mm2
	米
	1
	更换线缆长度

	3-3-37
	VV-1×16mm2
	米
	1
	更换线缆长度

	3-3-38
	JDYJV-2×6mm2
	米
	1
	更换线缆长度

	3-3-39
	YJV-8.7/15KV-3×70mm2
	米
	1
	更换线缆长度

	3-3-40
	VV-1KV-1×50mm2
	米
	1
	更换线缆长度

	3-3-41
	YJV-1KV-4×150+1×70mm2
	米
	1
	更换线缆长度

	3-3-42
	YJV-1KV-4×90+1×50mm2
	米
	1
	更换线缆长度

	3-3-43
	RVV-3×1.5mm2
	米
	1
	更换线缆长度

	3-3-44
	RVVP-2×1.0mm2
	米
	1
	更换线缆长度

	3-3-45
	RVVP-5×1.0mm2
	米
	1
	更换线缆长度

	3-3-46
	RVVP-10×1.0mm2
	米
	1
	更换线缆长度

	3-3-47
	RVVP-3×0.5mm2
	米
	1
	更换线缆长度

	3-3-48
	RVS-2×1.5mm2
	米
	1
	更换线缆长度

	3-3-49
	RVV 3×2.5mm2
	米
	1
	更换线缆长度

	3-3-50
	RVV-4×1.0mm2
	米
	1
	更换线缆长度

	3-3-51
	RBV-2×1.5mm2
	米
	1
	更换线缆长度

	3-3-52
	直流电源防雷器
	个
	5
	设备维修，更换硬件

	3-3-53
	SPD1电源防浪涌保护器（单相）电涌保护器（SPD）10/350us 20kA
	个
	5
	设备维修，更换硬件

	3-3-54
	SPD2电源防浪涌保护器（三相）电涌保护器（SPD）8/20us 60kA
	个
	5
	设备维修，更换硬件

	3-3-55
	SPD2电源防浪涌保护器（单相）电涌保护器（SPD）8/20us 40kA
	个
	5
	设备维修，更换硬件

	3-3-56
	SPD3电源防浪涌保护器（三相）电涌保护器（SPD）8/20us 20kA
	个
	5
	设备维修，更换硬件

	3-3-57
	以太网信号避雷器
	个
	5
	设备维修，更换硬件

	3-3-58
	数据防雷器
	个
	5
	设备维修，更换硬件

	4
	抢修抢险
	　

	　
	收费车道设备
	项
	1
	根据实际情况报价

	　
	监控设备
	项
	1
	根据实际情况报价

	　
	供配电设备
	项
	1
	根据实际情况报价

	5
	内业管理
	　

	5-1
	日常维护资料
	月
	3
	按月提交资料

	5-2
	日常巡检资料
	月
	3
	按月提交资料

	5-3
	季度计量资料
	月
	3
	按季度提交资料



