广东省珠海市香海大桥（含支线工程）高压设备检修专业工程施工分包项目采购意向征集公告
1. 项目概况
1.1项目名称：广东省珠海市香海大桥（含支线工程）高压设备检修专业工程施工分包
1.2项目地点：广州市
1.3项目类型：施工分包
1.4计划工期：1年
2. 具体工程量清单
详见本公告附表1-工程量清单；
注：
（1） 各子项具体需求见工程量清单备注；
（2） 质保期：根据项目需求确定；
（3） 最高限价：600000.00元
3. 工程范围
本工程包括全线高压电器设备检修及保养保洁服务。
4. 供应商资格条件
承担本次施工工程的企事业单位应信用信誉良好，具有施工所需的建筑业企业资质，且持有有效的法人营业执照和安全生产许可证。
本项目不接受联合体响应。
5. 响应回执的递交
凡有意参加本次采购且具备履行本项目能力的供应商，请将附于本公告后的响应回执在2022年1月6日17：00之前发送至采购人邮箱：851857739@qq.com，以邮件到达邮箱的时间点为准，逾期无效。采购人在收到响应回执后根据供应商信用信誉等情况进行讨论提议，按优先选取本公司库内供应商原则开展后续采购活动，不再另行发布采购公告。
6. [bookmark: _Toc332793818][bookmark: _Toc332793891][bookmark: _Toc332965960]联系方式
采  购  人：广东诚泰交通科技发展有限公司
采购人地址：广州市番禺区洛浦街道北环路87号
联  系  人：余鹏
电      话：020-39185740
广东诚泰交通科技发展有限公司
                                              2023年1月4日


响 应 回 执



广东诚泰交通科技发展有限公司：
我单位于2023年  月  日在广州交正招标代理网站获取到贵单位发布《广东省珠海市香海大桥（含支线工程）高压设备检修专业工程施工分包项目采购意向征集公告》，我单位有意向参加本次采购活动。
特此确认。  

单位名称：（盖章）
联系人：
联系电话：
                   电子邮箱：
年    月    日







（后附营业执照、资质证书、安全生产许可证）
附表1：工程量清单
	香海大桥（含支线工程）高压设备检修工程量清单

	序号
	项 目
	品牌
	[bookmark: _GoBack]型号
	单位
	数量
	备注

	一
	高压设备维修保养保洁
	　

	1
	高压计量柜
	德鑫
	DSC-12M
	台
	7
	设备调试，维修，保养

	2
	高压开关柜
	德鑫
	DSC-12F/DSC-12C
	台
	18
	设备调试，维修，保养

	3
	干式变压器
	　
	SCRBH15-160kVA
	台
	1
	设备调试，维修，保养

	4
	干式变压器
	　
	SCRBH15-250kVA
	台
	1
	设备调试，维修，保养

	5
	干式变压器
	　
	SCB11-125kVA
	台
	2
	设备调试，维修，保养

	6
	干式变压器
	　
	SCB11-160kVA
	台
	5
	设备调试，维修，保养

	7
	干式变压器
	　
	SCB11-315kVA
	台
	4
	设备调试，维修，保养

	8
	干式变压器
	　
	SCB11-315kVA
	台
	2
	设备调试，维修，保养

	9
	高压进线监测仪表
	西瑞
	RXM8200
	台
	7
	设备调试，维修，保养

	10
	高压馈线监测仪表
	西瑞
	RXM8200
	台
	11
	设备调试，维修，保养

	11
	变压器柜
	　
	2000*1350*2200
	台
	7
	设备调试，维修，保养

	12
	变电所监控柜
	　
	　
	台
	5
	设备调试，维修，保养

	13
	配电房6S南网标示牌
	　
	　
	项
	5
	设备调试，维修，保养

	14
	接地铜排
	　
	　
	块
	84
	设备调试，维修，保养

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	二
	低压进线设备维修保养保洁
	　

	1
	低压进线监测仪表
	西瑞
	RXM8200
	台
	12
	设备调试，维修，保养

	2
	低压馈线监测仪表
	西瑞
	RXM8200-2E
	台
	177
	设备调试，维修，保养

	3
	低压电容监测仪表
	西瑞
	RXM8200
	台
	7
	设备调试，维修，保养

	4
	高频开关电源
	华为
	ETP4860
	台
	7
	设备调试，维修，保养

	5
	电容补偿柜
	德鑫
	GGJ 60kvar
	台
	1
	设备调试，维修，保养

	6
	电容补偿柜
	德鑫
	GGJ 90kvar
	台
	1
	设备调试，维修，保养

	7
	电容补偿柜
	德鑫
	GGJ  40kvar
	台
	5
	设备调试，维修，保养

	8
	电容补偿柜
	德鑫
	GGJ  50kvar
	台
	3
	设备调试，维修，保养

	9
	SPD1电源防浪涌保护器（三相）电涌保护器（SPD）10/350us 20kA
	雷迅
	ASafe-25/2-S+AM1-120/2-S
	套
	59
	设备调试，维修，保养

	10
	低压开关柜
	德鑫
	　
	套
	36
	设备调试，维修，保养

	11
	SPD2电源防浪涌保护器（三相）电涌保护器（SPD）8/20us 60kA
	雷迅
	ASafe-25/4-S+AM1-160/4-S
	套
	83
	设备调试，维修，保养

	12
	SPD2电源防浪涌保护器（单相）电涌保护器（SPD）8/20us 40kA
	雷迅
	ASafe-15/2-S+AM1-120/2-S
	套
	168
	设备调试，维修，保养

	13
	SPD3电源防浪涌保护器（三相）电涌保护器（SPD）8/20us 20kA
	雷迅
	ASafe-25/4-S+AM1-160/4-S
	套
	27
	设备调试，维修，保养

	14
	电力监控机柜
	　
	　
	台
	7
	设备调试，维修，保养

	15
	总动力配电柜（XL21）
	卓言
	　
	台
	5
	设备调试，维修，保养

	16
	数据采集器
	西瑞
	RXM8200-32I
	台
	3
	设备调试，维修，保养

	三
	电缆维修更换
	　

	1
	电缆
	东佳信
	YJV-1KV-4×16mm²
	米
	10460
	线缆检测，修复，保养

	2
	电缆
	东佳信
	YJLHV22-1KV-4×10mm²
	米
	1000
	线缆检测，修复，保养

	3
	电缆
	东佳信
	YJLHV22-1KV-4×25mm²
	米
	10210
	线缆检测，修复，保养

	4
	电缆
	东佳信
	YJV-1KV-4×35mm²
	米
	80
	线缆检测，修复，保养

	5
	电缆
	东佳信
	YJV-1KV 5×16mm²
	米
	1400
	线缆检测，修复，保养

	6
	电缆
	东佳信
	YJLHV-1KV-3×25mm²
	米
	2520
	线缆检测，修复，保养

	7
	电缆
	东佳信
	YJLHV-1KV-5×25mm²
	米
	4960
	线缆检测，修复，保养

	8
	电缆
	东佳信
	YJV-1KV-4×50mm²
	米
	30
	线缆检测，修复，保养

	9
	电缆
	东佳信
	YJV-1KV-4×120mm²
	米
	120
	线缆检测，修复，保养

	10
	电缆
	东佳信
	YJV-1KV-4×185mm²
	米
	40
	线缆检测，修复，保养

	11
	电缆
	东佳信
	YJV-1KV-4×240mm²
	米
	90
	线缆检测，修复，保养

	12
	电缆
	东佳信
	YJV-1KV-4×16+1×10mm²
	米
	150
	线缆检测，修复，保养

	13
	电缆
	东佳信
	YJV-1KV-4×35+1×16mm²
	米
	3000
	线缆检测，修复，保养

	14
	电缆
	东佳信
	YJV-1KV-4×150+1×70mm²
	米
	70
	线缆检测，修复，保养

	15
	高压电缆头
	　
	　
	个
	18
	线缆检测，修复，保养

	四
	静电及检测试验
	　

	1
	低压绝缘橡胶板
	　
	1000*5
	m²
	120
	保养、检测、更换

	2
	安全标志警示牌
	　
	　
	对
	20
	　

	3
	绝缘鞋检测试验
	　
	　
	双
	13
	按要求检测、保养；提供检测报告和检测记录资料；

	4
	绝缘手套检测试验
	　
	　
	对
	13
	按要求检测、保养；提供检测报告和检测记录资料；

	5
	验电笔检测试验
	　
	　
	个
	13
	按要求检测、保养；提供检测报告和检测记录资料；

	6
	放电棒检测试验
	　
	　
	个
	13
	按要求检测、保养；提供检测报告和检测记录资料；



