广州北环广北桥增加小型情报板工程安全用品采购意向征集公告
1. 项目概况
1.1项目名称：广州北环广北桥增加小型情报板工程安全用品采购
1.2项目地点：广州北环广北桥
2. 具体工程量清单
	序号
	材料/设备名称
	单位
	数量
	备注

	1
	反光锥
	个
	500
	印新的广州交投集团标志（高度：90cm）

	2
	车道数变少标志
	块
	2
	支架式，支点高度不低于1.2M，开叉角度50度 （长：1.4m  宽：1.2m）

	3
	路栏
	块
	4
	支架式，支点高度不低于1.2M，开叉角度50度 （长：1.4m  宽：1.2m）

	4
	“80”限速标志牌
	块
	4
	支架式，支点高度不低于1.2M，开叉角度50度 （长：1.4m  宽：1.2m）

	5
	“60”限速标志牌
	块
	2
	支架式，支点高度不低于1.2M，开叉角度50度 （长：1.4m  宽：1.2m）

	6
	线形诱导标
	块
	2
	支架式，支点高度不低于1.2M，开叉角度50度 （长：1.4m  宽：1.2m）

	7
	可变箭头信号
	块
	2
	支架式，支点高度不低于1.2M，开叉角度50度 （长：1.4m  宽：1.2m）

	8
	“40”限速标志牌
	块
	2
	支架式，支点高度不低于1.2M，开叉角度50度 （长：1.4m  宽：1.2m）

	9
	作业区结束标志
	块
	2
	支架式，支点高度不低于1.2M，开叉角度50度 （长：1.4m  宽：1.2m）

	10
	作业区长度200m标志
	块
	2
	支架式，支点高度不低于1.2M，开叉角度50度 （长：1.4m  宽：1.2m）

	11
	夜间指挥棒
	根
	30
	

	12
	爆闪灯
	个
	120
	

	13
	作业区长度800m标志
	块
	2
	支架式，支点高度不低于1.2M，开叉角度50度 （长：1.4m  宽：1.2m）

	14
	作业区距离1.8km标志
	块
	2
	支架式，支点高度不低于1.2M，开叉角度50度 （长：1.4m  宽：1.2m）

	15
	交通指挥机器人
	个
	2
	太阳能

	16
	沙袋
	个
	10
	



清单说明：
（1）  包括运输、安装费、保险费、税费、试运行及缺陷的维护等一切费用；
（2） 质保期：一年；
（3） 最高限价：34410.00元。
3. 供应商资格条件
信用信誉良好，所供设备符合本工程量清单设备技术要求。
4. 响应回执的递交
凡有意参加本次采购且具备履行本项目能力的供应商，请将附于本公告后的响应回执在2023年3月24日16：00之前发送至采购人邮箱：1376039885@qq.com，逾期无效。采购人在收到响应回执后根据供应商信用信誉等情况进行讨论提议，按优先选取本公司库内供应商原则开展后续采购活动，不再另行发布采购公告。
5. [bookmark: _Toc332965960][bookmark: _Toc332793891][bookmark: _Toc332793818]联系方式
采  购  人：广东诚泰交通科技发展有限公司
采购人地址：广州市番禺区洛浦街道北环路87号道路研究院二号楼
联  系  人：李工
电      话：020-39185740
广东诚泰交通科技发展有限公司
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