[bookmark: _GoBack]广东省高速公路有限公司司属营运路段2022年机电养护工程（JD3）车辆检测器采购意向征集公告

1. 项目概况
1.1项目名称：广东省高速公路有限公司司属营运路段2022年机电养护工程（JD3）
1.2项目地点：广州市
2. 具体工程量清单
	序号
	材料名称
	品牌/型号
	单位
	数量
	备注

	802-3-20
	单通道车辆检测器
	
	台
	2
	JD3-1乐广高速公路南段收费系统更新改造

	804-1-8
	单通道车辆检测器
	
	套
	2
	JD3-6京珠北高速收费站新增入口拒超系统

	803-3-8
	单通道车辆检测器
	
	套
	3
	JD3-7乐广高速公路北段收费站新增入口拒超系统

	802-2-3
	ETC车道单通道车辆检测器
	
	套
	3
	JD3-11广惠高速博罗收费站增设潮汐车道

	802-1-7
	ETC车道单通道车辆检测器
	
	套
	2
	JD3-12广惠高速乌塘收费站扩建车道


清单说明：
（1） 包括运输、指导安装调试费、保险费、税费、试运行及缺陷的维护等一切费用；
（2） 质保期：两年；
（3） 最高限价：5040.00元。
3. 技术要求
车辆检测器主要技术指标要求如下：
 - 单通道车辆检测器。
- 车辆检测器应可以检测出入高速公路的各种车辆。
- 可检测出距离相近的两辆车。
- 各车道的检测器不能互相干扰，金属物体在两车道之间的收费岛上移动时，不能影
响检测器的性能和精度。
- 检测器应有人工复位按钮。
- 频率：3 级以上可调。
- 灵敏度：4 级以上可调。
- 不要求环形线圈检测出轻型摩托车更小的运输工具。
- 用于车辆计数检测器误差 1×10-4。
- 车速：≤60Km/h。
- 使用寿命：≥5,000,000 辆次。
- 支持线圈数量：1 套。
- MTBF≥30,000h。
 电源：24Vdc±15%；150mA；
 工作温度：-40℃～+85℃；
 湿度：95%。

4. 供应商资格条件
信用信誉良好，所供设备符合本工程量清单设备技术要求。
5. 响应回执的递交
凡有意参加本次采购且具备履行本项目能力的供应商，请将附于本公告后的响应回执在2023年04月27日16：00之前发送至采购人邮箱：1376039885@qq.com，逾期无效。采购人在收到响应回执后根据供应商信用信誉等情况进行讨论提议，按优先选取本公司库内供应商原则开展后续采购活动，不再另行发布采购公告。
6. [bookmark: _Toc332793891][bookmark: _Toc332965960][bookmark: _Toc332793818]联系方式
采购人：广东诚泰交通科技发展有限公司
采购人地址：广州市番禺区洛浦街道北环路87号道路研究院二号楼
联  系  人：李工
电      话：020-39185740
广东诚泰交通科技发展有限公司
                                              2023年04 月25日
