大广高速2022年度监控系统机电专项、大广高速2022年道路安全处治工程机电专项
光纤收发器、工业以太网交换机采购意向征集公告
1. 项目概况
1.1项目名称：大广高速2022年度监控系统机电专项、大广高速2022年道路安全处治工程机电专项
1.2项目地点：广州
2. 具体工程量清单
	序号
	材料/设备名称
	单位
	数量
	备注

	1
	2路光纤收发器
	对
	42
	符合IEEE802.3/802.3u 标准；具有10M/100M 自适应功能，实现双绞线与单模光纤之间的信号转换；双绞线接口为RJ45，光纤接口为SC；有全/半双工传输方式；环境温度：0～50℃；环境湿度：5～90%；传输距离：20km

	2
	2路光纤收发器
	对
	10
	

	3
	2路光纤收发器
	对
	1
	

	4
	工业以太网交换机
	套
	29
	二光八电，8个10/100/1000Base-T以太网电口，2个1000Base-X千兆SFP端口；1000Base-X端口传输距离：20Km；10/100/1000Base-T端口传输距离：100m；网络标准：IEEE802.3以太网；网络协议：TCP/IP；采用模块化结构

	5
	工业以太网交换机
	套
	3
	六光八电，8个10/100/1000Base-T以太网电口，6个1000Base-X千兆SFP端口；1000Base-X端口传输距离：20Km；10/100/1000Base-T端口传输距离：100m；网络标准：IEEE802.3以太网；网络协议：TCP/IP；采用模块化结构

	6
	工业以太网交换机
	套
	12
	8个千兆电口，4个单模千兆光口

	7
	长距离供电升压装置（10KVA）
	套
	1 
	

	8
	长距离供电降压装置（5KVA）
	套
	1 
	


清单说明：
（1）  包括运输、指导安装调试费、保险费、税费、试运行及缺陷的维护等一切费用；
（2） 质保期：两年；
（3） 最高限价：188400.00元。
3. 供应商资格条件
信用信誉良好，所供设备符合本工程量清单设备技术要求。
4. 响应回执的递交
凡有意参加本次采购且具备履行本项目能力的供应商，请将附于本公告后的响应回执在2023年4月26日14：00之前发送至采购人邮箱：1376039885@qq.com，逾期无效。采购人在收到响应回执后根据供应商信用信誉等情况进行讨论提议，按优先选取本公司库内供应商原则开展后续采购活动，不再另行发布采购公告。
5. [bookmark: _Toc332965960][bookmark: _Toc332793818][bookmark: _Toc332793891]联系方式
采  购  人：广东诚泰交通科技发展有限公司
采购人地址：广州市番禺区洛浦街道北环路87号道路研究院二号楼
联  系  人：李工
[bookmark: _GoBack]电      话：020-39185740
广东诚泰交通科技发展有限公司
                                              2023年4月25日

