广州市从化至黄埔高速公路一期工程机电工程（SG09合同段）自动投包存款机采购意向征集公告

1. 项目概况
1.1项目名称：广州市从化至黄埔高速公路一期工程机电工程（SG09合同段）
1.2项目地点：广州市
2. 具体工程量清单
	序号
	设备名称
	品牌/型号
	单位
	数量
	备注

	1
	自动投包存款机
	
	套
	1
	



（1） 包括运输、指导安装调试费、保险费、税费、试运行及缺陷的维护等一切费用；
（2） 质保期：两年；
（3） 最高限价：31500.00元。
3. [bookmark: _Toc421]技术要求
[bookmark: _Toc15231]802-6 自动投包存款机
1、 功能要求
· 可通过IC卡及密码进行操作人员身份认证。
· 可对收费金额等数据进行汇总。
· 能够提供相应的报表。
· 投包机内部要有防调存款包倒齿。
· 两套锁装置并存：一套为密码锁，一套为钥匙开启的机械锁。
· 门锁使用专用机械密码锁，在锁具被破坏时能自动反锁，确保能抵御外界的破坏攻击。
· 安全性符合GB/T18789-2002自动柜员机（ATM）标准。
· 柜体内部结构紧凑、牢固，外型美观。
2、 主要技术指标
· 采用大堂式。
· 每台自助存款投包机包含200个现金袋。
· 节能低功耗工控机，CPU1.6GHz及以上，4G以上内存，500GB以上硬盘。
· 配10/100M以太网卡与收费网络连接。
· 15″液晶显示屏。
· 27键键盘，防爆防水金属键盘。
· 保险柜体采用优质钢板，柜体钢板厚度1.5mm以上，柜门等关键部位增加防钢板。
· 保险柜锁宜采用进口密码锁。
· 保险柜容积：不少于270L。
· 标配金库包：260×180×65mm。
· MTBF：≥50,000小时。
· 预装操作系统，含电源电缆，内置或自带电源适配器。

[bookmark: _GoBack]

4. 供应商资格条件
信用信誉良好，所供设备符合本工程量清单设备技术要求。
5. 响应回执的递交
凡有意参加本次采购且具备履行本项目能力的供应商，请将附于本公告后的响应回执在2023年05月06 日16：00之前发送至采购人邮箱：957638088@163.com，逾期无效。采购人在收到响应回执后根据供应商信用信誉等情况进行讨论提议，不再另行发布采购公告。
6. [bookmark: _Toc332965960][bookmark: _Toc332793891][bookmark: _Toc332793818]联系方式
采购  人：广东诚泰交通科技发展有限公司
采购人地址：广州市番禺区洛浦街道北环路87号道路研究院二号楼
联  系  人：卢工
电      话：17666577862
广东诚泰交通科技发展有限公司
                                              2023年05月 04日

