生物岛-大学城隧道沉管段接头处（E2-E3）剪力键变形监测服务
询价意向征集公告
1．项目基本概况
[bookmark: OLE_LINK35][bookmark: OLE_LINK34]1.1服务期：1年。
1.2询比范围：生物岛-大学城隧道沉管段接头处（E2-E3）剪力键变形监测服务。
1.3交货地点：广州市。
1.4最高限价：15万元（包括仪器设备、安装人工、配件耗材、系统软件等所有潜在费用）
2.技术需求
采购内容：为生物岛-大学城隧道沉管段接头处（E2-E3）剪力键变形监测服务项目提供在线监测服务，并配套购买12只压差式静力水准仪、18个位移传感器、2台自动化采集仪、19套静力准水准仪水管气管等耗材，18套位移传感器安装夹具（定制），提供监测平台及云平台，至少满足如下功能：
（1）压差式静力水准仪：量程≥50mm；测量精度：0.1﹪F.S；
（2）位移传感器：量程≥500mm；测量精度：0.1﹪F.S；
（3）监测平台及云平台：监测系统平台稳定、高效运行，服务商提供7×24h技术支持，如遇应急情况24h内需到场处理；
（4）负责仪器的运输、安装、调试和培训等服务并协助我方送检，送检费用由我方提供。
3. 供应商资格条件
3.1本次询比要求报价人具有独立法人资格，持有工商行政管理部门颁发的有效的营业执照；近3年内（2020年1月1日至递交响应文件截止之日止）至少承揽过1项在线监测类或监测类劳务协作业绩，在信誉等方面具有相应的服务能力。
3.2本次询价不接受联合体报价。
3.3与采购人存在利害关系可能影响询比公正性的法人，不得参加报价；若存在单位负责人为同一人、或者存在控股、管理关系的不同单位、不得同时参加本次询价项目的报价，否则均按废标处理。
3.4 信用信誉良好，具备履行本项目服务的能力。
4．响应回执的递交
凡有意参加本次询价采购的供应商，将附于本公告后的响应回执在2023年5月8日之内发送至询价采购人邮箱541522495@qq.com，逾期无效。询价采购人在收到响应回执后根据供应商信用信誉等情况进行讨论提议，按优先选取本公司库内供应商原则开展后续采购活动，不再另行发布采购公告。
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采  购  人：广州诚安路桥检测有限公司
采购人地址：广州市白云区新广从一路338号
联  系  人：王工
电      话：020-87436572
传      真：020-87436572
广州诚安路桥检测有限公司
2023年5月4日



响 应 回 执
（仅供参考）
广州诚安路桥检测有限公司：
我单位于    年  月  日在广州市交正工程咨询有限公司网站获取到贵单位发布《 生物岛-大学城隧道沉管段接头处（E2-E3）剪力键变形监测服务 》采购活动的意向征集公告，我单位有意向参加本次采购活动。
特此确认。  
 
                  单位名称：                          （盖章）
联系人：                           
联系电话：                         
                电子邮箱：                         

年    月    日

