北二环改扩建工程JS1标中心试验室仪器采购服务
询价意向征集公告
1．项目基本概况
[bookmark: OLE_LINK34][bookmark: OLE_LINK35]1.1服务期：10天。
1.2询比范围：北二环改扩建工程JS1标中心试验室仪器采购服务。
1.3交货地点：广州市。
1.4最高限价：4.9万元
2.技术需求
采购内容：购买1套新标准胶砂搅拌机、1套新标准水泥胶砂实台、1套标杆压力仪、1套表面振动压实仪，至少满足如下功能：
（1）新标准胶砂搅拌机：1、搅拌叶转数在低速挡时自转140±2r/min，公转62±2r/min；在高速挡时自转285±3r/min，公转125±3r/min；2、搅拌叶在搅拌锅内的运动轨迹同ISO679；3、搅拌锅容积至少5L；4、搅拌叶与搅拌锅之间的工作间隙为3±1mm；
（2）新标准水泥胶砂实台：1、振幅（落距）为15mm±0.3mm；2、振动60次的时间为60秒±2秒；
[bookmark: _GoBack]（3）杠杆压力仪：仪器配套承载板、百分表2个、秒表，杠杆压力仪最大压力为1500N；承载板直径为50mm，高80mm；试筒内径152mm、高170mm的金属圆筒；套环高50mm；筒内垫块，直径151mm，高50mm；
（4）表面振动压实仪：仪器配套试筒，振动功率：0.75---2.2KW；振动频率：30HZ ~50HZ；激振力：10--80KN；试验时间： 0－999秒、任意设定；夯板作用在试样表面静压力：18Kpa
试筒规格：大筒一个，内径Ø280 mm；小筒一个，内径Ø152mm；
（5）负责仪器的运输、安装、调试和培训等服务并协助我方送检，送检费用由我方提供。
3. 供应商资格条件
3.1本次询比要求报价人具有独立法人资格，持有工商行政管理部门颁发的有效的营业执照；近3年内（2020年1月1日至递交响应文件截止之日止）至少承揽过1项仪器设备供应或销售业绩，在信誉等方面具有相应的服务能力。
3.2本次询价不接受联合体报价。
3.3与采购人存在利害关系可能影响询比公正性的法人，不得参加报价；若存在单位负责人为同一人、或者存在控股、管理关系的不同单位、不得同时参加本次询价项目的报价，否则均按废标处理。
3.4 信用信誉良好，具备履行本项目服务的能力。
4．响应回执的递交
凡有意参加本次询价采购的供应商，将附于本公告后的响应回执在2023年5月26日之内发送至询价采购人邮箱：1318567826@qq.com，逾期无效。询价采购人在收到响应回执后根据供应商信用信誉等情况进行讨论提议，按优先选取本公司库内供应商原则开展后续采购活动，不再另行发布采购公告。
[bookmark: _Toc332793891][bookmark: _Toc332793818][bookmark: _Toc332965960]5. 联系方式
采  购  人：广州诚安路桥检测有限公司
采购人地址：广州市白云区新广从一路338号
联  系  人：许工
电      话：020-87436572
传      真：020-87436572
广州诚安路桥检测有限公司
2023年5月23日



响 应 回 执
（仅供参考）
广州诚安路桥检测有限公司：
我单位于    年  月  日在广州市交正工程咨询有限公司网站获取到贵单位发布《 北二环改扩建工程JS1标中心试验室仪器采购服务 》采购活动的意向征集公告，我单位有意向参加本次采购活动。
特此确认。  
 
                  单位名称：                          （盖章）
联系人：                           
联系电话：                         
                电子邮箱：                         

年    月    日

