广州新白云国际机场第二高速公路南段工程项目机电工程SG13标段票据打印机采购意向征集公告

1. 项目概况
1.1项目名称：广州新白云国际机场第二高速公路南段工程项目机电工程SG13标段
1.2项目地点：广州市
2. 具体工程量清单
	序号
	设备名称
	品牌/型号
	单位
	数量
	备注

	802-3-6
	票据打印机
	
	台
	14
	

	810-1-7
	票据打印机
	
	台
	6
	


清单说明：
（1） 包括运输、卸货费、保险费、税费、试运行及缺陷的维护等一切费用；
（2） 质保期：两年；
（3） 最高限价：607278.00元。
3. 技术要求
802-3-6 、810-1-7票据打印机
一、功能要求
票据打印机采用两侧带有齿孔的连续纸，每张票据两端带有断裂线，以便收费员撕下。票据打印机的纸卷是由收费员更换的，票据打印机应有专门的非锁定装置以便收费员更换打印纸，同时保证收费员不会接触到打印机的其它部件或偶然碰到、接触到电源装置，但不会干扰打印机的正确、安全运行。票据打印机应包括提前进纸装置并生成“测试”收据以验证进纸、定位的正确性和打印机的正常工作。这些控制装置应安装在打印头附近且不需要从键盘上的其它键确认其性能。测试收据应与正常收据有明显区别以免混淆。
票据上打印的信息应分为两部分：预印刷信息和打印信息。预印刷信息包括建设单位名称、路段编码、收费站名称或站编码、系列号和税务专用章等，打印信息应包括以下内容：
收费员身份码          6个字符
路段编码              4个字符
入口收费站代码或缩写  4个字符
出口收费站代码或缩写  4个字符
车型                  1个字符
收费额                4个字符
日期、时间           16个字符（XXXX/XX/XX/XX:XX）
二、主要技术指标
9针击打式
最大纸宽：89mm
打印头寿命：≥2亿次击打
打印速度：≥100字符/秒或4.2行/秒（每行字符数为26个）
送纸速度：≥7.6cm/s
操作温度范围：0C～+50C ，温度变化梯度6C/小时
贮存温度范围：-15C～+70C ，温度变化梯度20C/小时
相对湿度：10%～95%（20C时），无冷凝
智慧收费亭内使用超高速票据打印机（串行击打式点阵打印）；打印速度：单向打印3.5行/秒；接口类型：RS-232C串口；可靠性：约900万行。
4. 供应商资格条件
信用信誉良好，所供设备符合本工程量清单设备技术要求。
5. 响应回执的递交
[bookmark: _GoBack]凡有意参加本次采购且具备履行本项目能力的供应商，请将附于本公告后的响应回执在2023年06月07 日12：00之前发送至采购人邮箱：1204355776@qq.com，逾期无效。采购人在收到响应回执后根据供应商信用信誉等情况进行讨论提议，不再另行发布采购公告。
6. [bookmark: _Toc332965960][bookmark: _Toc332793891][bookmark: _Toc332793818]联系方式
采购  人：广东诚泰交通科技发展有限公司
采购人地址：广州市番禺区洛浦街道北环路87号道路研究院二号楼
联  系  人：刘工
电      话：020-39185740
广东诚泰交通科技发展有限公司
                                              2023年06月 06日

