广州新白云国际机场第二高速公路南段工程项目机电工程SG13标段无线AP、绿通手机采购意向征集公告

1. 项目概况
1.1项目名称：广州新白云国际机场第二高速公路南段工程项目机电工程SG13标段
1.2项目地点：广州市
2. 具体工程量清单
	序号
	设备名称
	品牌/型号
	单位
	数量
	备注

	802-3-20
	无线AP
	
	套
	24
	

	802-3-16
	绿通手机
	华为
	套
	12
	


清单说明：
（1）  包括运输、卸货费、保险费、税费、试运行及缺陷的维护等一切费用；
（2） 质保期：两年；
（3） 最高限价：132000.00元。
3. 技术要求
802-3-20 无线AP
用于收费系统设备通过无线方式，接入收费站局域网络。
将无线接入热点设置为不广播SSID；在无线接入热点中记录需要接入无线网络
设备的MAC 地址，无线接入热点仅允许被记录的MAC 地址接入热点，以保证网络安全。
无线规格：支持802.11a/b/g/n。
支持Qos、DHCPclient，支持WPA-2 认证加密。
传输速率不低于130Mbps。
采用MIMO 天线。
支持2.4GHz 和5GHz 频段。
2.4GHz 频段增益4dBi，5GHz 增益6dBi。
支持壁挂安装。
MTBF：≥30,000 小时。
含安装支架或壁挂安装辅材。
包含与车道控制器（计算机）连接的通信电缆及供电电缆，内置或自带电源适配器。
802-3-16 绿通手机
一、功能要求
安装绿通登记软件，采集车辆运输货物图片，完成绿通车辆登记工作，采用触摸屏操作。
二、主要技术指标
· CPU：八核，主频率≥2.2GHz， 
· 屏幕尺寸：≥6.5
· 存储：RAM≥ 6G ,ROM≥128
· 分辨率：≥2340x1080
· 环境温度：-10 ℃～+50℃
相对湿度：10%～95%。
4. 供应商资格条件
信用信誉良好，所供设备符合本工程量清单设备技术要求。
5. 响应回执的递交
[bookmark: _GoBack]凡有意参加本次采购且具备履行本项目能力的供应商，请将附于本公告后的响应回执在2023年06月08 日14：00之前发送至采购人邮箱：1204355776@qq.com，逾期无效。采购人在收到响应回执后根据供应商信用信誉等情况进行讨论提议，不再另行发布采购公告。
6. [bookmark: _Toc332965960][bookmark: _Toc332793891][bookmark: _Toc332793818]联系方式
采购  人：广东诚泰交通科技发展有限公司
采购人地址：广州市番禺区洛浦街道北环路87号道路研究院二号楼
联  系  人：刘工
电      话：020-39185740
广东诚泰交通科技发展有限公司
                                              2023年06月 07日

