广州新白云国际机场第二高速公路南段工程项目机电工程SG13标段石英式计重设备采购意向征集公告

1. 项目概况
1.1项目名称：广州新白云国际机场第二高速公路南段工程项目机电工程SG13标段
1.2项目地点：广州市
2. 具体工程量清单
	序号
	设备名称
	品牌/型号
	单位
	数量
	备注

	804-5-5-2
	石英式计重设备
	
	套
	17
	二级，含土建施工，计重检定


清单说明：
（1） 包括运输、安装费、调试费、卸货费、保险费、税费、试运行及缺陷的维护等一切费用；
（2） 质保期：两年；
3. 技术要求
804-5-5-2 石英式计重设备
· 传感器尺寸：44（w）×52（H）mm²
· 长度规格：1m，1.5m，1.75m，2m（见产品标签）
· 承载能力：35吨
· 过载能力: 50%F.S
· 载荷灵敏度：0.2—1.0pC/N（以坚定证书为准）
· 适应车速：10—200km/h
· 防护等级：IP69
· 工作温度：-20℃—+80℃
· 电气连接：高频静噪声同轴电缆
· 承载面：承载面不可研磨
· 非线性精度：优于±2%（传感器各店静态校准精度）
· 一致性：优于±5%（传感器不同位置点静态校正精度）
· 重复性：优于±2%（传感器同位置点静态校准精度）
· 综合精度：优于±5%。
804-5-5-3 计重设备计量检定
计重收费系统是一个相对独立的系统，系统设备安装完毕后的计量检定标准主要依据广东省对公路计重收费系统计重设备的计量检定标准。
系统的静态称量精度和动态称量精度应满足本技术规范和广东省的统一要求。计重设备检定应由具有相关资质的专业机构完成并出具相关报告。
含1次/台计量检定费用，直至检定合格为止。如在2年质量保证期内因计重设备故障导致的重新检定而产生的费用由承包人承担。
4. 供应商资格条件
信用信誉良好，所供设备符合本工程量清单设备技术要求。
5. 响应回执的递交
凡有意参加本次采购且具备履行本项目能力的供应商，请将附于本公告后的响应回执在2023年06月16 日14：00之前发送至采购人邮箱：1204355776@qq.com，逾期无效。采购人在收到响应回执后根据供应商信用信誉等情况进行讨论提议，不再另行发布采购公告。
6. [bookmark: _Toc332793818][bookmark: _Toc332965960][bookmark: _Toc332793891]联系方式
采购  人：广东诚泰交通科技发展有限公司
[bookmark: _GoBack]采购人地址：广州市番禺区洛浦街道北环路87号道路研究院二号楼
联  系  人：刘工
电      话：020-39185740
广东诚泰交通科技发展有限公司
                                              2023年06月 15日

