数字高强回弹检测仪采购服务
询价意向征集公告
1．项目基本概况
[bookmark: OLE_LINK34][bookmark: OLE_LINK35]1.1服务期：10天。
1.2询比范围：数字高强回弹检测仪采购服务。
1.3交货地点：广州市。
1.4最高限价：7000元
2.技术需求
购买2台数字高强回弹检测仪，至少满足以下功能：
（1）仪器标称能量4.5J；（2）钢砧率定：88±2；（3）弹击拉簧工作长度106.0±0.5mm；（4）指针长度25.0±0.2mm；（5）指针摩擦力0.65±0.15N；（6）满足《回弹仪检定规程》(JJG817-2011)及《高强混凝土强度检测技术规程》(JGJ/T294-2013)的技术要求，可用于回弹法检测高强混凝土的抗压强度；（7）负责仪器的运输、安装、调试和培训等服务并协助我方送检，送检费用由我方提供。
3. 供应商资格条件
3.1本次询比要求报价人具有独立法人资格，持有工商行政管理部门颁发的有效的营业执照；近3年内（2020年6月1日至递交响应文件截止之日止）至少承揽过1项仪器设备供应或销售业绩，在信誉等方面具有相应的服务能力。
3.2本次询价不接受联合体报价。
3.3与采购人存在利害关系可能影响询比公正性的法人，不得参加报价；若存在单位负责人为同一人、或者存在控股、管理关系的不同单位、不得同时参加本次询价项目的报价，否则均按废标处理。
3.4 信用信誉良好，具备履行本项目服务的能力。
4．响应回执的递交
凡有意参加本次询价采购的供应商，将附于本公告后的响应回执在2023年6月25日16点30分之内发送至询价采购人邮箱：1318567826@qq.com，逾期无效。询价采购人在收到响应回执后根据供应商信用信誉等情况进行讨论提议，按优先选取本公司库内供应商原则开展后续采购活动，不再另行发布采购公告。
[bookmark: _Toc332793891][bookmark: _Toc332793818][bookmark: _Toc332965960]5. 联系方式
采  购  人：广州诚安路桥检测有限公司
采购人地址：广州市白云区新广从一路338号
联  系  人：许工
电      话：020-87436572
传      真：020-87436572
广州诚安路桥检测有限公司
2023年6月21日



响 应 回 执
（仅供参考）
广州诚安路桥检测有限公司：
[bookmark: _GoBack]我单位于    年  月  日在广州市交正工程咨询有限公司网站获取到贵单位发布《 数字高强回弹检测仪采购服务 》采购活动的意向征集公告，我单位有意向参加本次采购活动。
特此确认。  
 
                  单位名称：                          （盖章）
联系人：                           
联系电话：                         
                电子邮箱：                         

年    月    日

