全站仪自动化设备租赁服务询价意向征集公告
1．项目基本概况
1.1项目概况、范围：为顺利完成广台高速公路检测工作，现租赁自动化监测设备、系统开展检测工作，并负责仪器的拆卸、安装、调试等服务工作。工程量清单详见后附。
1.2服务期：1个月。
1.3最高响应限价：4.2万元。
[bookmark: _GoBack]1.4地点：广州市。
2．质量要求：设备达到国家合格标准，无质量问题，精度符合采购人要求。
3. 供应商资格条件
信用信誉良好，具备履行本项目服务的能力。
4．响应回执的递交
凡有意参加本次采购的供应商，将附于本公告后的响应回执在2023年6月30日16:30分之内发送至采购人邮箱：2590339329@qq.com，逾期无效。采购人在收到响应回执后根据供应商信用信誉等情况进行讨论提议，按优先选取本公司库内供应商原则开展后续采购活动，不再另行发布采购公告。
[bookmark: _Toc332793818][bookmark: _Toc332793891][bookmark: _Toc332965960]5. 联系方式
采  购  人：广州诚安路桥检测有限公司
采购人地址：广州市白云区新广从一路338号
联  系  人：胡工
电      话：020-87436572
传      真：020-87436572
广州诚安路桥检测有限公司
                                                             2023年6月28日

工程量清单
	序号
	仪器名称
	型号/规格
	单位
	数量
	备注

	1
	全站仪租赁
	天宝S9  DR HP, FL
	台/月
	2*1
	主机壹台、国产充电器壹个、国产电池壹块、U2000智能数据终端（含GSM天线壹条、，Y型线壹条、鞭状天线壹条，电源适配器壹个）

	2
	L型小棱镜
	ADS104
	个
	8
	基准点

	3
	L型小棱镜
	ADS104
	个
	34
	监测点

	4
	观测支架
	重型
	套
	2
	不锈钢材质

	5
	设备控制箱
	漏电开关和插座
	套
	2
	不锈钢材质、含航空插座

	6
	电缆
	
	米
	300
	

	7
	爆炸螺丝
	
	个
	80
	

	8
	棱镜拆装
	/
	个
	42
	安装和拆卸

	9
	安装观测墩和电箱
	/
	个
	2
	

	10
	仪器调试安装
	/
	人/次
	2
	

	11
	倾角计
	HTQX-1
	个
	2
	4G传输，内置1万毫安电池

	12
	技术服务费
	系统云平台
	年
	1
	





响 应 回 执

广州诚安路桥检测有限公司：
我单位于    年  月  日在广州市交正工程咨询有限公司网站获取到贵单位发布《 全站仪自动化设备租赁服务 》采购活动的意向征集公告，我单位有意向参加本次采购活动。
特此确认。  
 
                  单位名称：                          （盖章）
联系人：                           
联系电话：                         
                电子邮箱：                         

年    月    日
