汕昆高速公路揭阳新亨至梅州畲江段及梅汕高速公路梅州程江至畲江段改扩建工程TX3标
立杆、光缆、尾纤、电缆、网线等采购意向征集公告

1. 项目概况
1.1项目名称：汕昆高速公路揭阳新亨至梅州畲江段及梅汕高速公路梅州程江至畲江段改扩建工程TX3标
1.2项目地点：梅州市
2. 具体工程量清单
	序号
	材料名称
	品牌/型号
	单位
	数量
	备注

	803-17-1-1
	架空线立杆（10m）
	10米
	套
	1200
	

	803-17-1-2
	架空线立杆（15m）
	15米
	套
	50
	

	803-7-1-1-1
	4芯单模光缆（GYTS）
	GYTS-4b
	m
	2000
	

	803-7-1-2-1
	24芯单模光缆（GYTS）
	GYTS-24b
	m
	116420
	

	803-7-1-3-1
	36芯单模光缆（GYTS）
	GYTS-36b
	m
	116420
	

	803-8-1
	尾纤（2m/根）
	
	根
	62
	

	803-9-1
	4芯熔纤盒
	
	个
	62
	

	803-9-2
	24芯直通盒
	
	个
	35
	

	803-9-3
	36芯直通盒
	
	个
	35
	

	803-9-4
	36芯三通盒
	
	个
	200
	

	803-11-1
	跳纤（2m/根）
	
	根
	62
	

	804-19-4
	摄像机立柱及预埋件
	按图定制
	套
	69
	

	804-4-1
	太阳能供电系统立柱及预埋件
	按图定制
	套
	38
	

	803-17-1-3
	架空线（7/2.2镀锌钢绞线）
	7/2.2镀锌钢绞线
	m
	60400
	

	807-10-2-2
	膨胀螺栓简易支架
	M8*150mm
	个
	30320
	

	807-8-1-1-1
	YJLHV22-0.6/1KV-2×10mm2（直埋敷设）
	YJLHV22-0.6/1KV-2×10mm2
	m
	25000
	

	807-8-1-1-2
	YJLHV22-0.6/1KV-4×10mm2（直埋敷设）
	YJLHV22-0.6/1KV-4×10mm2
	m
	22000
	

	807-8-3-1-1
	网线UTP6
	
	m
	1880
	


清单说明：
（1） 包括运输、指导安装调试费、保险费、税费、试运行及缺陷的维护等一切费用；
（2） 质保期：两年；
（3） 最高限价：3600040.00元。
3. 供应商资格条件
信用信誉良好，所供设备符合本工程量清单设备技术要求。
4. 响应回执的递交
[bookmark: _GoBack]凡有意参加本次采购且具备履行本项目能力的供应商，请将附于本公告后的响应回执在2023年08月23日16：00之前发送至采购人邮箱：gzlhr2@163.com，逾期无效。采购人在收到响应回执后根据供应商信用信誉等情况进行讨论提议，不再另行发布采购公告。
5. [bookmark: _Toc332965960][bookmark: _Toc332793891][bookmark: _Toc332793818]联系方式
采购  人：广东诚泰交通科技发展有限公司
采购人地址：广州市番禺区洛浦街道北环路87号道路研究院二号楼
联  系  人：廖工
电      话：020-39185740
广东诚泰交通科技发展有限公司
                                              2023年08月22日

