广州交投集团营运道路2023-2026年度机电养护综合管养项目-广州至河源高速公路 (广州段)、广州增城沙庄至花都北兴公路二期工程(荔城至花都北兴段)自助发卡机、自助缴费机、读写器采购意向征集公告

1.项目概况
1.1项目名称：广州交投集团营运道路2023-2026年度机电养护综合管养项目-广州至河源高速公路 (广州段)、广州增城沙庄至花都北兴公路二期工程(荔城至花都北兴段)
1.2项目地点：广州市
2.具体工程量清单
	序号
	材料名称
	规格型号
	单位
	数量
	备注

	508-40-1
	自助缴费机
	
	套
	5
	广河高速路段

	508-40-2
	自助发卡机
	
	套
	3
	广河高速路段

	508-40-1
	自助缴费机
	
	套
	6
	北三环路段

	508-40-2
	自助发卡机
	
	套
	6
	北三环路段

	508-40-5
	读写器
	
	台
	13
	广河高速路段

	508-40-5
	读写器
	
	台
	18
	北三环路段


清单说明：
（1） 包括运输、保险费、税费、试运行及缺陷的维护等一切费用；
（2） 最高限价：1182200.00元。
3.技术规范
508-40-1  自助缴费机
独立式自助缴费机：（1）标配上下双工位； 
（2）总 CPC 卡容量：≥500 张，适应 CPC 卡尺寸 86×54mm,厚度 5±0.2mm； 
（3）具备外部 ETC 卡刷卡功能； 
（4）具备二维码识别区，扫码距离≥1.2 米，并且适当考虑为扫码窗口增加遮光板设计； 
（5）支持下工位伸缩，伸缩范围≥15cm（可根据现场环境调节）； 
（6）切换响应时间：<2 秒，传动件寿命：不少于 100 万次，卡机构运转异常率：< 0.003%； 
（7）显示器：配备 LCD 高亮显示屏，阳光下可见； 
（8）配备有按钮求助功能，搭配一套声光报警器；
（9）上下工位各配置一个 58mm 热敏纸打印机，具备上送纸尽警报信号； 
（10）配备机柜空调；
（11）机器应设立侧柜，侧柜顶部应配备摄像头，用于监控收费员在侧柜进行的收费操作（拍摄到收费键盘）。

508-40-2  自助发卡机
独立式自助发卡机：（1）标配上下双工位； 
（2）总 CPC 卡容量：≥500 张，适应 CPC 卡尺寸 86×54mm,厚度 5±0.2mm； 
（3）具备 CPC 卡容量监测，具备上传 CPC 卡容量不足信号； 
（4）支持 CPC 卡读写，读写器接口符合交通运输部路网监测与应急处置中心《取消高速公路省界收费站工程车道系统 IC 卡读写器接口协议》； 
（5）支持下工位伸缩，伸缩范围≥15cm（可根据现场环境调节）； 
（6）切换响应时间：<2 秒，传动件寿命：不少于 100 万次，卡机构运转异常率：< 0.003%； 
（7）显示器：配备 LCD 高亮显示屏，阳光下可见； 
（8）配备有按钮求助功能，搭配一套声光报警器；  
（9）配备机柜空调； 
（10）机器应设立侧柜，侧柜顶部应配备摄像头，用于监控收费员在侧柜进行的收费操作（拍摄到收费键盘）。
508-40-5  读写器
支持 CPC 卡读写，读写器接口符合交通运输部路网监测与应急处置中心《取消高速公路省界收费站工程车道系统 IC 卡读写器接口协议》。
4.供应商资格条件
信用信誉良好，所供设备符合本工程量清单设备技术要求。
5.响应回执的递交
凡有意参加本次采购且具备履行本项目能力的供应商，请将附于本公告后的响应回执在2023年9 月27日10：00之前发送至采购人邮箱：gzlhr2@163.com，逾期无效。采购人在收到响应回执后根据供应商信用信誉等情况进行讨论提议，不再另行发布采购公告。
[bookmark: _Toc332793891][bookmark: _Toc332965960][bookmark: _Toc332793818]6.联系方式
采购人：广东诚泰交通科技发展有限公司
采购人地址：广州市番禺区洛浦街道北环路87号道路研究院有限公司二号楼
联  系  人：廖工
电      话：020-39185740
广东诚泰交通科技发展有限公司
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