广州交投集团营运道路2023-2026年度机电养护综合管养项目-广州至河源高速公路（广州段）增设情报板安装等劳务合作项目采购意向征集公告
1. 项目概况
1.1项目名称：广州交投集团营运道路2023-2026年度机电养护综合管养项目-广州至河源高速公路（广州段）增设情报板安装等劳务合作项目
1.2项目地点：广州市
1.3项目类型：劳务合作
1.4计划工期：20天
2. 具体工程量清单
详见本公告附表1-工程量清单；
注：
（1） 各子项具体需求见工程量清单备注；
（2） 质保期：根据项目需求确定；
（3） 最高限价：220000.00元
3. 工程范围
主要施工内容为广河路段增设情报板安装，主要工程量为三车道门架、门架式情报板、线缆、镀锌钢管及情报板中心扩容与调试等。
4. 供应商资格条件
承担本次施工工程的企事业单位应信用信誉良好，具有“施工劳务不分等级”的建筑业企业资质，且持有有效的法人营业执照和安全生产许可证。
本项目不接受联合体响应。
5. 响应回执的递交
凡有意参加本次采购且具备履行本项目能力的供应商，请将附于本公告后的响应回执在2023年10月13日17：00之前发送至采购人邮箱：342409463@qq.com，以邮件到达邮箱的时间点为准，逾期无效。采购人在收到响应回执后根据供应商信用信誉等情况进行讨论提议，按优先选取本公司库内供应商原则开展后续采购活动，不再另行发布采购公告。
6. [bookmark: _Toc332793818][bookmark: _Toc332793891][bookmark: _Toc332965960]联系方式
采  购  人：广东诚泰交通科技发展有限公司
采购人地址：广州市番禺区洛浦街道北环路87号
联  系  人：蔡工
电      话：020-39185740
广东诚泰交通科技发展有限公司
                                              2023年10月11日


响 应 回 执



广东诚泰交通科技发展有限公司：
我单位于2023年  月  日在广州交正招标代理网站获取到贵单位发布《广州交投集团营运道路2023-2026年度机电养护综合管养项目-广州至河源高速公路（广州段）增设情报板安装等劳务合作项目采购意向征集公告》，我单位有意向参加本次采购活动。
特此确认。  

单位名称：（盖章）
联系人：
联系电话：
                   电子邮箱：
年    月    日







（后附营业执照、资质证书、安全生产许可证）
附表1：工程量清单
	[bookmark: _GoBack]子目号
	子目名称
	型号/规格
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	备注

	508-47-1
	三车道门架式可变情报板（含安装支架）
	4*3m情报板。含1套鱼眼摄像机及安装支架等。（最小照度：0.1Lux@(F1.2,AGC ON)；0.28Lux@(F2.0，AGC ON)；0lux with IR；
快门：1/25 秒至1/100，000 秒；
视频压缩标准：H.264/MJPEG；
压缩输出码率：32Kbps~16Mbps；
最大图像尺寸 2048×1536；
日夜转换方式：ICR 红外滤片式，自动,定时,报警触发；
支持协议：TCP/IP，ICMP，HTTP，HTTPS，FTP，DHCP，DNS，DDNS，RTP，RTSP；
通讯接口：1 个 RJ45 10M/100M 自适应以太网口；
功耗：12W MAX；
防护等级：IP66）
	套
	1
	　
	　
	甲供材，乙施工

	508-47-3
	三车道门架（含横梁、爬梯、避雷针等）
	S-JK-8
	套
	1
	　
	　
	　

	508-47-5
	门架式可变情报板基础(含手井）
	S-JK-6、S-JK-9
	个
	2
	　
	　
	乙施工

	508-47-9
	中间分隔带检修井
	　
	个
	1
	　
	　
	乙施工

	508-47-10
	标志牌迁移
	S-JK-8
	块
	1
	　
	　
	乙施工

	508-47-11
	标志牌安装支架
	S-JK-8
	套
	1
	　
	　
	乙施工

	508-47-12
	原有门架拆除
	　
	套
	1
	　
	　
	乙施工

	508-47-13
	网线
	六类屏蔽双绞线
	米
	50
	　
	　
	　

	508-47-14
	光纤收发器
	20km。1光1电
	对
	1
	　
	　
	甲供材，乙施工

	508-47-15
	B+C级单相电源避雷器
	电源避雷器参数：
Uc~ 385V
ln     20KA
lmax 40KA
Up ≤ 1.8KV
	套
	1
	　
	　
	甲供材，乙施工

	508-47-16
	以太网交换机
	含4电
	套
	1
	　
	　
	甲供材，乙施工

	508-47-17
	以太网避雷器
	单网络信号避雷器   SPD-RJ45
	套
	2
	　
	　
	甲供材，乙施工

	508-47-18
	单模光跳线
	5m
	条
	2
	　
	　
	　

	508-47-19
	电缆
	YJLHV22-0.6/1kV-5*35
	米
	1300
	　
	　
	甲供材，乙施工

	508-47-20
	镀锌钢管（桥梁段外挂）
	SC89镀锌钢管、壁厚3.5mm
	延米
	680
	　
	　
	甲供材，乙施工

	508-47-21
	钢管托架（桥梁段外挂）
	桥梁外挂钢管配套托架
	个
	340
	　
	　
	甲供材，乙施工

	508-47-22
	中间隔离带防护铁板开盖/安回
	　
	米
	680
	　
	　
	乙施工

	508-47-23
	光电缆沟开挖回填（含混凝土包封）
	　
	米
	530
	　
	　
	乙施工

	508-47-24
	4芯单模光缆
	　
	米
	500
	　
	　
	甲供材，乙施工

	508-47-25
	通讯子管（桥梁段）
	Φ6
	米
	500
	　
	　
	甲供材，乙施工

	508-47-26
	4芯光缆终端盒(含设备端光缆成端）
	　
	个
	1
	　
	　
	甲供材，乙施工

	508-47-27
	炮筒
	24芯
	个
	1
	　
	　
	甲供材，乙施工

	508-47-28
	4芯光缆接续
	　
	处
	3
	　
	　
	乙施工

	508-47-29
	情报板中心扩容与调试
	　
	项
	1
	　
	　
	乙方负责安装调试

	　
	施工围蔽费用
	　
	项
	1
	　
	　
	　

	合计
	　
	　

	总计
	　
	　



