广州市从化至黄埔高速公路一期工程机电工程（SG09合同段）5G课题设备采购意向征集公告

1. 项目概况
1.1项目名称：广州市从化至黄埔高速公路一期工程机电工程（SG09合同段）
1.2项目地点：广州市
2. 具体工程量清单
	序号
	材料名称
	规格型号
	单位
	数量
	备注

	1
	自组网基站
（站级）
	
	套
	1
	

	2
	自组网基站
（端级）
	
	套
	2
	

	3
	网络切换设备
	
	套
	2
	

	4
	辅材
	
	项
	1
	


清单说明：
（1） 包括运输、保险费、税费、试运行及缺陷的维护等一切费用；
（2） 最高限价： 532500.00元。
3. 技术参数
1、自组网基站（站级）
组网频率：920MHz-2400MHz@40W MIMO 4 *4，调制方式：DSSS/CCK BPSK/QPSK OFDM BPSK/QPSK//16-QAM/64-QAM
发射功率：34.5dBm，接收灵敏度：-102dBm@5MHz BPSK，射频接口：MESH N*2、WIFI SMA*1、GPS SMA*1
信道频宽：2M/5M/10M/20M/40M 80M (可调)，wifi 热点：2.4G(选配项)，有效距离无障碍传输距离： 3 - 5 公里(架高)，网管方式：WEB、 MESHCOM 管理平台
自组网节点数：不小于 1 6 台，系统：MESHCOM 自组网，工作温度：-30℃ ~ +65℃，工作湿度：5% ~ 95% (non-condensing)
存储温度：-45ºC ~ +85ºC，重量：5Kg，尺寸：670 mmx 487mm x 90mm，整机功耗整机最大功耗：150 W，接口：复位键，天线口*2~4 ，接电口， 网口，供电方式：28V/5A(电源适配器），外电220V。
2、 自组网基站（端级）
组网频率：920MHz/1.4G/2.4GHZ，920-2410MHz 可调（350MHz-2400MHz 可定制），调制方式：BPSK，QPSK，CCK，OFDM，COFDM，16-QAM，32-QAM，64-QAM，发射功率：34.5dBm，接收灵敏度最高：-97dBm@20MHz 6Mbps，射频接口：MMCX
信道频宽：2.5M/5M/10M/20M/40MHz（可调），有效带宽：92Mbps 100Mbps 网口
有效距离：空旷地最远可达15 公里以上，有较强非视距通讯能力管理方式：WEB 或MESH集中管理控制台，频道数量：14个，系统：MESHCOM WCDMA 图传或MESHCOM MESH 组网                      ，工作温度：-40℃ ~ +65℃，工作湿度：5% ~ 95%（non-condensing），存储温度：-45ºC ~ +85ºC，重量：1000g，尺寸：155x155 55mm （ L x W x H），供电方式：24V/ 2 A 电源适配， 外电220 V，功耗：峰值功耗15W
3、 网络切换设备
物理接口：4路标准RJ45接口。一路4G或5G全网通。接口速率：10/100/1000M自适应，全双工/半双工，网络协议：IEEE 802.3ab，IEEE 802.3u，IEEE 802.3，IEEE 802.3az-2010，IEEE 1588v1, v2, and 802.1AS 。管理协议：DHCP Client，TFTP，SSH。
北斗授时指标，接受频率：北斗1561.098 MHz。接受灵敏度：≧-133dBm。接口规范：10Base-T/100/1000Base-TX 自适应、MDI/MDI–X 自动极性反转、IEEE 802.3ab，IEEE 802.3u，IEEE 802.3，IEEE 802.3az-2010，IEEE 1588v1, v2, and 802.1AS PPS输出接口。协议：ARP、ICMP、IP、UDP、NTP、SNTP、PTP（IEEE 1588）。UDP 接收主机：支持广播、组播，满足无限个主机的授时需要。网络安全模块
1、基于802.1X的身份鉴别，对于已授权设备允许接入同一网络，未授权设备则禁止其接入。
2、防火墙模块应具备数据报文过滤功能，可制订包含源IP地址、目的IP地址、源端口、目的端口等元素的安全访问控制黑白名单。
3、IDS模块可识别和检测端口扫描，协议异常，拒绝服务攻击，缓冲区溢出攻击和基于规则库的漏洞攻击等网络攻击行为。
网管平台：MQTT协议，支持流量控制，流量显示，流量管理，设备状态监控、地理位置信息，网络状态指示，自动通道切换。

4. 供应商资格条件
信用信誉良好，所供设备符合本工程量清单设备技术要求。
5. 响应回执的递交
凡有意参加本次采购且具备履行本项目能力的供应商，请将附于本公告后的响应回执在2023年10月19日16：00之前发送至采购人邮箱：957638088@qq.com，逾期无效，回执命名“广州市从化至黄埔高速公路一期工程机电工程（SG09合同段）xxx供应商响应回执”。采购人在收到响应回执后根据供应商信用信誉等情况进行讨论提议，不再另行发布采购公告。
6. [bookmark: _Toc332965960][bookmark: _Toc332793818][bookmark: _Toc332793891][bookmark: _GoBack]联系方式
采购人：广东诚泰交通科技发展有限公司
采购人地址：广州市番禺区洛浦街道北环路87号道路研究院有限公司二号楼
联  系  人：卢工
电      话：020-39185740
广东诚泰交通科技发展有限公司
                                              2023年10月16日
