广州交投集团营运道路2023-2026年度机电养护综合管养项目-广河、从莞深以及北三环路段摄像机、电缆及光缆施工等劳务合作项目采购意向征集公告
1. 项目概况
1.1项目名称：广州交投集团营运道路2023-2026年度机电养护综合管养项目-广河、从莞深以及北三环路段摄像机、电缆及光缆施工等劳务合作项目
1.2项目地点：广州市
1.3项目类型：劳务合作
1.4计划工期：40天
2. 具体工程量清单
详见本公告附表1-工程量清单；
注：
（1） 各子项具体需求见工程量清单备注；
（2） 质保期：根据项目需求确定；
（3） 最高限价：900000.00元
3. 工程范围
主要施工内容为广河、从莞深及北三环路段摄像机、电缆及光缆等施工劳务。
4. 供应商资格条件
承担本次施工工程的企事业单位应信用信誉良好，具有“施工劳务不分等级”的建筑业企业资质，且持有有效的法人营业执照和安全生产许可证。
本项目不接受联合体响应。
5. 响应回执的递交
凡有意参加本次采购且具备履行本项目能力的供应商，请将附于本公告后的响应回执在2023年10月27日17：00之前发送至采购人邮箱：851857739@qq.com，以邮件到达邮箱的时间点为准，逾期无效。采购人在收到响应回执后根据供应商信用信誉等情况进行讨论提议，按优先选取本公司库内供应商原则开展后续采购活动，不再另行发布采购公告。
6. [bookmark: _Toc332793818][bookmark: _Toc332793891][bookmark: _Toc332965960]联系方式
采  购  人：广东诚泰交通科技发展有限公司
采购人地址：广州市番禺区洛浦街道北环路87号
联  系  人：余工
电      话：020-39185740
广东诚泰交通科技发展有限公司
                                              2023年10月25日


响 应 回 执



广东诚泰交通科技发展有限公司：
我单位于2023年  月  日在广州交正招标代理网站获取到贵单位发布《广州交投集团营运道路2023-2026年度机电养护综合管养项目-广河、从莞深以及北三环路段摄像机、电缆及光缆施工等劳务合作项目采购意向征集公告》，我单位有意向参加本次采购活动。
特此确认。  

单位名称：（盖章）
联系人：
联系电话：
                   电子邮箱：
年    月    日







（后附营业执照、资质证书、安全生产许可证）
附表1：工程量清单
	子目号
	子目名称
	单位
	数量
	备注

	广河路段
	　
	　
	　
	　

	508-42-2
	环视一体摄像枪
	套
	6
	甲供材，乙施工（高空作业）

	508-42-8
	摄像枪立柱（含安装配件、避雷针、法兰）
	套
	2
	甲供材，乙施工

	508-42-9
	摄像枪立杆（含安装配件、避雷针）
	个
	4
	甲供材，乙施工

	508-42-10
	摄像枪支架
	套
	6
	甲供材，乙施工

	508-42-13
	马鞍式基础（桥梁段按图定制）
	套
	2
	甲供材，乙施工

	508-42-16
	8口千兆以太网交换机
	台
	3
	甲供材，乙施工

	508-42-17
	工业级光纤收发器
	对
	6
	甲供材，乙施工

	508-42-19
	配电箱
	个
	6
	甲供材，乙施工

	508-42-20
	以太网信号避雷器
	个
	6
	甲供材，乙施工

	508-42-21
	电源避雷器
	个
	6
	甲供材，乙施工

	508-42-22
	4芯光缆（GYTA-4）
	米
	4550
	甲供材，乙施工

	508-42-24
	电力电缆YJLHV22-0.6/1.0KV-3×10mm²
	米
	5600
	甲供材，乙施工

	508-42-25
	∅50PVC线管（含接头）
	米
	100
	甲供材，乙施工

	508-42-26
	吊卡管卡抱箍（桥梁段固定PVC线管外挂）
	套
	100
	甲供材，乙施工

	508-42-27
	电缆沟开挖及回填
	米
	4150
	

	508-42-29
	4芯光缆终端盒(含耦合器）
	个
	12
	甲供材，乙施工

	508-42-30
	护套线RVV-3*1.5mm2
	米
	330
	甲供材，乙施工

	508-42-31
	光缆接续
	芯
	48
	

	508-42-32
	尾纤
	条
	12
	甲供材，乙施工

	508-42-34
	6类网线
	米
	330
	甲供材，乙施工

	508-42-35
	1孔∅60镀锌钢管
	延米
	2900
	甲供材，乙施工

	508-42-36
	过桥托架
	个
	950
	甲供材，乙施工

	508-42-47
	波纹管
	m
	100
	甲供材，乙施工

	　
	施工围蔽
	项
	1
	需安装6支摄像枪

	从莞深路段
	　
	　
	　
	　

	508-42-2
	环视一体摄像枪
	套
	3
	甲供材，乙施工（高空作业）

	508-42-6
	4G太阳能摄像头
	套
	2
	甲供材，乙施工

	508-42-8
	摄像枪立柱（含安装配件、避雷针、法兰）
	套
	3
	甲供材，乙施工

	508-42-10
	摄像枪支架
	套
	3
	甲供材，乙施工

	508-42-12
	路基段基础及接地（按图定制）
	个
	1
	

	508-42-13
	马鞍式基础（桥梁段按图定制）
	套
	2
	甲供材，乙施工

	508-42-14
	通信手孔
	个
	1
	

	508-42-16
	8口千兆以太网交换机
	台
	2
	甲供材，乙施工

	508-42-17
	工业级光纤收发器
	对
	3
	甲供材，乙施工

	508-42-19
	配电箱
	个
	3
	甲供材，乙施工

	508-42-20
	以太网信号避雷器
	个
	3
	甲供材，乙施工

	508-42-21
	电源避雷器
	个
	3
	甲供材，乙施工

	508-42-22
	4芯光缆（GYTA-4）
	米
	1900
	甲供材，乙施工

	508-42-24
	电力电缆YJLHV22-0.6/1.0KV-3×10mm²
	米
	2200
	甲供材，乙施工

	508-42-25
	∅50PVC线管（含接头）
	米
	50
	甲供材，乙施工

	508-42-26
	吊卡管卡抱箍（桥梁段固定PVC线管外挂）
	套
	50
	甲供材，乙施工

	508-42-27
	电缆沟开挖及回填
	米
	1600
	

	508-42-29
	4芯光缆终端盒(含耦合器）
	个
	6
	甲供材，乙施工

	508-42-30
	护套线RVV-3*1.5mm2
	米
	60
	甲供材，乙施工

	508-42-31
	光缆接续
	芯
	24
	

	508-42-32
	尾纤
	条
	6
	甲供材，乙施工

	508-42-34
	6类网线
	米
	60
	甲供材，乙施工

	508-42-35
	1孔∅60镀锌钢管
	延米
	1200
	甲供材，乙施工

	508-42-36
	过桥托架
	个
	400
	甲供材，乙施工

	508-42-47
	波纹管
	m
	50
	甲供材，乙施工

	　
	施工围蔽
	项
	1
	需安装3支摄像枪

	北三环路段
	　
	　
	　
	　

	508-42-2
	环视一体摄像枪
	套
	7
	甲供材，乙施工（高空作业）

	508-42-8
	摄像枪立柱（含安装配件、避雷针、法兰）
	套
	1
	甲供材，乙施工

	508-42-9
	摄像枪立杆（含安装配件、避雷针）
	个
	2
	甲供材，乙施工

	508-42-10
	摄像枪支架
	套
	5
	甲供材，乙施工

	508-42-12
	路基段基础及接地（按图定制）
	个
	1
	

	508-42-14
	通信手孔
	个
	1
	

	508-42-16
	8口千兆以太网交换机
	台
	3
	甲供材，乙施工

	508-42-17
	工业级光纤收发器
	对
	5
	甲供材，乙施工

	508-42-19
	配电箱
	个
	5
	甲供材，乙施工

	508-42-20
	以太网信号避雷器
	个
	5
	甲供材，乙施工

	508-42-21
	电源避雷器
	个
	5
	甲供材，乙施工

	508-42-22
	4芯光缆（GYTA-4）
	米
	3300
	甲供材，乙施工

	508-42-24
	电力电缆YJLHV22-0.6/1.0KV-3×10mm²
	米
	3330
	甲供材，乙施工

	508-42-25
	∅50PVC线管（含接头）
	米
	100
	甲供材，乙施工

	508-42-26
	吊卡管卡抱箍（桥梁段固定PVC线管外挂）
	套
	100
	甲供材，乙施工

	508-42-27
	电缆沟开挖及回填
	米
	2300
	

	508-42-29
	4芯光缆终端盒(含耦合器）
	个
	10
	甲供材，乙施工

	508-42-30
	护套线RVV-3*1.5mm2
	米
	260
	甲供材，乙施工

	508-42-31
	光缆接续
	芯
	40
	

	508-42-32
	尾纤
	条
	10
	甲供材，乙施工

	508-42-34
	6类网线
	米
	260
	甲供材，乙施工

	508-42-35
	1孔∅60镀锌钢管
	延米
	2040
	甲供材，乙施工

	508-42-36
	过桥托架
	个
	700
	甲供材，乙施工

	508-42-37
	新增视频图像与监控中心联网接入及调试
	项
	　
	数研中心负责采购接入调试

	508-42-47
	波纹管
	m
	100
	甲供材，乙施工

	　
	施工围蔽
	项
	1
	需安装7支摄像枪

	　
	桥梁检测车
	台班
	2
	　



