2023年惠增JC2标试验室仪器检定服务询价意向征集公告
1．项目基本概况
1.1项目概况、范围：对惠增JC2标试验室一批仪器进行校准/检定服务，仪器清单详见后附。
1.2服务地点：惠州市。
1.3服务期：10天。
1.4最高响应限价：3.7万元。
2．技术需求
2.1服务要求：供应商带回自有场所进行检定/校准或供应商到采购人所在地进行现场检定/校准，依据国家检定规程、校准规范或双方认可的检测方法对采购人计量器具进行校准/检定，并出具符合相关规定的校准/检定证书，供应商带回自有场所或到采购人所在地所产生的交通费用由供应商自行承担。
2.2技术标准：确保仪器检测数据准确可靠，并可溯源至国家计量基准。	
3. 供应商资格条件
3.1信用信誉良好，具备履行本项目服务的能力
4．响应回执的递交
[bookmark: _GoBack]凡有意参加本次采购的供应商，将附于本公告后的响应回执在2023年10月30日之内发送至询价采购人邮箱：1318567826@qq.com，逾期无效。询价采购人在收到响应回执后根据供应商信用信誉等情况进行讨论提议，按优先选取本公司库内供应商原则开展后续采购活动，不再另行发布采购公告。
[bookmark: _Toc332793818][bookmark: _Toc332965960][bookmark: _Toc332793891]5. 联系方式
采  购  人：广州诚安路桥检测有限公司
采购人地址：广州市白云区新广从一路338号
联  系  人：许工
电      话：020-87436572
传      真：020-87436572
广州诚安路桥检测有限公司
                                              2023年10月26日


响 应 回 执
（仅供参考）
广州诚安路桥检测有限公司：
我单位于    年  月  日在广州市交正工程咨询有限公司网站获取到贵单位发布《 2023年惠增JC2标试验室仪器检定服务 》采购活动的意向征集公告，我单位有意向参加本次采购活动。
特此确认。  
 
                  单位名称：                          （盖章）
联系人：                           
联系电话：                         
                电子邮箱：                         

年    月    日


附件：
惠增JC2标试验室仪器检定标定清单
	序号
	试验/检测项目
	仪器设备名称
	规格、型号
	单位
	数量
	备注

	1
	土工试验
	电子天平
	30kg/0.1g
	台
	1
	

	2
	
	电子天平
	5kg/0.1g
	台
	1
	

	3
	
	电子天平
	2kg/0.001g
	台
	1
	

	4
	
	电热鼓风恒温干燥箱（中型）
	101-3A
	台
	2
	4个温度点

	5
	
	数显液塑限测定仪
	LG-100D
	台
	1
	

	6
	
	电动重型击实仪（配2大1小共3个击实筒）
	DZY-111链条转动
	台
	1
	

	7
	
	砂相对密度仪
	XD-1
	台
	1
	

	8
	
	膨胀量测定装置（CBR试模）
	/
	台
	18
	

	9
	
	百分表
	0-10mm
	个
	18
	

	10
	
	电脑 CBR 测定仪(数显路强仪）
	CH-127C
	台
	1
	

	11
	
	数显电动振筛机
	ZBSX-92A
	台
	1
	

	12
	
	土壤筛
	0.075-60mm
	套
	1
	

	13
	
	土壤渗透仪
	TST-70型
	台
	1
	

	14
	水泥试验
	水泥高速搅拌机
	新标准
	台
	1
	

	15
	
	水泥净浆流动度测定仪
	倒锥：1725±5ml；容器：不小于2000ml；支架
	台
	1
	

	16
	
	电子天平
	200g/0.1mg
	台
	1
	

	17
	
	电子天平
	5kg/0.1g
	台
	1
	

	18
	
	电子天平
	2kg/0.01g
	台
	1
	

	19
	
	雷氏夹膨胀值测定仪（含300g砝码）
	LD-50
	台
	1
	

	20
	
	雷氏夹
	φ30mm×30mm
	个
	12
	6个月/标

	21
	
	维卡仪
	（0～70）sm/m
	台
	1
	

	22
	
	水泥沸煮箱
	FZ-31A
	台
	1
	

	23
	
	水泥抗压抗折一体机
	YWA-300/10
	台
	1
	

	24
	
	抗压夹具
	40mm×40mm
	
	1
	

	25
	
	抗折夹具
	40mm×100mm
	
	1
	

	26
	
	水泥负压筛析仪
	FSY-150A
	台
	1
	

	27
	
	负压筛
	0.045及0.08mm
	
	2
	

	28
	
	水泥标准筛
	0.9mm
	个
	1
	

	29
	
	水泥比表面积仪
	FBT-9
	台
	1
	

	30
	水泥试验
	水泥恒温循环水槽
	THD-0506
	台
	1
	

	31
	
	李氏比重瓶
	250ml/0.1ml
	个
	6
	

	32
	
	水泥胶砂流动度测定仪
	NLD-3
	台
	1
	

	33
	
	水泥净浆搅拌机
	NJ-160A
	台
	1
	

	34
	
	水泥胶砂搅拌机
	JJ-20H
	台
	1
	

	35
	
	水泥胶砂试模（含盖板）
	40×40×160mm
	个
	10
	

	36
	
	水泥胶砂振实台
	ZS-20H
	台
	1
	

	37
	
	水泥恒温恒湿养护箱
	HBY-60B
	台
	1
	

	38
	
	恒温水养护箱
	HBY-60
	台
	1
	

	39
	
	量水器
	分度值0.5mL（ 170mL)
	个
	2
	

	40
	
	量水器
	分度值0.5mL（225mL)
	个
	2
	

	41
	水泥混凝土、砂浆试验
	电子秤
	150kg/5g
	台
	1
	

	42
	
	电子天平
	30kg/0.1g
	台
	1
	

	43
	
	电子天平
	5kg/0.1g
	台
	1
	

	44
	
	微机控制电液伺服压力机
	T-YAW-2000DS
	台
	1
	

	45
	
	微机控制电液伺服压力机
	T-YAW-3000DS
	台
	1
	

	46
	
	混凝土扩展度仪
	底板：边长不小于1000mm
	个
	1
	

	47
	
	砼坍落度仪
	TLY-1
	套
	5
	

	48
	
	混凝土拌合机
	SJD60（60L）
	台
	1
	

	49
	
	混凝土振实台
	HZJ-1
	台
	1
	

	50
	
	混凝土抗压试模
	150×150×150mm
	个
	60
	

	51
	
	混凝土弹性模量试模
	150×150×300mm
	个
	12
	

	52
	水泥混凝土、砂浆试验
	混凝土贯入阻力仪
	ZC-1A
	台
	1
	含试针+6个试筒

	53
	
	方孔筛
	4.75mm
	个
	1
	

	54
	
	混凝土含气量测定仪
	AHC-7L
	台
	1
	6个月/标

	55
	
	混凝土数显回弹仪
	ZC3-E
	台
	3
	6个月/标

	56
	
	混凝土数显高强回弹仪
	HT450-CS
	台
	1
	6个月/标

	57
	
	水泥砼恒温恒湿控制仪
	FSBYS
	台
	1
	

	58
	
	混凝土弹性模量测定仪（含千分表）
	TM-2
	套
	1
	

	59
	
	砂浆保水率测定仪
	/
	套
	1
	

	60
	
	立式砂浆搅拌机
	UJZ-15
	台
	1
	

	61
	
	砂浆稠度仪
	SC-145
	台
	1
	

	62
	
	砂浆试模
	70.7×70.7×70.7mm
	个
	18
	

	63
	
	泥浆比重计
	NB-1
	个
	3
	

	64
	
	泥浆含砂量计
	NA-1
	个
	3
	

	65
	
	泥浆粘度计
	1006
	个
	3
	

	66
	集料试验
	电子天平
	TS30（30kg/0.1g）
	台
	1
	

	67
	
	电子天平
	TS15（15kg/0.1g）
	台
	1
	

	68
	
	电子天平
	YP50001（5kg/0.1g）
	台
	1
	

	69
	
	静水力学天平
	MP51001J（5kg/0.1g）
	台
	1
	

	70
	
	电子天平
	200g/0.001g
	台
	1
	

	71
	
	粗集料方孔标准筛
	2.36-37.5mm
	套
	1
	

	72
	
	细集料方孔标准筛
	0.075-9.5mm
	套
	1
	

	73
	
	标准筛（加厚）
	0.075mm
	个
	1
	

	74
	
	电热鼓风恒温干燥箱
	101-3A
	台
	2
	

	75
	
	高温电阻炉
	SXZ4-10
	台
	1
	

	76
	
	低温循环水槽
	THD-0515
	台
	1
	

	77
	
	细集料亚甲蓝试验装置
	/
	台
	1
	

	78
	
	压碎指标值测定仪（砂子）
	符合国标《GB/T 14684-2022》的要求
	套
	1
	

	79
	
	压碎指标值测定仪（石子）
	符合国标《GB/T 14685-2022》的要求
	套
	1
	

	80
	
	压碎指标值测定仪（石子）
	符合行标《JTG E42-2005》的要求
	套
	1
	

	81
	
	数显电动振筛机
	ZBSX-92A
	台
	1
	

	82
	
	针片状规准仪
	/
	套
	2
	

	83
	
	游标卡尺
	300mm/0.01mm
	个
	1
	

	84
	
	容积升
	1-30L
	套
	1
	

	85
	
	氯离子含量快速测定仪
	砂氯离子含量检测
	台
	1
	

	86
	钢材试验
	连续式标点机
	BJ-Ⅱ
	台
	1
	可调0.5/1

	87
	
	数显洛氏硬度仪
	200HRD-150
	台
	1
	

	88
	
	洛氏硬度块
	/
	
	5
	

	89
	
	金刚石测头
	/
	
	1
	

	90
	
	钢球测头
	/
	
	1
	

	91
	
	万能材料试验机
	WAW-1000D
	台
	1
	有冷弯冲头

	92
	
	冷弯冲头
	/
	
	1
	

	93
	
	万能材料试验机
	WAW-300D
	台
	1
	抗折压头及劈裂夹具

	94
	
	抗折压头
	/
	
	1
	

	95
	
	劈裂夹具
	/
	
	1
	

	96
	
	万能材料试验机
	WAW-100D
	台
	1
	

	97
	
	钢筋弯曲试验机（含弯头）
	GW-40S
	台
	1
	含弯头

	98
	
	数显游标卡尺
	300mm/0.02mm
	个
	1
	

	99
	
	电子天平
	TS30（30kg/0.1g）
	台
	1
	

	100
	原位检测
	灌砂筒（含标定罐、基板）
	150mm
	套
	2
	

	101
	
	灌砂筒（含标定罐、基板）
	200mm
	套
	2
	

	102
	
	电子天平
	TS30（30kg/0.1g）
	台
	2
	

	103
	
	电子天平
	5kg/0.01g
	台
	2
	

	104
	
	3 米直尺
	3m
	把
	2
	

	105
	
	塞尺(Ⅰ型）
	（0.02～1.00）mm/17片
	个
	2
	

	106
	
	弯沉仪
	5.4m（含架子）
	支
	2
	6个月/标

	107
	
	百分表
	（0～10）mm
	
	2
	弯沉仪用

	108
	
	轻型触探仪
	10kg
	台
	1
	

	109
	
	重型触探仪
	FD-63.5H（63.5kg）
	台
	1
	

	110
	
	垂直度检测尺
	2m
	把
	2
	

	111
	
	混凝土钢筋保护层检测仪
	ZBL-R630
	台
	1
	

	112
	
	混凝土钢筋保护层检测仪（进口）
	瑞士，Profometer
630
	台
	1
	

	113
	
	钢筋保护层标准块
	瑞士
	
	1
	

	114
	
	锚杆拉拔仪
	30t
	台
	1
	

	115
	
	混凝土碳化深度测量仪
	HT-A（0-8）mm
	套
	2
	

	116
	
	裂缝宽度探测仪
	ZBL-F130
	台
	1
	

	117
	
	压实度检测用标准筛
	0.3mm、0.6mm各2个
	个
	4
	

	118
	
	钢卷尺
	30m
	把
	2
	

	119
	
	钢卷尺
	5m
	把
	5
	

	120
	
	高强钢砧
	ZC I（质量20kg）
	台
	1
	

	121
	
	普通钢砧
	GZ Ⅱ（质量16kg）
	台
	1
	

	122
	玻璃器皿
	量筒
	5mL
	个
	2
	

	123
	
	量筒
	25ml
	个
	2
	

	124
	
	量筒
	50mL
	个
	2
	

	125
	
	量筒
	100ml
	个
	2
	

	126
	
	量筒
	250ml
	个
	2
	

	127
	
	量筒
	1000ml
	个
	2
	

	128
	
	容量瓶
	100mL
	个
	2
	

	129
	
	容量瓶
	250mL
	个
	2
	

	130
	
	容量瓶
	500mL
	个
	5
	

	131
	
	容量瓶
	1000mL
	个
	2
	

	132
	
	移液管
	10ml
	个
	2
	

	133
	
	移液管
	5ml
	个
	2
	

	134
	
	移液管
	2ml
	个
	2
	

	135
	
	烧杯
	300ml
	个
	2
	

	136
	
	烧杯
	500ml
	个
	5
	

	137
	
	烧杯
	1000ml
	个
	2
	

	138
	量度类
	钢直尺
	1000mm/1mm
	把
	1
	

	139
	
	钢直尺
	600mm/1mm
	把
	5
	

	140
	
	钢直尺
	300mm
	把
	5
	

	141
	
	钢直尺
	500mm
	把
	5
	

	142
	
	秒表
	分度值不大于0.1S
	个
	2
	

	143
	温度类
	温度计
	量程包含0～50℃，分度值不大于 0.1℃
	支
	5
	

	144
	
	温度计
	量程包含0～300℃，分度值不大于0.1℃
	支
	6
	精度1°

	145
	
	干湿球温度计
	（-10～50）℃/0.5℃分度
	个
	5
	

	146
	
	数显温湿度表
	HTC-1防水型
	个
	10
	



