广州交投集团营运道路2023-2026年度机电养护综合管养项目-广河、增从及北三环路段收费设施技术状况检测技术服务采购意向征集公告

1. 项目概况
[bookmark: _GoBack]1.1项目名称：广州交投集团营运道路2023-2026年度机电养护综合管养项目-广河、增从及北三环路段
1.2项目地点：广州市
2. 具体工程量清单
	序号
	材料/设备名称
	单位
	数量
	备注

	广河路段
	
	
	
	

	508-61-1
	混合车道设备
	车道
	1
	入口混合车道设备： 车道设备绝缘电阻、 车道设备共用接地电阻、 车道
信息指示屏控制与显示、 收费天棚车道控制标志控制和显示、 收费车道通行信号
灯控制和显示、 内部有线对讲及紧急报警系统、 闪光报警器、 车道图像抓拍、 车
道摄像机、 闭路电视监视系统、 RSU 通信区域、 车道初始状态、 车道打开状态、
车道收费数据上传功能、 数据传输、 断网复原功能、 过车交易流程。

出口混合车道设备： 车道设备绝缘电阻、 车道设备共用接地电阻、 车道
信息指示屏控制与显示、 收费天棚车道控制标志控制和显示、 收费车道通行信号
灯控制和显示、 内部有线对讲及紧急报警系统、 闪光报警器、 车道图像抓拍、 车
道摄像机、 闭路电视监视系统、 RSU 通信区域、 车道初始状态、 车道打开状态、
车道收费数据上传功能、 数据传输、 断网复原功能、 过车交易流程。

	508-61-2
	ETC车道设备
	车道
	1
	ETC 车道设备： 车道设备绝缘电阻、 车道设备共用接地电阻、 车道信息
指示屏控制与显示、 收费天棚车道控制标志控制和显示、 收费车道通行信号灯控
制和显示、 内部有线对讲及紧急报警系统、 闪光报警器、 车道图像抓拍、 车道摄
像机、 闭路电视监视系统、 电动栏杆机功能、 RSU 通信区域、 车道初始状态、 车
道打开状态、 车道收费数据上传功能、 数据传输、 断网复原功能、 过车交易流程。

	508-61-9
	入口治超设施
	车道
	1
	入口混合车道设备： 车道设备绝缘电阻、 车道设备共用接地电阻、 车道
信息指示屏控制与显示、 收费天棚车道控制标志控制和显示、 收费车道通行信号
灯控制和显示、 内部有线对讲及紧急报警系统、 闪光报警器、 车道图像抓拍、 车
道摄像机、 闭路电视监视系统、 RSU 通信区域、 车道初始状态、 车道打开状态、
车道收费数据上传功能、 数据传输、 断网复原功能、 过车交易流程。

	508-61-10
	ETC门架系统
	门架
	1
	ETC 门架设备： 共用接地电阻、 ETC 分段计费、 CPC 卡分段计费、 记录生
成、 存储、 查询、 主备天线系统切换、 时钟同步、 RSU 工作频率、 RSU 占用带宽、
RSU 通信流程。

	508-61-14
	光纤数字传输系统
	套
	5
	单模光纤衰减损耗

	增从路段
	
	
	
	

	508-61-1
	混合车道设备
	车道
	2
	入口混合车道设备： 车道设备绝缘电阻、 车道设备共用接地电阻、 车道
信息指示屏控制与显示、 收费天棚车道控制标志控制和显示、 收费车道通行信号
灯控制和显示、 内部有线对讲及紧急报警系统、 闪光报警器、 车道图像抓拍、 车
道摄像机、 闭路电视监视系统、 RSU 通信区域、 车道初始状态、 车道打开状态、
车道收费数据上传功能、 数据传输、 断网复原功能、 过车交易流程。

出口混合车道设备： 车道设备绝缘电阻、 车道设备共用接地电阻、 车道
信息指示屏控制与显示、 收费天棚车道控制标志控制和显示、 收费车道通行信号
灯控制和显示、 内部有线对讲及紧急报警系统、 闪光报警器、 车道图像抓拍、 车
道摄像机、 闭路电视监视系统、 RSU 通信区域、 车道初始状态、 车道打开状态、
车道收费数据上传功能、 数据传输、 断网复原功能、 过车交易流程。

	508-61-2
	ETC车道设备
	车道
	2
	ETC 车道设备： 车道设备绝缘电阻、 车道设备共用接地电阻、 车道信息
指示屏控制与显示、 收费天棚车道控制标志控制和显示、 收费车道通行信号灯控
制和显示、 内部有线对讲及紧急报警系统、 闪光报警器、 车道图像抓拍、 车道摄
像机、 闭路电视监视系统、 电动栏杆机功能、 RSU 通信区域、 车道初始状态、 车
道打开状态、 车道收费数据上传功能、 数据传输、 断网复原功能、 过车交易流程。

	508-61-4
	收费中心设备及软件
	中心
	1
	与收费站的数据传输功能、 图像稽查功能、
数据备份功能。

	508-61-8
	收费UPS电源系统
	台
	3
	UPS电源系统运行状态检测

	508-61-9
	入口治超设施
	车道
	1
	入口混合车道设备： 车道设备绝缘电阻、 车道设备共用接地电阻、 车道
信息指示屏控制与显示、 收费天棚车道控制标志控制和显示、 收费车道通行信号
灯控制和显示、 内部有线对讲及紧急报警系统、 闪光报警器、 车道图像抓拍、 车
道摄像机、 闭路电视监视系统、 RSU 通信区域、 车道初始状态、 车道打开状态、
车道收费数据上传功能、 数据传输、 断网复原功能、 过车交易流程。

	508-61-10
	ETC门架系统
	门架
	1
	ETC 门架设备： 共用接地电阻、 ETC 分段计费、 CPC 卡分段计费、 记录生
成、 存储、 查询、 主备天线系统切换、 时钟同步、 RSU 工作频率、 RSU 占用带宽、
RSU 通信流程。

	508-61-14
	光纤数字传输系统
	套
	3
	单模光纤衰减损耗

	北三环路段
	
	
	
	

	508-61-1
	混合车道设备
	车道
	1
	入口混合车道设备： 车道设备绝缘电阻、 车道设备共用接地电阻、 车道
信息指示屏控制与显示、 收费天棚车道控制标志控制和显示、 收费车道通行信号
灯控制和显示、 内部有线对讲及紧急报警系统、 闪光报警器、 车道图像抓拍、 车
道摄像机、 闭路电视监视系统、 RSU 通信区域、 车道初始状态、 车道打开状态、
车道收费数据上传功能、 数据传输、 断网复原功能、 过车交易流程。

出口混合车道设备： 车道设备绝缘电阻、 车道设备共用接地电阻、 车道
信息指示屏控制与显示、 收费天棚车道控制标志控制和显示、 收费车道通行信号
灯控制和显示、 内部有线对讲及紧急报警系统、 闪光报警器、 车道图像抓拍、 车
道摄像机、 闭路电视监视系统、 RSU 通信区域、 车道初始状态、 车道打开状态、
车道收费数据上传功能、 数据传输、 断网复原功能、 过车交易流程。

	508-61-2
	ETC车道设备
	车道
	1
	ETC 车道设备： 车道设备绝缘电阻、 车道设备共用接地电阻、 车道信息
指示屏控制与显示、 收费天棚车道控制标志控制和显示、 收费车道通行信号灯控
制和显示、 内部有线对讲及紧急报警系统、 闪光报警器、 车道图像抓拍、 车道摄
像机、 闭路电视监视系统、 电动栏杆机功能、 RSU 通信区域、 车道初始状态、 车
道打开状态、 车道收费数据上传功能、 数据传输、 断网复原功能、 过车交易流程。

	508-61-9
	入口治超设施
	车道
	1
	入口混合车道设备： 车道设备绝缘电阻、 车道设备共用接地电阻、 车道
信息指示屏控制与显示、 收费天棚车道控制标志控制和显示、 收费车道通行信号
灯控制和显示、 内部有线对讲及紧急报警系统、 闪光报警器、 车道图像抓拍、 车
道摄像机、 闭路电视监视系统、 RSU 通信区域、 车道初始状态、 车道打开状态、
车道收费数据上传功能、 数据传输、 断网复原功能、 过车交易流程。

	508-61-10
	ETC门架系统
	门架
	1
	ETC 门架设备： 共用接地电阻、 ETC 分段计费、 CPC 卡分段计费、 记录生
成、 存储、 查询、 主备天线系统切换、 时钟同步、 RSU 工作频率、 RSU 占用带宽、
RSU 通信流程。


清单说明：
（1） 包括保险费、税费、试运行及缺陷的维护等一切费用；
（2） 施工单位检测并出具检测报告；
（3） 最高限价：214071.66元。
3. 供应商资格条件
信用信誉良好，所供设备符合本工程量清单设备技术要求。
4. 响应回执的递交
凡有意参加本次采购且具备履行本项目能力的供应商，请将附于本公告后的响应回执在2023年 11 月02日10：00之前发送至采购人邮箱：1204355776@qq.com，逾期无效。采购人在收到响应回执后根据供应商信用信誉等情况进行讨论提议，不再另行发布采购公告。
5. [bookmark: _Toc332793891][bookmark: _Toc332965960][bookmark: _Toc332793818]联系方式
采购人：广东诚泰交通科技发展有限公司
采购人地址：广州市番禺区洛浦街道北环路87号道路研究院有限公司二号楼
联  系  人：刘工
电      话：020-39185740
广东诚泰交通科技发展有限公司
                                              2023年10月31日
