广州交投集团营运道路2023-2026年度机电养护综合管养项目-广台高速（广州段）路段智慧化厕所设备采购意向征集公告

1. 项目概况
1.1项目名称：广州交投集团营运道路2023-2026年度机电养护综合管养项目-广台高速（广州段）路段
1.2项目地点：广州市
2. 具体工程量清单
	序号
	材料名称
	规格型号
	单位
	数量
	备注

	1
	智慧管理主机（控制箱）
	
	台
	2
	

	2
	厕所坑位状态指示装置
	
	套
	88
	

	3
	双目视频客流量计数器
	
	套
	4
	

	4
	停车系统软件
	
	套
	1
	

	5
	智慧物联管理平台
	
	套
	1
	


清单说明：
（1） 包括运输、保险费、税费、试运行及缺陷的维护等一切费用；
（2） 最高限价： 195871.33元。
3. [bookmark: _GoBack]技术参数
智慧管理主机（控制箱）
TW-BEC2000：
1. 6路模拟量输入接口，支持干接点类型和TTL电平、0-5V电压信号以及4-20mA电流信号;
2. 2路继电器输出，可以实现电源、阀门等开关控制;
3. 3路RS485监控串口，实现对串口类型的传感器接入，以及对其他串口类型设备的对接。
4. 1路RS232监控串口，实现与其他设备的通讯对接。
5. 2路USB接口，可以实现WIFI、音频等扩展功能。
6、自带8G存储卡，海量存储脱机数据及背景音乐。
7、可选配后备电池功能，断电后可及时通知软件平台。
8. 1路以太网接口，10/100M自适应;
9. 支持本地LORA网关组网功能;
10. 支持自动更新及自我管理。
厕所坑位状态指示装置
门锁型坑位状态感应器：TW-DL10-A
供电电压：无需供电，304不锈钢，工作方式：微动开关，触点容量：1A，动作次数：大于2万次，接入无线坑位指示灯或者厕位管理单位，标准品要求门厚度8-30mm
坑位指示灯管理单元：TW-TIL20-485
工作电压：DC7-40V，RS485通讯，-40~80℃，外形尺寸220*35*40mm
双目视频客流量计数器
HK-CAMHC100
镜头 2.0mm水平视场角97°，2.8mm水平视场角82°   4mm 水平视场角73°
传感器类型 1/3" Progressive Scan CMOS
图像设置 亮度通过客户端或者浏览器可调
专业智能，支持客流量统计功能，对进入,离开以及经过的人员进行数量统计（含软件TW-SmartView-P）
停车系统软件
软件定制，对服务区车辆驻留时长分析、统计、预警，对剩余车位数量的分析管理等
智慧物联管理平台
1.java平台，可安装于linux和windows，完全跨平台
2.支持本地和私有云部署，灵活方便，满足多种需要
3.企业级应用，安全性高，支持组态控件拖拽运行时生成定制化界面。
4.支持多媒体播放，远程管管理。
5.▲支持多用户权限管理。
6.▲支持多区域分级管理
7.▲强大的图表分析统计功能，简洁直观，使用方便。
8.▲强大的大数据分析处理能力，智能分析人流量及环境情况，自动派工和引导，优化厕所使用效率。
9.▲强大的逻辑定制能力，方便实现客户的各种客制化功能。
10.集成电话、短信、邮件及微信等通知管理。
界面友好，操作方便，稳定可靠。


4. 供应商资格条件
信用信誉良好，所供设备符合本工程量清单设备技术要求。
5. 响应回执的递交
凡有意参加本次采购且具备履行本项目能力的供应商，请将附于本公告后的响应回执在2023年11月16日16：00之前发送至采购人邮箱：957638088@qq.com，逾期无效，回执命名“XX项目xx采购xx供应商响应回执”。采购人在收到响应回执后根据供应商信用信誉等情况进行讨论提议，不再另行发布采购公告。
6. [bookmark: _Toc332793818][bookmark: _Toc332965960][bookmark: _Toc332793891]联系方式
采购人：广东诚泰交通科技发展有限公司
采购人地址：广州市番禺区洛浦街道北环路87号道路研究院有限公司二号楼
联  系  人：卢工
电      话：020-39185740
广东诚泰交通科技发展有限公司
                                              2023年11月14日
