南沙至中山高速公路项目机电工程施工 （JD01合同段）工程雨棚信号灯、雾灯采购意向征集公告
1. 项目概况
1.1项目名称：南沙至中山高速公路项目机电工程施工 （JD01合同段）工程
1.2项目地点：广州市
2. 具体工程量清单
	序号
	材料/设备名称
	品牌/型号
	单位
	数量
	备注

	802-3-10-2
	雨棚信号灯（反向）
	
	套
	42
	

	802-3-11
	雾灯
	
	套
	42
	


清单说明：
（1） 包括运输、指导安装调试费、保险费、税费、试运行及缺陷的维护等一切费用；
（2） 最高限价：82320.00元。
3. 技术参数
802-3-10-2 雨棚信号灯（反向）
- 显示尺寸：600×600mm。 
- 红色 LED 灯光源：直径Φ26mm，由 6 个超高亮度红色 LED 组成。 
- LED 光源波长：红色 625±5nm。 
- LED 亮度：红色 4000mcd～9300mcd。 
- 半功率角：大于 30°。 
- 带遮阳罩、黑色机箱，防水、防尘、防锈蚀，密封性 IP65。 
- 双支架安装，安装角度：6°且可调，可视角度：±25°。 
- MTBF：≥30,000 小时。 
- 包含安装螺栓和螺母等。
802-3-11.雾灯
- 灯光颜色：琥珀色。 
- 外形尺寸：260mm×260mm×100mm。 
- 灯罩采用 304 不锈钢制作，灯体由防水、防尘、耐幅射、抗老化材料制成。 
- MTBF：≥30,000 小时。 
- 功率消耗：＜8W。 
- 包含立柱、设备基础，参考招标图纸，可根据产品样式调整。 
[bookmark: _GoBack]- 设备基础包括地脚螺栓、螺母、底法兰盘。
4. 供应商资格条件
信用信誉良好，所供设备符合本工程量清单设备技术要求。
5. 响应回执的递交
凡有意参加本次采购且具备履行本项目能力的供应商，请将附于本公告后的响应回执在2023年11月27日10：00之前发送至采购人邮箱：1376039885@qq.com，逾期无效。采购人在收到响应回执后根据供应商信用信誉等情况进行讨论提议，不再另行发布采购公告。
6. [bookmark: _Toc332793818][bookmark: _Toc332793891][bookmark: _Toc332965960]联系方式
采购人：广东诚泰交通科技发展有限公司
采购人地址：广州市番禺区洛浦街道北环路87号道路研究院有限公司二号楼
联  系  人：李工
电      话：020-39185740
广东诚泰交通科技发展有限公司
                                              2023年11月25日
