北三环高速科教城收费站机电及交安设施建设工程治超一体化摄像机等采购意向征集公告

1.项目概况
1.1项目名称：北三环高速科教城收费站机电及交安设施建设工程
1.2项目地点：广州市
2.具体工程量清单
	序号
	材料名称
	规格型号
	单位
	数量
	备注

	802-2-6
	治超一体化摄像机
	
	台
	4
	

	802-2-7
	治超一体化摄像机立柱
	
	根
	4
	六边形80*1440mm-1640mm(根据现场调整),含法兰盘，膨胀螺丝，垫圈等

	802-2-8
	治超摄像机补光灯
	
	套
	8
	含线缆，安装于治超一体化摄像机立柱，补光用


清单说明：
（1） 包括运输、保险费、税费、试运行及缺陷的维护等一切费用；
（2） 最高限价：69600.00元。
3.技术参数
3.3.8. 治超一体化摄像机
满足《高速公路称重检测业务规范和技术要求》。
一体机像素：≥500 万像素
防护等级：IP66
图片分辨率：前、后、侧摄像机抓拍图片分辨率不小于 300 万像素；
录像：180°全景录像大于 5 秒（分辨率大于 2K）；
功能参数
车辆分离正确率：≥99%
车辆号牌（包含车牌颜色）识别准确率应不小于98％
未悬挂号牌的识别率应不小于80％
车型识别正确率：≥99%
轴型识别正确率：≥99%
输出信息（SDK）：车头车侧车尾拼接的全景高清车辆视频、车头大图、车尾大图、车
侧全景图、车头及车尾车牌号码和颜色及全景视频录像。
通信接口：RJ45
工作温度：-20℃~60℃
相对湿度：20% ～ 90%（无凝结）
MTBF ≥30000h
含识别软件、立柱及安装配件。

4.供应商资格条件
信用信誉良好，所供设备符合本工程量清单设备技术要求。
5.响应回执的递交
凡有意参加本次采购且具备履行本项目能力的供应商，请将附于本公告后的响应回执在2023年11 月30日16：00之前发送至采购人邮箱：gzlhr2@163.com，逾期无效。采购人在收到响应回执后根据供应商信用信誉等情况进行讨论提议，不再另行发布采购公告。
[bookmark: _Toc332965960][bookmark: _Toc332793818][bookmark: _Toc332793891]6.联系方式
采购人：广东诚泰交通科技发展有限公司
采购人地址：广州市番禺区洛浦街道北环路87号道路研究院有限公司二号楼
联  系  人：廖工
电      话：020-39185740
广东诚泰交通科技发展有限公司
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