广东省珠海市香海大桥（含支线工程）机电工程建养一体化施工项目室外设备机柜采购意向征集公告

1.项目概况
1.1项目名称：广东省珠海市香海大桥（含支线工程）机电工程建养一体化施工项目
1.2项目地点：珠海市
2.具体工程量清单
	序号
	材料名称
	规格型号
	单位
	数量
	备注

	6
	室外设备机柜
	
	个
	4
	

	7
	室外设备机柜
	
	个
	4
	


清单说明：
（1） 包括运输、保险费、税费、试运行及缺陷的维护等一切费用；
（2） 最高限价：44228.00元。
3.技术规范
6  室外设备机柜
机柜采用专用基础落地安装。全天候防风、雨型箱体,进出线孔密封、防水处理；尺寸 700*600*1100mm,防护等级≥IP65；箱体底部预留进线位置、通风部位安装过滤网；箱体内放置电源、断路器、接线端子、温湿度控制器,以及各类浪涌保护器等；电源采用 220VAC±10%输入电压,输出电压及功率等满足设备及机柜内设备的用电需求；接线端子满足设备接线需要并留有一定剩余；配套空调（冷暖型）、电子门锁、动环监测；箱体与其它金属构件需接地良好；设置防护钢网， 防止偷盗及破坏。

7  室外设备机柜
机柜采用专用基础落地安装。全天候防风、雨型箱体,进出线孔密封、防水处理；尺寸 700*600*1300mm,防护等级≥IP65；箱体底部预留进线位置、通风部位安装过滤网；箱体内放置电源、断路器、接线端子、温湿度控制器,以及各类浪涌保护器等；电源采用 220VAC±10%输入电压,输出电压及功率等满足设备及机柜内设备的用电需求；接线端子满足设备接线需要并留有一定剩余；配套空调（冷暖型）、电子门锁、动环监测；箱体与其它金属构件需接地良好；设置防护钢网， 防止偷盗及破坏。
4.供应商资格条件
信用信誉良好，所供设备符合本工程量清单设备技术要求。
5.响应回执的递交
[bookmark: _GoBack]凡有意参加本次采购且具备履行本项目能力的供应商，请将附于本公告后的响应回执在2023年12 月9日11：00之前发送至采购人邮箱：gzlhr2@163.com，逾期无效。采购人在收到响应回执后根据供应商信用信誉等情况进行讨论提议，不再另行发布采购公告。
[bookmark: _Toc332965960][bookmark: _Toc332793818][bookmark: _Toc332793891]6.联系方式
采购人：广东诚泰交通科技发展有限公司
采购人地址：广州市番禺区洛浦街道北环路87号道路研究院有限公司二号楼
联  系  人：廖工
电      话：020-39185740
广东诚泰交通科技发展有限公司
                                              2023年12月6日
