北三环高速科教城收费站机电及交安设施建设工程柴油发电机组迁移改造采购意向征集公告

1. 项目概况
1.1项目名称：北三环高速科教城收费站机电及交安设施建设工程
1.2项目地点：广州市
2. 具体工程量清单
	序号
	材料名称
	规格型号
	单位
	数量
	备注

	802-10-9
	原有柴油发电机迁移安装
	
	台
	1
	80KW,迁移距离14Km

	802-10-10
	柴油发电机组安装附件
	
	项
	1
	

	802-10-11
	1立方米不锈钢油箱
	
	项
	1
	1立方米不锈钢邮箱及油泵、油路不锈钢管道等

	802-10-12
	发电机房进、出风口改造
	
	项
	1
	发电机房进、出风口开孔，防虫鼠

	802-10-18
	发电机房降噪
	
	项
	1
	


清单说明：
（1） 包括运输、保险费、税费、试运行及缺陷的维护等一切费用；
（2） [bookmark: _GoBack]最高限价：46000.00 元。
3. 技术参数
802-10-9 原有柴油发电机迁移安装 80KW
包括原有柴油发电机组拆除、移动、装车、迁移、基础、安装调试等。
802-10-10 柴油发电机组安装附件
柴油发电机安装附件，主要指除发电机组的油机、发电机、钢材底架之外的所有
配件，包括控制器（带现场显示）、油箱及油泵、油路不锈钢管道、蓄电池组及其连接线、排风排烟以及保证发电机组正常工作的其它所有配件及其安装等。
控制器：柴油发电机组启动运行、监测、控制和继电保护由智能型控制系统、标
准控制盘和机电参数数字显示屏等完成。
蓄电池组：对发电机适配合适的蓄电池组，应满足柴油发电机组启动 15 次的要
求；且蓄电池组应从发电机房内的市电系统取得浮充电源并保持不间断供电，相关取电线缆、管道等附件包含在柴油发电机组安装附件中，不单独计量。
802-10-11 1立方米不锈钢油箱
1立方米不锈钢邮箱及油泵、油路不锈钢管道等
802-10-12 发电机房进、出风口改造
- 对发电机房原进风口、出风口进行改造，适合发电机组使用。
- 包含开洞及相关设施安装好墙洞的封堵及美化工作。
- 安装强制进排风道及散热风道，及时补充发电机工作所需空气，并将机房内
高温气体及时排走，改善发电机工作环境，延长使用寿命。
802-10-18 发电机房降噪
- 安装强制进排风道及散热风道，及时补充发电机工作所需空气，并将机房内
高温气体及时排走，改善发电机工作环境，延长使用寿命。
- 柴油发电机组进风、散热排风道内应加装消音片，排烟管上应加装二级消音
器， 此部分包含在发电机组安装附件综合报价内，不单独计价。
4. 供应商资格条件
信用信誉良好，所供设备符合本工程量清单设备技术要求。
5. 响应回执的递交
凡有意参加本次采购且具备履行本项目能力的供应商，请将附于本公告后的响应回执在2023年12月10日16：00之前发送至采购人邮箱：1263635487@qq.com，逾期无效，回执命名“XX项目xx采购xx供应商响应回执”。采购人在收到响应回执后根据供应商信用信誉等情况进行讨论提议，不再另行发布采购公告。
6. [bookmark: _Toc332793818][bookmark: _Toc332965960][bookmark: _Toc332793891]联系方式
采购人：广东诚泰交通科技发展有限公司
采购人地址：广州市番禺区洛浦街道北环路87号道路研究院有限公司二号楼
联  系  人：梁工
电      话：020-39185740
广东诚泰交通科技发展有限公司
                                              2023年12月7日
