北三环高速科教城收费站机电及交安设施建设工程防火墙采购意向征集公告

1. 项目概况
1.1项目名称：北三环高速科教城收费站机电及交安设施建设工程
1.2项目地点：广州市
2. 具体工程量清单
	序号
	材料名称
	规格型号
	单位
	数量
	备注

	802-4-14
	防火墙
	
	套
	1
	含入侵防御、VPN、防病毒


+清单说明：
（1） 包括运输、保险费、税费、试运行及缺陷的维护等一切费用；
（2） 最高限价：22500.00 元。
3. 技术参数
802-4-14  防火墙
防火墙为独立机架式硬件产品，吞吐量不小于1.5G，并发连接数不小于100 万，新建
连接数不小于30000，不少于16 个千兆电口，8 个千兆光口，1 个扩展槽，双电源。
支持标准VPN 功能，支持国密算法，支持L2TP /IPSEC VPN。
支持常用数据交换技术，包括802.1Q VLAN Trunk、access 接口，VLAN 三层接口，子
接口、GRE 隧道；支持链路聚合功能；支持常用路由技术，包括静态路由、RIP、OSPF、策略
路由、浮动路由等，确保可实现网络层主备链路之间的切换。
支持IPV6 环境部署，包括接口/区域配置、路由配置等网络适应性功能，支持IPV6
的地址转换、双栈的过渡技术。
支持入侵防护功能，包括僵尸网络，IPS 漏洞防御，支持协议畸形检测。支持包括各
类泛洪攻击、扫描攻击、欺骗攻击、异常报文攻击等常见网络攻击的防护。
支持通信层端口级别访问控制，并支持对匹配允许规则，但行为异常的流量进行检测，
如各类利用合法端口进行的攻击行为。
支持HTTP、FTP、SMTP、POP3、IMAP、NFS 等协议的病毒防护。
支持集中管控功能，防火墙支持通过管理中心统一管理，实现统一部署，统一下发安全策略，包括访问控制策略、入侵防范策略以及防病毒策略等；可通过管理中心实现统一认
证，无须对每台设备进行单独认证实现远程管理。
产品具有公安部颁发的《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》。根据业主需要
开放接口。
产品具备bypass 功能，当防火墙发生故障时可保证链路的畅通。
2、包含安装
4. 供应商资格条件
信用信誉良好，所供设备符合本工程量清单设备技术要求。
5. 响应回执的递交
[bookmark: _GoBack]凡有意参加本次采购且具备履行本项目能力的供应商，请将附于本公告后的响应回执在2023年12月9日16：00之前发送至采购人邮箱：18221532652.com，逾期无效。采购人在收到响应回执后根据供应商信用信誉等情况进行讨论提议，不再另行发布采购公告。
6. [bookmark: _Toc332793891][bookmark: _Toc332793818][bookmark: _Toc332965960]联系方式
采购人：广东诚泰交通科技发展有限公司
采购人地址：广州市番禺区洛浦街道北环路87号道路研究院有限公司二号楼
联  系  人：张工
电      话：020-39185740
广东诚泰交通科技发展有限公司
                                              2023年12月7日
