广州交投集团营运道路2023-2026年度机电养护综合管养项目-集团各路段事件检测服务采购意向征集公告

1.项目概况
1.1项目名称：广州交投集团营运道路2023-2026年度机电养护综合管养项目
1.2项目地点：广州市
2.具体工程量清单
	序号
	材料名称
	规格型号
	单位
	数量
	备注

	1
	事件检测报警
	
	项
	1
	

	2
	事件检测档案
	
	项
	1
	

	3
	路段区间管理
	
	项
	1
	

	4
	“重复报警”设置功能
	
	项
	1
	

	5
	重复报警配置功能
	
	项
	1
	

	6
	报警弹框功能
	
	项
	1
	

	7
	新增事件级别
	
	项
	1
	

	8
	界面风格调整
	
	项
	1
	

	9
	新增忽略报警信息查询功能
	
	项
	1
	

	10
	事件类型按照路段配置
	
	项
	1
	

	11
	告警事件区分位置类型
	
	项
	1
	

	12
	按照事件类型推送上大屏
	
	项
	1
	

	13
	按照路段配置方向
	
	项
	1
	

	14
	弹框告警信息优化
	
	项
	1
	

	15
	重复报警处理
	
	项
	1
	

	16
	重复告警快速设置
	
	项
	1
	

	17
	推送交通局数据调整
	
	项
	1
	

	18
	推送统一告警
	
	项
	1
	

	19
	各路段事件检测改造、推送
	
	项
	1
	

	20
	事件检测推送交警改造
	
	项
	1
	

	21
	交通局事件对接子系统对接推送服务
	
	项
	1
	


清单说明：
（1） 包括安装调试费、保险费、税费、试运行及缺陷的维护等一切费用；
（2） 最高限价：518381.33元。
3.技术要求
一、事件检测报警
1、接收来自视频厂商推送的事件信息区分路段，功能包括报警分页查询、报警处理、详情查看、图片查看、导出。
2、事件报警弹框，声音提示。
二、事件检测档案
按照时间段统计，分别展示检测数量、判定结果、数据来源、检测类型在路段、路段区间、摄像枪三个维度上的分布。功能包括图表展示和导出。
3、 路段区间管理
实现路段区间的增删改查功能，根据各自的监控要求把路段划分力多个不同的区间，把设备归为某个区间做分析统计。
4、 重复报警配置功能
统一配置：按照同一路段同一告警类型进行配置，如设置行人检测3分钟，则该路段上所有设备均执行3分钟重复报警规则。该规则为：同一设备3分钟内发生行人检测告警时，系统只做告警记录不做告警推送。
5、 报警弹框功能
1、报警弹框界面调整，增加“事件来源、事件方向、人工接管、级别 ”
2、“人工接管”可根据机构配置是否显示
六、新增事件级别
事件检测告警处置增加“事件级别”的判定
七、界面风格调整
1、根据一体化的设计风格调整菜单和标题样式
2、嵌入一体化平台，可根据登录人员的机构显示数据信息
八、新增忽略报警信息查询功能
系统根据筛选条件忽略的报警流水增加查询功能，查询条件包括：发生事件、事件类型、忽略报警原因、所属路段、摄像枪。
九、事件类型按照路段配置
可以根据路段配置事件类型，下拉框只显示当前路段配置的事件类型
十、告警事件区分位置类型
系统需要能够单独筛选出主线、收费站的数据才行，在设备上增加一个标识(收费站，主线)
十一、按照事件类型推送上大屏
针对事件类型配置上大屏
十二、按照路段配置方向
方向按照路段配置
十三、弹框告警信息优化
事件报警弹窗，新增实时视频播放，按照新的设计界面更改页面布局和操作处置，包括“已知、处置、关联、执勤\作业、已消散、误报、路外、重复”
十四、重复报警处理
厂家推送重复告警事件列表：在告警信息中增加重复事件列表；事件检测配置：可配置重复报警区域(按照百分比),如果没有设置则根据车道判断区域，如果没有车道则判断该枪该类型事件在规定时间内均为重复告警。事故去重，如：假如一辆车发生了车祸，会影响后方车辆停车，检测到后方车辆停车后，自动把该事件归类到车祸事件中，停车事件属于车祸报警的子类，是关联关系判断规则：该区域内有关联事件在处置且未结束，则该告警事件自动合并到已经告警的事件中去，不再告警.事件检测在施工范围内检测到的作业人员不会进行报警弹窗但会进行记录。默认系统忽略，记录忽略原因。判断规则：该区域内有关联的施工
在进行，则该告警事件自动合并到已经告警的事件中去，不再告警.告警信息新增：方向、结束报警时间、区域范围、告警点位等字段
十五、重复告警快速设置
告警处置界面，增加重复告警快速设置：针对当前告警的摄像枪此告警类型*分钟内不重复告警
十六、推送交通局数据调整
非机行人检测的数据不推送交通局，做数据限制
十七、推送统一告警
推送给统一告警平台，对推送内容进行调整(主要涉及语音内容的组合 )
十八、各路段事件检测改造、推送
各路段事件检测改造、推送
十九、事件检测推送交警改造
事件检测推送交警对接、推送
二十、交通局事件对接子系统对接推送服务
[bookmark: _GoBack]交通局事件对接子系统对接推送服务
4.供应商资格条件
信用信誉良好，所供设备符合本工程量清单设备技术要求。
5.响应回执的递交
凡有意参加本次采购且具备履行本项目能力的供应商，请将附于本公告后的响应回执在2023年12月23日17：00之前发送至采购人邮箱：18221532652@163.com，逾期无效。采购人在收到响应回执后根据供应商信用信誉等情况进行讨论提议，不再另行发布采购公告。
[bookmark: _Toc332793818][bookmark: _Toc332965960][bookmark: _Toc332793891]6.联系方式
采购人：广东诚泰交通科技发展有限公司
采购人地址：广州市番禺区洛浦街道北环路87号道路研究院有限公司二号楼
联  系  人：张工
电      话：020-39185740
广东诚泰交通科技发展有限公司
                                              2023年12月21日
