广州北环高速公路收费站自动报警及劝返系统项目海事远程网络广播设备采购意向征集公告
1. 项目概况
1.1项目名称：广州北环高速公路收费站自动报警及劝返系统项目
1.2项目地点：广州市
2. 具体工程量清单
	序号
	材料名称
	品牌/型号
	单位
	数量
	备注

	804-3-3
	海事远程网络广播功放（80W）
	
	台
	4
	采用高性能的MIPS+DSP处理，具有稳定可靠的特点，提供最完备的远程广播或播放背景音乐；标准机架式设计，适合于标准机柜内；设备采用嵌入式计算机技术和DSP音频处理技术设计；采用高速工业级芯片，启动时间小于1秒钟；额定功率：150W；输出方式：70V/100V定压输出；保护电路：直流输出、过载、过温、短路保护电路；具有线路（AUX）和话筒（MIC）输入，1路信号输出；各通道具有独立的音量调节；内置1路网络硬件音频解码模块，支持TCP/IP、UDP、IGMP(组播)协议；智能电源管理，无音乐或呼叫时，设备自动切断主电源，进入待机状态；待机功率小于3W，满足国家环保节能认证标准；内置双机热备接口，可支持功放的双机热备管理；

	804-3-4
	海事远程网络广播强声器（180DB）
	
	台
	8
	具有实时调整声音方向的功能，即无需调整设备的安装角度，通过软件实现声音指向角度可调正负45度角度和距离调节；额定功耗：80W；工作电压：AC160-240 50Hz；输入灵敏度：1Vrms；频率响应：(700-16000)Hz；最大声压级 ：128dB ；波束宽度 (H×V) ：20° ×20° @2.5kHz/-6dB；语声传输距离： 30m / 95dB@50W；语言清晰度（STIPA）：0.82；外尺寸：150×153×901(mm)；采用铝合金外壳，具有防水防尘功能，支持户外全天候高温潮湿环境工作


清单说明：
（1） 包括运输、指导安装费、调试费、保险费、税费、试运行及缺陷的维护等一切费用；
（2） 最高限价：152666.66元。
3. 供应商资格条件
信用信誉良好，所供设备符合本工程量清单设备技术要求。
4. 响应回执的递交
凡有意参加本次采购且具备履行本项目能力的供应商，请将附于本公告后的响应回执在2023年12月28日14：00之前发送至采购人邮箱：1204355776@qq.com，逾期无效。采购人在收到响应回执后根据供应商信用信誉等情况进行讨论提议，不再另行发布采购公告。
5. [bookmark: _Toc332965960][bookmark: _Toc332793891][bookmark: _Toc332793818]联系方式
采购人：广东诚泰交通科技发展有限公司
采购人地址：广州市番禺区洛浦街道北环路87号道路研究院有限公司二号楼
联  系  人：刘工
电      话：020-39185740
广东诚泰交通科技发展有限公司
[bookmark: _GoBack]                                              2023年12月25日
